[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.17.0

# クイックツアー / ステップ2

表 1：初期設定の流れ
Step.1 | アカウントの作成からシリアル番号の確認まで
▼
Step.2 | ライセンスの登録から初期設定の完了まで
▼
Step.3 | プラグインの登録

## ライセンスの登録から初期設定の完了まで

ライセンスファイルのアップロード、AMFネットワークの設定など、AVM EXの初期設定を行います。

1. 「アカウントの作成からシリアル番号の確認まで」の手順で作成した管理者アカウントを使用して、AVM EXにログインします。
   - ユーザーID：manager
   - パスワード：TopSecret0!
2. ライセンスファイルをアップロードします。
   「Step 2: ライセンスのアップロード」画面にて、「参照」ボタンをクリックします。
   「ファイルのアップロード」ダイアログで、有効な基本パッケージ ライセンスを含むライセンスファイルを選択し、「開く」をクリックします。
   「Step 2: ライセンスのアップロード」画面で、「次へ」ボタンをクリックします。
3. 管理するAMFネットワークの情報を登録します。
   「Step 3: AMF ネットワークの設定」画面にて、AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）のIPアドレスを入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
4. AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）のサーバー証明書のフィンガープリントが表示されます。
   該当のAMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）のCLIにてshow httpコマンドを実行し、表示される証明書のフィンガープリントと照合し、正しい場合には「フィンガープリントの一致を確認」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 該当のAMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）で使用しているAlliedWare Plusファームウェアのバージョンがshow httpコマンドでのフィンガープリントの表示をサポートしていない場合などは、CLIからフィンガープリントを照合できませんので、そのまま「フィンガープリントの一致を確認」にチェックを入れて「次へ」ボタンをクリックしてください。

5. AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）のユーザーアカウントを入力し、「次へ」をクリックします。
   - 権限レベル15（特権レベル）ユーザーのユーザーID
   - 権限レベル15（特権レベル）ユーザーのパスワード
   今回は、次の内容を入力します。
   - IPアドレス：192.168.1.254
   - 権限レベル15（特権レベル）ユーザーのユーザーID：manager
   - 権限レベル15（特権レベル）ユーザーのパスワード：friend

   > Note

   > > AMFコントローラー（存在しない場合はAMFマスター）にて、事前にAVM EXからの管理用の権限レベル15のユーザーアカウントを作成し、AMFコントローラーまたはマスターのコンソール接続に使用するユーザーアカウントと分けることをお勧めします。
   > > AMFコントローラーまたはマスターのCLI接続用アカウントをAVM EXからの管理に共用すると、AMFコントローラーまたはマスターへのログインに連続して失敗しアカウントがロックアウトされた場合に、AVM EXからAMFネットワークの状態が取得できないうえ、AVM EXからのトポロジー更新により継続的にロックアウトのタイマーが更新され、該当のユーザーがログインできないままになります。

6. AMFコントローラー（またはAMFマスター）との通信の確認、情報の取得が行われます。
7. 以上で初期設定は完了です。
   AMFネットワークを設定した場合は、AVM EXの「ダッシュボード」画面が表示されます。