[index] AT-Vista Manager EX（AT-VST-VRT版） ベースリファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / インテントネットワーク / スマートACL

大規模な内部ネットワークを分割する際のアクセスリスト（ACL）の設定を支援します。
CLIを使用する場合、多数のIPサブネットが設定されたAMF Plusネットワークでは、始点・終点IPサブネットの組み合わせごとにACLフィルターを逐一設定するため、膨大な行数のコマンドを入力する必要があります。スマートACLを利用すると、ACLフィルターの設定をスマートACLポリシーとして定義しておき、ネットワーク（IPサブネット）ごとに適用するスマートACLポリシーを選択することで、VLANアクセスマップによるACLが簡易に、多数の機器に対して一括して設定できます。

> Note

> > AMFデバイスのVLANを追加/削除した際は、イベント画面に次のメッセージが表示されてからスマートACL画面にアクセスするようにしてください。

> >     サブネット [ネットワークアドレス] のネットワーク [ネットワーク名] が削除されました。

> >     サブネット [ネットワークアドレス] のネットワーク [ネットワーク名] が追加されました。

> > AMFデバイスにVLANを追加/削除したあと、すぐにAVM EXのスマートACL画面を開くと、画面の読み込みが完了しないことがあります。この場合は、上記のメッセージを待ってから、再度スマートACL画面にアクセスすると正しく表示できます。

## 概要

ACLの設定を行ううえで使う用語を以下に記します。

- フィルター
  特定の種別のパケットに対して行うアクションを定義します。
- ポリシー
  1つまたは複数のフィルターを登録したテンプレートです。
- ネットワーク
  AVM EXによって自動収集された、AMF Plusデバイス上のVLANに設定されたIPサブネットを指します。

  > Note

  > > AT-ARルーター（AT-AR1050V、AT-AR2050V、AT-AR3050S、AT-AR4050S、AT-AR4050S-5G）、ATｰARXルーター（ATｰARX200S-GTX、ATｰARX200S-GT）、AT-TQRシリーズ（AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ7403-R）、AT-NFV-APL、AT-AR4000S-Cloudは、スマートACLの対象外となります。これらのうちVLAN機能をサポートするAT-ARルーター、ATｰARXルーターについても、VLANにIPサブネットが適用されていてもネットワーク情報は収集されません。

- ポリシーマトリックス
  始点・終点ネットワークの組み合わせに対するポリシーの適用状態を表すマトリックスです。

ACLの設定は次の流れで行います。

1. 「インテントネットワーク」/「ネットワーク」画面で、自動収集されたIPサブネットとネットワークの対応を確認します。
   必要に応じて、ネットワーク名を編集します。
2. 「ポリシー」タブでポリシーを作成します。
   1つのポリシーには複数のフィルターを登録可能です。
   同時に設定する可能性の高いフィルターをひとまとまりに登録しておきます。
3. 「ポリシーマトリックス」タブで、ネットワークに適用するポリシーを選択します。
   始点ネットワークごとに「ポリシーを編集」をクリックし、サイドパネルにて適用するポリシーと終点ネットワークを選択します。

設定は以上です。対応するAlliedWare PlusスイッチにACL設定が反映されます。
ポリシーマトリックスでは、ポリシーを設定済みの始点・終点ネットワークの組み合わせのセルは水色で表示されます。
また、該当のポリシーに一致するトラフィックを受信しアクションが実行された始点・終点ネットワークの組み合わせのセルは青色で表示されます。
セルをクリックすると、デバイス、ポリシーの一致（ヒット）数が確認できます。

> Note

> > AMFデバイスにCLI経由でACL設定を行った場合は、スマートACL画面ではその設定を表示・変更できません。
> > これらの表示は「ネットワークサービス」/「ACLユーティリティー」のACLマトリックスで行います。

> Note

> > CLI経由でスマートACLと競合するようなACLを設定している場合、またはAVM EXのリストアなどによりスマートACLの設定が変わる場合、スマートACLは当該ACL（CLI経由のACL設定またはリストアなどを実施する前のスマートACL設定）に対しコンフィグの上書きや変更は行いません。

### 設定されるコンフィグの例

例えば、本ページの各項目に示した画面の内容は、VLAN100で受信したVLAN20/VLAN30宛のSSH（TCP 23番ポート）、Telnet（TCP 22番ポート）、およびPing要求（ICMP Echo Request（8））の通信を拒否する設定の例です。
これに従って設定すると、対応するAlliedWare Plusスイッチのコンフィグには次のような設定が反映されます。
■ 設定前

    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.2.253/24
    !
    interface vlan30
     ip address 192.168.3.253/24
    !
    interface vlan100
     ip address 192.168.10.253/24
    !

■ 設定後（青文字は変更分）

    !
    acl-group ip address VISTA_V4_3
     ip 192.168.2.0/24
    acl-group ip address VISTA_V4_1
     ip 192.168.3.0/24
    access-list hardware VISTA_V4_source2_destination1_policy1
     deny tcp any host-group VISTA_V4_1 eq 22
     deny tcp any host-group VISTA_V4_1 eq 23
    access-list hardware VISTA_V4_source2_destination1_policy2
     deny icmp any host-group VISTA_V4_1 icmp-type 8
    access-list hardware VISTA_V4_source2_destination3_policy1
     deny tcp any host-group VISTA_V4_3 eq 22
     deny tcp any host-group VISTA_V4_3 eq 23
    access-list hardware VISTA_V4_source2_destination3_policy2
     deny icmp any host-group VISTA_V4_3 icmp-type 8
    !
    vlan access-map VISTA_ACCESS_MAP_source2
     match access-group VISTA_V4_source2_destination1_policy1
     match access-group VISTA_V4_source2_destination3_policy1
     match access-group VISTA_V4_source2_destination1_policy2
     match access-group VISTA_V4_source2_destination3_policy2
    !
    （中略）
    !
    interface vlan20
     ip address 192.168.2.253/24
    !
    interface vlan30
     ip address 192.168.3.253/24
    !
    interface vlan100
     ip address 192.168.10.253/24
    !
    vlan filter VISTA_ACCESS_MAP_source2 vlan-list 100 input
    !

## ポリシーマトリックス

始点・終点マトリックスの組み合わせに対するポリシーの状態を表すマトリックスです。
メインメニューから「インテントネットワーク」→「スマートACL」を選択すると、次の画面が表示されます。
■ 表示1

表 1：ポリシーマトリックス ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
凡例 | 始点から終点へのトラフィックに対するポリシーが設定されている場合の交点の色を表します。 薄灰色：この始点・終点ネットワークの組み合わせに対しポリシーが設定されていません。 灰色：この始点・終点ネットワークの組み合わせに対しポリシーが設定されていますが、デバイスに適用されていません。 水色：この始点・終点ネットワークの組み合わせを指定したポリシーが設定されており、デバイスに適用されています。 青色：この始点・終点ネットワークの組み合わせを指定したポリシーが設定されており、デバイスに適用されています。また、該当のポリシーに一致するトラフィックが検出されています。
ヒットカウンターをリセット | ポリシーに一致したパケット数のカウンターをリセットします。

■ 表示2
ポリシーマトリックスの本体です。
マトリックスの縦軸には始点ネットワーク、横軸には終点ネットワークを表示します。

表 2：ポリシーマトリックス
項目名 | 説明
--- | ---
始点ネットワーク名（縦軸） | 始点ネットワークのネットワーク名を表示します。 クリックすると、「ネットワークポリシー」サイドパネルが表示されます。 該当の始点ネットワークに適用するポリシーと終点ネットワークを選択したり、ネットワークが設定されたデバイスを確認できます。
終点ネットワーク名（横軸） | 終点ネットワークのネットワーク名を表示します。 「インテントネットワーク」/「ネットワーク」画面で自動作成された「Any」ネットワークが登録されている場合は、終点ネットワークとしてのみ「Any」ネットワーク（0.0.0.0/0）が表示されます。
交点セル | 該当する始点ネットワークから終点ネットワークへのトラフィックに適用されるポリシーの状態を、別記の凡例に示す色で表します。 クリックすると、該当の始点ネットワークから終点ネットワークへのトラフィックに設定されたポリシーの一致数を表す「ポリシー ヒット」サイドパネルが表示されます。

### ネットワークポリシー

該当のネットワークを始点とするポリシーの設定や、ネットワークが定義されたデバイスおよびVLANを確認できます。

#### ポリシータブ

該当のネットワークを始点とするポリシーの設定を行います。
1つの始点ネットワークに対して、ポリシーと終点ネットワークのエントリーを複数登録するのが一般的です。
このエントリーは上から順に処理するようデバイスに設定されます。
同一のポリシーを複数の終点ネットワークに適用する際、その終点ネットワークにAny宛てのエントリーが含まれている場合は、Any宛てのエントリーをリストの最下部に並べるようにしてください。Any宛てよりあとに個別の終点ネットワーク宛ての同一ポリシーが設定されていると、エラーメッセージが表示されます。

表 3：ネットワークサイドパネル ポリシータブ
項目名 | 説明
--- | ---
ポリシーをAMF Plusネットワークデバイスに適用 | 「保存」ボタンをクリックした際、下欄のポリシー設定を直ちにデバイスに適用します。
エッジデバイスに適用 | 該当VLANにIPアドレスが設定されていないデバイスにも適用します。
ACL数が限られたエッジデバイスを除外 | ACLエントリー登録数が512個より少ないデバイスへの適用を除外します。 Note ACLエントリー数上限が512個未満であっても、始点のネットワークにIPアドレスが設定されているデバイスは除外されません。
ポリシーを選択 | 現在の始点ネットワークに設定するポリシーを選択します。
終点を選択 | 現在の始点ネットワークと組み合わせて該当のポリシーを設定する終点ネットワークを選択します。
削除ボタン（ゴミ箱アイコン） | 該当のポリシー行を削除します。
ポリシーを追加 | ポリシー行を追加します。
キャンセル | ポリシータブにおける変更を破棄し、サイドパネルを閉じます。
保存 | ポリシータブにおける変更を反映し、サイドパネルを閉じます。 「ポリシーをAMF Plusネットワークデバイスに適用」が有効に設定されている場合は、該当のポリシー設定がデバイスのコンフィグに反映されます。また、「エッジデバイスに適用」も併せて有効に設定されている場合は、該当のポリシー設定がIPアドレス未設定のデバイスのコンフィグにも反映されます。 Note 変更を保存せずにタブを切り替えた場合、保存していない設定は失われます。 Note ポリシーマトリックスでいずれかのネットワークのポリシータブを開いた際、設定中の内容を反映させるのに10秒程度かかります。 設定を変更する場合、設定中の内容が反映されてから変更を行ってください。

#### デバイスタブ

該当のネットワークポリシーが定義されたデバイスおよびVLANを確認できます。

表 4：ネットワークサイドパネル デバイスタブ
項目名 | 説明
--- | ---
デバイス名 | 該当のネットワーク（IPサブネット）のコンフィグを検出したAMF Plusデバイス名を表示します。 Note ポリシー未適用時、該当のネットワークにIPアドレスを設定していないデバイスは表示されません。
VLAN | 該当のネットワーク（IPサブネット）のコンフィグを検出したVLAN IDを表示します。

### ポリシー ヒット

始点ネットワークから終点ネットワークへのトラフィックに設定されたポリシーの一致（ヒット）数を表示します。
■ エントリー詳細表示時

表 5：ポリシー ヒット サイドパネル
項目名 | 説明
--- | ---
始点・終点ネットワーク名 | マトリックスにて選択したセルに該当する始点・終点ネットワークを、「始点ネットワーク名 → 終点ネットワーク名」の形式で表示します。
Filter by Device | 表示する項目を設定対象のデバイス名で絞り込み表示します。デフォルトは「全デバイス」です。
ポリシー行
デバイス | 該当の始点ネットワークのコンフィグを検出したAMF Plusデバイス名を表示します。
ポリシー | 始点ネットワークに適用されたポリシー名を表示します。 ポリシーに含まれるフィルターの詳細を確認する場合は、ポリシー行右端の楔型をクリックします。
ヒット | 該当のポリシーに一致したパケットの数を表示します。
フィルター行
アクション種別 | パケットが一致した際のアクションを表示します。 破棄： パケットを破棄します（deny）。 通常転送： パケットを許可（通常転送）します（permit）。 破棄 + CPUにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（send-to-cpu）。 通常転送 + CPUにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（copy-to-cpu）。 破棄 + ミラーポートにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（send-to-mirror）。 通常転送 + ミラーポートにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（copy-to-mirror）。
フィルター対象 | フィルター対象となるパケットの種別を表示します。 ICMP： ICMPタイプを併せて表示します。 IP： 対象とする上位プロトコルタイプ（IPヘッダーのプロトコルタイプフィールドの値）を併せて表示します。 TCP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたTCPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。 UDP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたUDPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。
ヒット | 該当のフィルターに一致したパケットの数を表示します。

## ポリシー

スマートACLポリシーを作成します。
ポリシーは、1つまたは複数のフィルターを登録したテンプレートです。同時に設定することの多いフィルターを1つのポリシーにまとめて定義することで、多数のネットワークにACLを設定する際の工数を短縮することができます。
■ 表示1

表 6：ポリシー ヘッダー
項目名 | 説明
--- | ---
ポリシーを追加 | スマートACLポリシーを新規作成します。 クリックすると、「スマートACLポリシー」サイドパネルが表示され、新規にポリシーを定義できます。

■ 表示2

表 7：ポリシー一覧
項目名 | 説明
--- | ---
ポリシー名 | スマートACLポリシーの名前を表示します。
詳細 | ポリシーについての説明を表示します。
フィルター | ポリシーに登録されたフィルターの数を表示します。
状態 | ポリシーがいずれかのネットワークに適用されているかどうかを、「使用中」または「未使用」で表示します。
アクション | 詳細を表示： 該当のポリシーの詳細を表示します。 クリックすると、「スマートACLポリシー」サイドパネルに詳細が表示されます。 編集： 該当のポリシーを編集します。 クリックすると、「スマートACLポリシー」サイドパネルが表示され、定義を編集できます。 削除： 該当のポリシーを削除します。 「編集」および「削除」は、使用中のポリシーでは無効になります。

### スマートACLポリシー

■ 詳細表示

表 8：スマートACLポリシー 作成・編集
項目名 | 説明
--- | ---
ポリシー名 | スマートACLポリシーの名前を表示します。
詳細 | ポリシーについての説明を表示します。
フィルター | ポリシーに登録されたフィルターを表示します。 複数のフィルターが設定されている場合、一覧の上から下の順にフィルターの判定とアクションの処理が行われます。
フィルター行
アクション種別 | パケットが一致した際のアクションを表示します。 破棄： パケットを破棄します（deny）。 通常転送： パケットを許可（通常転送）します（permit）。 破棄 + CPUにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（send-to-cpu）。 通常転送 + CPUにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（copy-to-cpu）。 破棄 + ミラーポートにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（send-to-mirror）。 通常転送 + ミラーポートにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（copy-to-mirror）。
フィルター対象 | フィルター対象となるパケットの種別を表示します。 ICMP： ICMPタイプを併せて表示します。 IP： 対象とする上位プロトコルタイプ（IPヘッダーのプロトコルタイプフィールドの値）を併せて表示します。 TCP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたTCPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。 UDP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたUDPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。

■ 作成・編集

表 9：スマートACLポリシー 作成・編集
項目名 | 説明
--- | ---
ポリシー名 | スマートACLポリシーの名前を1～32文字のいずれも半角の英数字、ハイフン（-）、アンダースコア（_）で指定します（大文字小文字を区別します）。
詳細 | ポリシーについての説明を1～720文字のいずれも半角の英数字、ピリオド（.）、ハイフン（-）、アンダースコア（_）、スペース（ ）で指定します（大文字小文字を区別します）。
フィルター | ポリシーに登録されたフィルターを表示します。 複数のフィルターが設定されている場合、一覧の上から下の順にフィルターの判定とアクションの処理が行われます。 フィルター行の左端をクリックしたままマウスポインターを上下することで、フィルターの優先度を変更することができます。
フィルターを追加 | フィルターを新しく追加します。 「フィルターを追加」サイドパネルにて、新しいフィルターの詳細を設定します。
キャンセル | 設定の変更を破棄して、サイドパネルを閉じます。
保存 | 設定の変更を保存して、サイドパネルを閉じます。
フィルター行
アクション種別 | パケットが一致した際のアクションを表示します。 破棄： パケットを破棄します（deny）。 通常転送： パケットを許可（通常転送）します（permit）。 破棄 + CPUにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（send-to-cpu）。 通常転送 + CPUにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（copy-to-cpu）。 破棄 + ミラーポートにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（send-to-mirror）。 通常転送 + ミラーポートにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（copy-to-mirror）。
フィルター対象 | フィルター対象となるパケットの種別を表示します。 ICMP： ICMPタイプを併せて表示します。 IP： 対象とする上位プロトコルタイプ（IPヘッダーのプロトコルタイプフィールドの値）を併せて表示します。 TCP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたTCPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。 UDP： 始点・終点ポートそれぞれに指定されたUDPポート番号を併せて表示します。 該当のポート番号に等しい/等しくない/より大きい/小さいなどの条件は表示されません。これらの詳細な条件については「ポリシー」の編集画面、または適用されたデバイスのCLIにて確認してください。
編集（鉛筆アイコン） | フィルターの定義を編集します。 「フィルターを編集」サイドパネルにて、フィルターの設定を変更できます。 Note 「フィルターを編集」サイドパネルでは、一度選択したフィルター種別は変更できません。異なるフィルター種別に設定を変更したい場合は、該当のフィルターを削除したうえで、新しく作成しなおしてください。
削除（ゴミ箱アイコン） | フィルターの定義を削除します。

#### フィルターを追加

ポリシーに追加するフィルターを定義します。

表 10：フィルターを追加
項目名 | 説明
--- | ---
フィルター種別 | フィルター対象とするプロトコルの種別を選びます。 ICMP： 特定のICMPタイプのパケットを検出します。 IP： 特定の上位プロトコルタイプ（IPヘッダーのプロトコルタイプフィールドの値）のパケットを検出します。 TCP： 特定の送信または受信TCPポート番号のパケットを検出します。 UDP： 特定の送信または受信UDPポート番号のパケットを検出します。
アクション | 条件に一致した場合のアクションを選択します。 破棄： パケットを破棄します（deny）。 通常転送： パケットを許可（通常転送）します（permit）。 破棄 + CPUにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（send-to-cpu）。 通常転送 + CPUにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをCPUにも転送します（copy-to-cpu）。 破棄 + ミラーポートにコピー： パケットを破棄したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（send-to-mirror）。 通常転送 + ミラーポートにコピー： パケットを許可（通常転送）したうえで、パケットのコピーをあらかじめ設定したミラーポートにも転送します（copy-to-mirror）。
キャンセル | フィルターの設定を破棄し、サイドパネルを閉じます。
保存 | フィルターの設定を編集中のポリシーに保存し、サイドパネルを閉じます。
フィルター種別 ICMP選択時
ICMP種別 | 対象とするICMPタイプの番号と内容、または「すべてのICMP種別」をドロップダウンリストから選択します。
フィルター種別 IP選択時
IPプロトコル | 対象とするIPパケットの上位プロトコルタイプ（IPヘッダーのプロトコルタイプフィールドの値）を1～255で指定します。
フィルター種別 TCP選択時
始点ポート | 始点ポート番号の比較方法をドロップダウンリストから選択します。 任意： 始点ポートを指定しません。 等しい（eq）： 特定のポート番号と等しい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しい（eq）」「80」を指定した場合は、TCP始点ポート番号80のパケットが一致します。 等しくない（ne）： 特定のポート番号と等しくない場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しくない（ne）」「22」を指定した場合は、TCP始点ポート番号22以外のパケットが一致します。 より小さい（lt）： 特定のポート番号より小さい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より小さい（lt）」「1024」を指定した場合は、TCP始点ポート番号0～1023のパケットが一致します。 より大きい（gt）： 特定のポート番号より大きい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より大きい（gt）」「32767」を指定した場合は、TCP始点ポート番号32768～65535のパケットが一致します。 範囲： 任意の範囲を指定します。別途、下限と上限を指定します。 例えば、「範囲」「1」「80」を指定した場合は、TCP始点ポート番号1～80のパケットが一致します。 グループ AMF Plusデバイスに登録されたポートグループをドロップダウンリストから選択します。 別途、ポートグループを事前に設定しておく必要があります。
終点ポート | 終点ポート番号の比較方法をドロップダウンリストから選択します。 任意： 終点ポートを指定しません。 等しい（eq）： 特定のポート番号と等しい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しい（eq）」「80」を指定した場合は、TCP終点ポート番号80のパケットが一致します。 等しくない（ne）： 特定のポート番号と等しくない場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しくない（ne）」「22」を指定した場合は、TCP終点ポート番号22以外のパケットが一致します。 より小さい（lt）： 特定のポート番号より小さい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より小さい（lt）」「1024」を指定した場合は、TCP終点ポート番号0～1023のパケットが一致します。 より大きい（gt）： 特定のポート番号より大きい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より大きい（gt）」「32767」を指定した場合は、TCP終点ポート番号32768～65535のパケットが一致します。 範囲： 任意の範囲を指定します。別途、下限と上限を指定します。 例えば、「範囲」「1」「80」を指定した場合は、TCP終点ポート番号1～80のパケットが一致します。 グループ AMF Plusデバイスに登録されたポートグループをドロップダウンリストから選択します。 別途、ポートグループを事前に設定しておく必要があります。
フィルター種別 UDP選択時
始点ポート | 始点ポート番号の比較方法をドロップダウンリストから選択します。 任意： 始点ポートを指定しません。 等しい（eq）： 特定のポート番号と等しい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しい（eq）」「80」を指定した場合は、UDP始点ポート番号80のパケットが一致します。 等しくない（ne）： 特定のポート番号と等しくない場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しくない（ne）」「22」を指定した場合は、UDP始点ポート番号22以外のパケットが一致します。 より小さい（lt）： 特定のポート番号より小さい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より小さい（lt）」「1024」を指定した場合は、UDP始点ポート番号0～1023のパケットが一致します。 より大きい（gt）： 特定のポート番号より大きい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より大きい（gt）」「32767」を指定した場合は、UDP始点ポート番号32768～65535のパケットが一致します。 範囲： 任意の範囲を指定します。別途、下限と上限を指定します。 例えば、「範囲」「1」「80」を指定した場合は、UDP始点ポート番号1～80のパケットが一致します。 グループ AMF Plusデバイスに登録されたポートグループをドロップダウンリストから選択します。 別途、ポートグループを事前に設定しておく必要があります。
終点ポート | 終点ポート番号の比較方法をドロップダウンリストから選択します。 任意： 終点ポートを指定しません。 等しい（eq）： 特定のポート番号と等しい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しい（eq）」「80」を指定した場合は、UDP終点ポート番号80のパケットが一致します。 等しくない（ne）： 特定のポート番号と等しくない場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「等しくない（ne）」「22」を指定した場合は、UDP終点ポート番号22以外のパケットが一致します。 より小さい（lt）： 特定のポート番号より小さい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より小さい（lt）」「1024」を指定した場合は、UDP終点ポート番号0～1023のパケットが一致します。 より大きい（gt）： 特定のポート番号より大きい場合。別途ポート番号を指定します。 例えば、「より大きい（gt）」「32767」を指定した場合は、UDP終点ポート番号32768～65535のパケットが一致します。 範囲： 任意の範囲を指定します。別途、下限と上限を指定します。 例えば、「範囲」「1」「80」を指定した場合は、UDP終点ポート番号1～80のパケットが一致します。 グループ AMF Plusデバイスに登録されたポートグループをドロップダウンリストから選択します。 別途、ポートグループを事前に設定しておく必要があります。

#### フィルターを編集

設定項目は「フィルターを追加」サイドパネルと同様です。

> Note

> > 「フィルターを編集」サイドパネルでは、一度選択したフィルター種別は変更できません。異なるフィルター種別に設定を変更したい場合は、該当のフィルターを削除したうえで、新しく作成しなおしてください。