[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 各種操作 / その他の設定 / 無線APの再起動、ファームウェア更新

ここでは、管理下AP一覧に登録されている無線APの再起動方法とファームウェアの更新方法について説明します。

> Note

> > 再起動、ファームウェア更新の際に、無線APの起動が始まったあとにAWCプラグインと無線APの間の通信断が発生し、10分以内に無線APの管理ができなかった場合、AWCプラグイン上では失敗と表示されます。

## 無線APの再起動

> Note

> > 一度に操作する無線APの数は350台以下にしてください。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」を選択します。
2. 再起動する無線APのチェックボックスにチェックを入れます（複数選択可能）。
3. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「再起動」をクリックします。
4. 「再起動」ダイアログが表示されます。

   表 1：「確認」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   「OK」ボタン | 無線APを再起動します。
   「キャンセル」ボタン | 再起動を止めます。

5. 「OK」ボタンをクリックします。
6. 再起動が始まり、完了すると「無線APを再起動しました」とメッセージが表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。

## 無線APのファームウェア更新

無線APがAWCプラグインの管理下にある場合、AWCプラグインのWeb管理画面から、管理下APのファームウェアを更新することができます。
ファームウェアの更新は、

- ファームウェアファイルの登録
- 管理下APに適用するファームウェアファイルの割り当て
- 割り当てられたファームウェアファイルの適用

の3段階で行います。
異なる機種の無線APが混在する場合、機種ごとのファームウェアファイルをAWCプラグインにアップロードし、無線APに適切に割り当てておくことで、異なる機種の無線APに対して一括してファームウェア更新を行うことができます。
なお、本機能の対象となる無線APの更新前のファームウェアバージョンは「概要」/「AWCプラグインについて」の「対象無線AP」をご覧ください。
「対象無線AP」に記載の更新前バージョンより古いファームウェアがインストールされた無線APをお使いの場合は、事前に無線AP固有のWeb設定画面からファームウェアを上記以降のバージョンに更新してください。

### ファームウェア登録

無線機器に適用するためのファームウェアファイルをAWCプラグインにアップロードし、無線APに対して適用するファームウェアファイルを割り当てます。

1. AWCプラグインメニューから「無線メンテナンス」→「ファームウェア登録」を選択します。
   「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄右上の「登録」ボタンをクリックします。
3. 「ファームウェア登録」ダイアログが表示されます。

   表 2：「ファームウェア登録」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   ファームウェアファイル | AWCプラグインに登録するファームウェアファイルです。 「ファイルを選択」をクリックし、システムのファイル選択ダイアログからAWCプラグインにアップロードするファームウェアファイルを選択します。 1回に選択できるファームウェアファイルは1つです。複数のファームウェアファイルをAWCプラグインに登録する場合は、「ファームウェア登録」ダイアログによる登録操作を繰り返します。 Note 登録するファームウェアのファイル名は既存のものから変更しないでください。
   管理グループ | 登録されたファームウェアファイルを適用する無線APの管理グループを選択します。「Default Group」の選択を解除することはできません。 管理グループを検索：検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   シリーズ | ファームウェアファイルが対応する無線APのシリーズを選択します。 TQ Series Note AT-MWS-APシリーズ、SDN/OpenFlow対応AT-TQシリーズのファームウェア更新は未サポートとなります。
   機器種別 | ファームウェアファイルが対応する無線APの機種を選択します。 通常は、ファームウェアファイルから機種を検出します。 自動検出：選択したファームウェアファイルから、適用可能な無線APの機種を自動で検出します。
   バージョン | ファームウェアのバージョンを入力します。 通常は、ファームウェアファイルからバージョンを検出します。 自動検出：選択したファームウェアファイルから、ファームウェアのバージョンを自動で検出します。
   「追加」ボタン | ファームウェアファイルを登録します。 「追加」ボタンをクリックした際、選択したファイルがファームウェアファイルとして不適切な場合や大きすぎる場合、選択したシリーズと一致しない場合などは、該当の箇所に赤文字でエラーメッセージが表示されます。
   「キャンセル」ボタン | ファームウェアの登録を中止します。

4. ファームウェアファイルを選択します。
5. ファームウェアを適用可能な無線APの管理グループ、シリーズを選択します。
6. 「追加」ボタンをクリックします。選択したファームウェアが「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面に表示されます。

#### ファームウェア編集

ファームウェアが既に登録された環境で、新たに管理グループを登録した場合などに、登録されたファームウェアを適用可能な無線APの管理グループを変更することができます。

> Note

> > 登録済みのファームウェアについて、シリーズ、機器種別、バージョンを変更することはできません。これらを変更する場合は、同じファームウェアファイルを登録し直す必要があります。

1. 「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面にて、該当のファームウェアファイルの行の右側の「編集」ボタン（鉛筆アイコン）をクリックします。
2. 「ファームウェア編集」ダイアログが表示されます。

   表 3：「ファームウェア編集」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   ファームウェアファイル | AWCプラグインに登録されたファームウェアファイル名です。
   管理グループ | 登録されたファームウェアファイルを適用する無線APの管理グループを選択します。「Default Group」の選択を解除することはできません。 管理グループを検索：検索したいキーワードを入力します。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
   シリーズ | ファームウェアファイルが対応する無線APのシリーズを表示します。
   機器種別 | ファームウェアファイルが対応する無線APの機種を表示します。
   バージョン | ファームウェアのバージョンを表示します。
   「保存」ボタン | 管理グループの変更を保存します。
   「キャンセル」ボタン | 管理グループの変更を中止します。

3. ファームウェアを適用可能な無線APの管理グループを選択します。

   > Note

   > > 「Default Group」の選択を解除することはできません。

4. 「保存」ボタンをクリックします。変更が「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面に反映されます。

#### ファームウェア削除

誤って登録したり、適用が済んで不要になったファームウェアファイルを削除します。

1. 「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面にて、該当のファームウェアファイルの行の右側の「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリックします。
2. 「確認」ダイアログが表示されます。
   削除してよければ、「削除」ボタンをクリックします。
   削除を中止する場合は、「キャンセル」ボタンをクリックします。

### ファームウェア割り当て

AWCプラグインの管理下APのファームウェア適用の際に使用するファームウェアファイルを割り当てます。

1. 「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面にて、該当のファームウェアファイルの行の右側の「割当」ボタンをクリックします。
2. 「ファームウェア割当」ダイアログが表示されます。
   ダイアログのタイトルには、「[機器種別: AT-TQxxxx, バージョン:x.x.x.Bxx]」のように、ファームウェアファイルの機器種別とバージョンが表示されます。
3. 管理下APのリストから、選択したファームウェアファイルを割り当てる無線APの機器名の左にあるチェックボックスをクリックして、チェックを入れます。
   管理下APが多数存在する場合は、「無線APを検索」にキーワードを入力して、表示対象を絞り込むことができます。
   現在の表示対象のうち、「機器名」「現在のファームウェア」「IPアドレス」「MACアドレス」「管理グループ名」「フロアマップ名」「AP共通設定名」「機器種別」「シリアル番号」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。

   > Note

   > > 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

4. ファームウェアファイルを割り当てる無線APをすべて選択したら、「保存」ボタンをクリックします。
   ファームウェアファイルが、対象の無線APに割り当てられます。
5. ファームウェアファイルを割り当てた無線APに対して、直ちにファームウェアを適用するかどうか、確認ダイアログが表示されます。
   適用する場合は、「OK」ボタンをクリックすると、「ファームウェア更新」ダイアログが表示されます。「ファームウェア適用」の手順を参照して割り当てたファームウェアを適用します。
   直ちに適用しない場合は「キャンセル」ボタンをクリックし、適用を保留します。
   以後、該当の無線APのファームウェアの適用を手動、またはスケジュール機能により自動で行う際に、選択したファームウェアファイルが適用されます。
   無線APに割り当てられたファームウェアファイルは、「無線AP詳細」画面、または、「管理下AP詳細」画面の基本情報にて確認できます。

#### ファームウェア割り当て解除

1. 「無線メンテナンス/ファームウェア登録」画面にて、該当のファームウェアファイルの行の右側の「割当」ボタンをクリックします。
2. 「ファームウェア割当」ダイアログが表示されます。
   ダイアログのタイトルには、「[機器種別: AT-TQxxxx, バージョン:x.x.x.Bxx]」のように、ファームウェアファイルの機器種別とバージョンが表示されます。
3. ダイアログ右上の「解除」ボタンをクリックします。
   無線AP一覧に、選択されたファームウェアファイルが適用された無線APが一覧表示されます。
4. 管理下APのリストから、ファームウェアファイルの割り当てを解除する無線APの機器名の左にあるチェックボックスをクリックして、チェックを入れます。
5. ファームウェアファイルの割り当てを解除する無線APをすべて選択したら、「保存」ボタンをクリックします。
   対象無線APのファームウェアファイルの割り当てが解除されます。

### ファームウェア適用

> Note

> > 一度にファームウェアを更新できる無線APの数は、AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度によって異なります。
> > AWCプラグインと各無線APとの間の通信速度がそれぞれ1Gbpsの場合、一度にファームウェアを更新できる無線APの数は次の通りです。
> > - AT-TQ(m)3403：最大120台
> > - AT-TQ5403/5403e：最大200台
> > - AT-TQ(m)6403 GEN2：最大140台
> > - AT-TQ6602：最大100台
> > - AT-TQ(m)6602 GEN2/6702 GEN2、AT-TQ6702e GEN2：最大135台
> > - AT-TQ7403：最大135台
> > - AT-TQ7613：最大120台
> > - AT-TQ6403 GEN2-R：最大70台
> > - AT-TQ6702 GEN2-R：最大75台
> > - AT-TQ7403-R：最大70台
> > - その他の無線AP：最大350台
> > それぞれの帯域が他の通信で使用されている場合は、上記の台数よりも少なくなる場合があります。

> Note

> > ファームウェア更新を連続して実施する場合は、ファームウェア更新を実施する無線AP 1台につき30秒程度の時間を置いて実行してください。

> Note

> > 利用者の少ない夜間などに一括してファームウェア更新を行う場合は、スケジュール機能のオペレーション種別としてファームウェア更新を選択することができます。
> > スケジュール機能の設定については、「スケジュールの登録、編集、削除」をご覧ください。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」を選択します。
2. 管理下APのリストからファームウェアの更新を行う無線APを選択します。
3. コンテンツ欄右上のスパナアイコンにマウスオーバーし、表示されるメニューから「ファームウェア更新」をクリックします。
4. 「ファームウェア更新」ダイアログが表示されます。

   表 4：「ファームウェア更新」ダイアログ
   項目名 | 説明
   --- | ---
   機器名 | ファームウェアを更新する管理下APの機器名を表示します。
   IPアドレス | 管理下APのIPアドレスを表示します。
   MACアドレス | 管理下APのMACアドレスを表示します。
   管理状態 | 管理下APの管理状態を表示します。
   現在のファームウェア | 現在、管理下APで動作中のファームウェアの機器種別とバージョンを表示します。
   割当ファームウェア | 現在、管理下APに割り当てられているファームウェアの機器種別とバージョンを表示します。
   「OK」ボタン | 無線APのファームウェアを更新します。
   「キャンセル」ボタン | 無線APのファームウェア更新を中止します。

5. ファームウェアファイルを指定します。
6. 「OK」ボタンをクリックします。
7. ファームウェアの更新が始まり、完了すると「無線APのファームウェアを更新しました」とメッセージが表示されます。「閉じる」ボタンをクリックします。