[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線モニター / リモートモニター

リモートモニター画面では、AWCプラグインから疎通可能なAlliedWare Plus機器の無線LANコントローラー、および、その管理下の無線APの状態を集約してモニタリングすることができます。
リモートモニターでの管理可能AP数は「概要」/「AWCプラグインについて」の「管理可能数」をご覧ください。

> Note

> > リモートモニターを使用する場合、AWCプラグイン自体による無線APの直接管理は未サポートとなります。

> Note

> > AlliedWare Plus機器の無線LANコントローラー機能の設定については、各対象機種のリファレンスマニュアルをご参照ください。

> Note

> > CPU負荷やネットワーク通信状況などによっては、無線LANコントローラーから送られるログ情報をすべて表示できない場合があります。

> Note

> > 無線LANコントローラーのVista Manager mini上で表示するヒートマップと、リモートモニターで表示するマップでは無線出力の描画が同様にならない場合があります。AWCプラグインは実環境に近い計算式を使用しているため、こちらの描画を参照してください。

> Note

> > ヒートマップ表示は信号の出力強度から算出される見通しでの到達距離に基づきます。設置場所の状況（遮蔽、反射など）により、実際の通信状態は画面上のヒートマップ表示と異なる場合があります。

> Note

> > Vista Manager miniで設定したマップ名のうち、次の記号はアンダースコア（_）に変換して表示されます。
> > \ / : * ? " < > | . #

> Note

> > リモートモニター使用時、Vista Manager miniに設定するフロアマップのファイルサイズ（背景画像のファイルサイズを含む）は、合計4MB以下としてください。

## リモートモニター

リモートモニター（無線LANコントローラーに対するモニタリング設定）の監視状態を一覧表示します。

表 1：リモートモニター一覧
項目名 | 説明
--- | ---
ヘッダー
「追加」ボタン | リモートモニター（無線LANコントローラーに対するモニタリング設定）を追加するための「リモートモニターの追加」ダイアログが表示されます。
歯車アイコン | 歯車アイコンにマウスオーバーすると、ログ出力、削除のサブメニューが表示されます。 削除メニューは、リモートモニター一覧のチェックボックスにチェックを入れると選択できるようになります。 ログ出力： リモートモニター管理下APの無線クライアントおよび近隣APログをダウンロードします。ファイル名は「awc_lite_log_yyyymmddhhmmss.zip」です。 削除： リモートモニター一覧で選択したリモートモニターを削除します。
リモートモニター
ヘッダー
X モニター | 登録されたリモートモニター（無線LANコントローラーに対するモニタリング設定）の総数を表示します。
X 選択中 | 選択済み（チェックボックスにチェックを入れている）のリモートモニターの総数が表示されます。
システム情報/APステータス切り替えボタン | 一覧に表示するリモートモニターの情報の種別を選択します。デフォルトではシステム情報が表示されます。
リモートモニターを検索 | リモートモニターの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「表示名」「管理グループ」「IPアドレス」「システムの所在」「ファームウェアバージョン」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
システム情報
表示名 | 「リモートモニターの追加」ダイアログで入力したリモートモニターの表示名です。
稼働状況 | 該当の無線LANコントローラーの稼働状況を表示します。
管理グループ | 該当の無線LANコントローラーの所属する管理グループを表示します。
IPアドレス | 該当の無線LANコントローラーのIPアドレスを表示します。
システムの所在 | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードの所属するサイトを表示します。
ファームウェアバージョン | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードで動作中のファームウェアバージョンを表示します。
マップ | アイコンをクリックすると、フロアマップ画面が表示されます。 Note リモートモニターのマップ表示では、フロアマップ 配置済み無線AP一覧に表示される更新タイマーは、ページアクセスの1分後に、1度だけ動作します。
GUI | アイコンをクリックすると、該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのデバイスWeb GUIを表示します。
ログ | アイコンをクリックすると、「リモートモニターログ」画面が表示されます。
編集 | アイコンをクリックすると、「リモートモニターの編集」ダイアログが表示されます。
APステータス
表示名 | 「リモートモニターの追加」ダイアログで入力したリモートモニターの表示名です。
管理下AP数 | 該当の無線LANコントローラーに登録済みの無線APのうち、ステータスが「管理中」のものの数を表示します。
管理可能AP数 | 該当の無線LANコントローラーに適用されたライセンスで管理可能な無線APの数を表示します。
登録AP数 | 該当の無線LANコントローラーに登録済みの無線AP数を表示します。管理下に加わっていない無線APも含みます。
管理外AP数 | 該当の無線LANコントローラーに登録済みの無線APのうち、ステータスが「未管理」または「管理失敗」のものの数を表示します。
設定中AP数 | 該当の無線LANコントローラーに登録済みの無線APのうち、ステータスが「適用中」または「設定中」のものの数を表示します。
マップ | アイコンをクリックすると、フロアマップ画面が表示されます。 Note リモートモニターのマップ表示では、フロアマップ 配置済み無線AP一覧に表示される更新タイマーは、ページアクセスの1分後に、1度だけ動作します。
GUI | アイコンをクリックすると、該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのデバイスWeb GUIを表示します。
ログ | アイコンをクリックすると、「リモートモニターログ」画面が表示されます。
編集 | アイコンをクリックすると、「リモートモニターの編集」ダイアログが表示されます。

### リモートモニターの追加

無線LANコントローラーをモニタリング対象として登録します。

表 2：リモートモニターの追加ダイアログ
項目名 | 説明
--- | ---
表示名 | 一覧に表示する際のリモートモニター（無線LANコントローラーのモニタリング設定）の名前を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
管理グループ | 該当の無線LANコントローラーおよびその無線APが所属する管理グループをドロップダウンリストから指定します。指定した管理グループに対する閲覧権限を持っているユーザーのみ、このリモートモニターを参照できます。
IPアドレス | 該当の無線LANコントローラーのIPアドレスを入力します。 無線LANコントローラー機能をAMFノードのCLIにて有効化した場合は、無線LANコントローラーモードの「management address」コマンドで指定したIPアドレスを入力してください。 無線LANコントローラー機能をAMFノードのWeb設定画面にて有効化した場合は、該当AMFノードのWeb設定画面の「Vista Manager mini」/「無線管理」/「セットアップ」画面にて「管理IPアドレス」に設定したIPアドレスを入力してください。
ログインID | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのログインIDを入力します。
ログインパスワード | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのログインパスワードを入力します。
ログの受信 | 無線LANコントローラーからログの受信を行う場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
「追加」ボタン | 編集を保存し、リモートモニターを登録します。
「キャンセル」ボタン | 編集を破棄し、ダイアログを閉じます。

### リモートモニターの編集

リモートモニターの設定内容を編集します。

表 3：リモートモニターの編集ダイアログ
項目名 | 説明
--- | ---
表示名 | 一覧に表示する際のリモートモニター（無線LANコントローラーのモニタリング設定）の名前を入力します。1～100文字の、半角および全角の英字・数字・かな・漢字・記号（スペースを含む）を指定できます。
管理グループ | 該当の無線LANコントローラーおよびその無線APが所属する管理グループをドロップダウンリストから指定します。指定した管理グループに対する閲覧権限を持っているユーザーのみ、このリモートモニターを参照できます。
IPアドレス | 該当の無線LANコントローラーのIPアドレスを入力します。 無線LANコントローラー機能をAMFノードのCLIにて有効化した場合は、無線LANコントローラーモードの「management address」コマンドで指定したIPアドレスを入力してください。 無線LANコントローラー機能をAMFノードのWeb設定画面にて有効化した場合は、該当AMFノードのWeb設定画面の「Vista Manager mini」/「無線管理」/「セットアップ」画面にて「管理IPアドレス」に設定したIPアドレスを入力してください。
ログインID | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのログインIDを入力します。
ログインパスワード | 該当の無線LANコントローラーが動作するAMFノードのログインパスワードを入力します。
ログの受信 | 無線LANコントローラーからログの受信を行う場合は、チェックボックスにチェックを入れます。
「保存」ボタン | 編集を保存し、リモートモニターの登録を更新します。
「キャンセル」ボタン | 編集を破棄し、ダイアログを閉じます。

### フロアマップ

無線LANコントローラーのVista Manager mini上でヒートマップが登録されている場合は、リモートモニター一覧にてマップボタンをクリックすると、より実環境に近い計算式を使用するAWCプラグイン形式のヒートマップとして表示することができます。

表 4：リモートモニター ヒートマップ表示形式の違い
Vista Manager mini形式 | AWCプラグイン形式
--- | ---

表示形式は、「画面リファレンス」/「無線モニター」/「フロアマップ」メニュー以下の「フロアマップ詳細 [無線ステータス表示]」画面と同様です。
ただし、「フロアマップ詳細 [無線ステータス表示]」とは異なり、描画モードは「快適度合い」は選択できません。「電波強度」「チャンネル」のみ選択可能です。
コンテンツ欄中央にはフロア図が表示され、コンテンツ欄右側には無線APのリストが表示されます。
■ 表示1

表 5：フロアマップ
項目名 | 説明
--- | ---
無線バンドドロップダウンメニュー | どの無線バンドの情報を表示するか、無線1、無線2、無線3から選択します。
ヒートマップドロップダウンメニュー | 該当の無線LANコントローラーに登録されたヒートマップを切り替えられます。
「一覧へ戻る」ボタン | 「リモートモニター」の一覧表示に戻ります。
フロア図（背景） | 無線LANコントローラーのヒートマップに登録されたマップ画像が表示されます。
無線APアイコン | 無線LANコントローラーのヒートマップに配置された無線APアイコンが表示されます。アイコンの下にはチャンネル情報と送信出力が表示されます。 アイコン説明： 無線LANコントローラー管理下にある無線APには、使用しているチャンネルと電波強度が表示されます。 アイコンを中心に、チャンネルまたは電波の到達距離と強度を色で表す、ヒートマップを表示します。 ヒートマップの描画モードはフロアマップコントロールの「描画モード」で選択できます。 無線LANコントローラー管理下にない無線APは何も表示されません。 無線APアイコンにマウスポインターを置くと、無線APの管理情報がポップアップ表示されます。 機器名 MACアドレス IPアドレス 表示中の無線バンドの使用チャンネル、帯域幅、出力強度 クライアント数

■ 表示2

表 6：フロアマップ 配置済み無線AP一覧
項目名 | 説明
--- | ---
詳細 | クリックすると、デフォルトで表示される機器名、管理状態、IPアドレスの他に、機器種別、MACアドレス、AP共通設定、タグ、無線バンドごとのチャンネルや送信出力、接続数の情報が表示されます。 デフォルトの状態に戻る場合は、再び詳細をクリックします。
X AP | フロアマップに登録されている無線APの総数を表示します。
更新タイマー | リモートモニターのフロアマップでは無効となります。
無線APを検索 | フロアマップに配置されている無線APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「機器名」「管理状態」「IPアドレス」「機器種別」「MACアドレス」「AP共通設定」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
フィルター | 登録されているタグで絞り込むことができます。 タグのフィルターを有効にする場合は、絞り込み対象のタグをクリックし、解除する場合は再度タグをクリックします。すべて解除する場合は「クリア」をクリックします。 Note タグを選択するには、一度リストを拡張表示（詳細表示をクリック）する必要があります
タグ | リモートモニターのフロアマップでは無効となります。
機器名 | 無線LANコントローラーにて設定した管理上の機器名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。

■ 表示3
ヒートマップ表示の凡例です。
フロアマップ上の各地点の信号強度、または、チャンネルを表す色を表示します。
画面下部のフロアマップコントロールにて、「凡例」のチェックボックスをクリックすることで、凡例の表示/非表示を切り替えることができます。
凡例は、フロアマップの描画モードによって異なります。

- 電波強度
- チャンネル

■ 表示4
リモートモニターのフロアマップ画面では、「接続健全性アイコン」、「フロアエリア」、「デバイスカウンター」、「壁」は無効となります。

表 7：フロアマップコントロール
項目名 | 説明
--- | ---
描画モード | ヒートマップ表示にて表示する項目を、「電波強度」または「チャンネル」から選択します。
グリッド | フロアマップにグリッド（方眼）を表示するか否か。グリッドを表示する場合はチェックを入れます。
AP名 | 無線APアイコンの上にAP名を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
凡例 | 凡例を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
詳細 | 配置済み無線AP一覧を表示するか否か。表示する場合はチェックを入れます。
表示強度 | ヒートマップ表示にて色付き表示する電波強度の下限をスライダーで設定します。
背景不透明度 | フロアマップに使用するマップ画像の不透明度をスライダーで設定します。

■ 表示5
拡大/縮小ボタンです。
フロアマップを拡大（＋）または縮小（－）表示できます。また、コンピューターのマウスホイールの上下回転でも同様の操作ができます。

#### 配置済み無線AP一覧 拡張表示

フロアマップ画面右側の配置済み無線AP一覧の上部にある「詳細」をクリックすると、一覧が拡張し機器種別、AP共通設定などの情報を表示できます。
一覧には、無線APのシステム情報、無線情報、接続クライアント情報を切り替えて表示できます。初期状態では、無線APのシステム情報を表示します。
■ 表示1

表 8
項目名 | 説明
--- | ---
詳細 | 詳細をクリックするとデフォルトの状態に戻ります。
X AP | フロアマップに配置されている無線APの総数が表示されます。
更新タイマー | リモートモニターのフロアマップでは無効となります。
無線APを検索 | 現在の表示対象のうち、「機器名」「管理状態」「IPアドレス」「機器種別」「MACアドレス」「AP共通設定」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
「システム情報」ボタン | フロアマップに配置されている無線APのシステム情報を一覧に表示します。
「無線情報」ボタン | フロアマップに配置されている無線APの無線設定を一覧に表示します。
「接続クライアント情報」ボタン | フロアマップに配置されている無線APの各無線バンドに接続している無線クライアント数を一覧に表示します。
フィルター | リモートモニターのフロアマップでは無効となります。
「タグ編集」ボタン | リモートモニターのフロアマップでは無効となります。

■ 表示2

表 9：フロアマップ 配置済み無線AP一覧 拡張表示
項目名 | 説明
--- | ---
システム情報
チェックボックス | タグを編集する場合にチェックを入れ「タグ編集」ボタンをクリックします。
機器名 | 無線LANコントローラーにて設定した管理上の機器名が表示されます。
管理状態 | 管理状態が表示されます。
IPアドレス | IPアドレスが表示されます。
機器種別 | 機種名が表示されます。
MACアドレス | MACアドレスが表示されます。
AP共通設定 | 無線APに設定したAP共通設定（プロファイル）の番号が表示されます。
タグ | 無線APに登録したタグが表示されます。
無線情報
機器名 | 機器名が表示されます。
チャンネル(無線1) チャンネル(無線2) チャンネル(無線3) | 無線APの各無線バンドで使用しているチャンネルを表示します。
送信出力(無線1) 送信出力(無線2) 送信出力(無線3) | 無線APの各無線バンドの電波の送信出力を表示します。
接続クライアント情報
機器名 | 機器名が表示されます。
接続数(無線1) 接続数(無線2) 接続数(無線3) | 無線APの各無線バンドに接続している無線クライアント数が表示されます。

## リモートモニターログ

リモートモニターを設定された無線LANコントローラーの関連ログを表示します。
実際には、画面タイトルは「（リモートモニターの表示名）ログ」のように表示されます。
リモートモニターログ画面にログを表示したり、内容を更新したりするには、「from」～「to」欄にて日時を指定して、「検索」ボタンをクリックします。

表 10：リモートモニターログ
項目名 | 説明
--- | ---
リモートモニターログ ヘッダー
無線隣接AP/接続無線クライアント 切り替えボタン | 一覧に表示するリモートモニターの情報の種別を選択します。デフォルトでは無線隣接AP情報が表示されます。
「一覧へ戻る」ボタン | リモートモニター一覧画面に戻ります。
無線隣接AP一覧
無線隣接AP一覧 ヘッダー
X AP | 該当の無線LANコントローラーの管理下APが検出した隣接APの総数を表示します。
基本情報/追加情報 切り替えボタン | 一覧に表示する隣接APの情報の種別を選択します。デフォルトでは基本情報が表示されます。
不正APを検索する | 隣接APの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「APステータス」「AP MACアドレス」「BSSID」「SSID」「セキュリティーモード」「不正判定理由」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
from ～ to | 期間を指定してログの絞り込みを行えます。
「検索」ボタン | 検索キーワードやfrom ～ to指定後に検索ボタンをクリックします。
無線隣接AP一覧 基本情報
APステータス | 隣接APのステータス（管理下か不正か）を表示します。
AP MACアドレス | 隣接APのMACアドレスを表示します。
ログ時刻 | 無線LANコントローラーが管理下APから情報を受信した時刻を表示します。
検出時刻 | 無線LANコントローラーの管理下APが隣接APを検出した時刻を表示します。
不正判定理由 | 隣接APが不正APと判定された場合、その理由を表示します。
BSSID | ビーコンフレーム内のBSSIDを表示します。
SSID | SSIDを表示します。
無線隣接AP一覧 追加情報
APステータス | 隣接APのステータスを表示します。
AP MACアドレス | 隣接APのMACアドレスを表示します。
無線ID | 隣接APが使用している無線バンドを表示します。
セキュリティーモード | 隣接APが送信しているVAPで使用するセキュリティーモードを表示します。
AP受信信号強度 | 隣接APからの信号強度（%）を表示します。
APシグナル | 隣接APからの信号強度（RSSI、単位：dBm）を表示します。
APノイズ | 隣接APが使用しているチャンネルのノイズレベル（単位：dBm）を表示します。
検出チャンネル | 隣接APが使用しているチャンネル番号を表示します。
接続無線クライアント
接続無線クライアント ヘッダー
X クライアント | 該当の無線LANコントローラーの管理下APが検出した無線クライアントの総数を表示します。
基本情報/追加情報 切り替えボタン | 一覧に表示する無線クライアントの情報の種別を選択します。デフォルトでは基本情報が表示されます。
検出無線クライアントを検索 | 検出した無線クライアントの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「ステータス」「クライアントMACアドレス」「SSID」「BSSID」「NetBIOS名」「ユーザー名」のいずれか、またはクライアントのIPアドレスに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
from ～ to | 期間を指定してログの絞り込みを行えます。
「検索」ボタン | 検索キーワードやfrom ～ to指定後に検索ボタンをクリックします。
接続無線クライアント 基本情報
ステータス | 無線クライアントの接続・切断イベントの区別を表示します。
クライアントMACアドレス | 無線クライアントのMACアドレスを表示します。
ログ時刻 | 無線LANコントローラーが管理下APから情報を受信した日時を表示します。
接続 | 無線クライアントの推定接続日時を表示します。
SSID | 無線クライアントが接続している無線ネットワークのSSIDを表示します。
BSSID | 接続先BSSIDを表示します。
チャンネル | 無線クライアントが使用しているチャンネルを表示します。
無線ID | 無線クライアントが接続している無線バンドを表示します。
Vlan | 無線クライアントが接続しているVLANを表示します。
接続無線クライアント 追加情報
ステータス | 無線クライアントの接続・切断イベントの区別を表示します。
クライアントMACアドレス | 無線クライアントのMACアドレスを表示します。
NetBIOS名 | 無線クライアントのNetBIOS名を表示します。
ユーザー名 | 802.1X認証を受けたクライアントのユーザー名を表示します。
レート | 無線クライアントのデータ送信レート（単位：Mbps）を表示します。
受信信号強度 | 無線クライアントからの信号強度（RSSI）を表示します。
チャンネルノイズ | 無線クライアントが使用しているチャンネルのノイズレベル（単位：dBm）を表示します。
SNR | ノイズに対する受信信号の利得の比（Signal-to-Noise Ratio、S/N比）です。SNRが大きいほどノイズの影響が少ないことを意味します。