[index] AWCプラグイン（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 3.17.0

# 画面リファレンス / 無線設定 / DCN共通設定

DCN共通設定は、AWC-DCN（AWC-Dynamic Client Navigation）によるDCNグループに所属させる無線APに対し、AP間で管理情報を通信するための、DCN VAPなどの共通する設定をまとめたものです。
本画面では、DCN共通設定の作成、編集、削除したり、DCN共通設定の適用対象として選択した無線APに、設定を適用したりすることができます。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「新規作成」ボタン | DCN共通設定新規作成画面を表示します。 DCN共通設定の作成方法は、「各種操作」/「AWC-DCN」/「DCN共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。
「設定適用」ボタン | 「設定適用」ダイアログを表示します。選択したDCN共通設定の管理下に追加するよう設定されている無線APに対し、設定の変更を反映できます。 X AP： 該当のDCN共通設定が適用された無線APの総数が表示されます。 機器名： 登録時に設定した機器名が表示されます。ゲストノードから無線APを登録した場合はゲストノード名が表示されます。 IPアドレス： IPアドレスが表示されます。 MACアドレス： MACアドレスが表示されます。 管理状態： 管理状態が以下の内容で表示されます。 未管理： MACアドレス、AP共通設定のいずれかの設定が完了していないため、管理が開始されていない状態 未管理状態の無線APに設定を適用することはできません。 探索中： AWCプラグインが無線APを探索している状態 適用中： AWCプラグインが無線APに対して設定を適用している状態 管理中： AWCプラグインが無線APを管理している状態 接続待機： AWCプラグインが無線APにAMF設定による事前設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 または、AWCプラグインが無線APにDHCP設定を行い、AP共通設定を割り当てた状態 管理失敗： 無線APがAWCプラグインの管理下から外れた状態 未認証： AVM EXに登録された無線APライセンスで管理できる最大無線AP数を超えているため、無線APが管理できない状態 または、チャンネルブランケット、スマートコネクトを設定している無線APがそれらのライセンス数を超えているため、無線APが管理できない状態 設定状態： 設定状態が以下内容で表示されます。 未設定： 設定が完了していない状態 未適用： 今までにAWCプラグインから設定が適用されたことのない状態 最新： 無線APに対して最新の設定が適用されている状態 変更有： 無線APに対して最新の設定が適用されていない状態 AP共通設定： 関連付けているAP共通設定が表示されます。 「OK」ボタン： 無線APに設定（AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定、DCN共通設定）の変更を適用します。 Note AWC-DCNはAWC-CB、AWC-SCと併用できません。CB共通設定やSC共通設定とDCN共通設定やAP共通設定が同時に指定されている場合は、SC共通設定、CB共通設定、DCN共通設定、AP共通設定の順に優先されます。 また、未反映の個別設定がある場合には、併せて反映します。 「キャンセル」ボタン： 無線APの設定変更の適用を中止します。

■ 表示2

表 2：設定機能/DCN設定一覧
項目名 | 説明
--- | ---
X DCN共通設定 | DCN共通設定の総数が表示されます。
X 選択中 | 選択済みのDCN共通設定（チェックボックスにチェックを入れている）の総数が表示されます。
All ON/All OFFボタン | 画面上のDCN共通設定をすべて有効（ON）、または無効（OFF）に変更します。 変更後、適用する際は、対象のDCN共通設定のチェックボックスにチェックを入れて、「設定適用」を行う必要があります。
DCN共通設定を検索 | DCN共通設定の検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「DCN共通設定名」「管理グループ」のいずれかに、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。
DCN共通設定一覧
チェックボックス | DCN共通設定の選択を行います。リストの一番上のチェックボックスにチェックを入れるとリスト内のDCN共通設定すべてにチェックが入ります。チェックを外すとすべてのチェックが外れます。
DCN共通設定名 | DCN共通設定名が表示されます。
管理グループ | AWC-DCNを構成する管理グループを表示します。
割当AP数 | DCN共通設定を設定した無線AP数が表示されます。
未適用AP数 | 該当のDCNグループに所属し、設定（AP共通設定、CB共通設定、SC共通設定、DCN共通設定、個別設定）の変更が適用されていない無線AP数が表示されます。 Note AWC-DCNはAWC-CB、AWC-SCと併用できません。
DCN ON/OFF | 該当のDCNの有効（ON）、無効（OFF）をラジオボタンで選択します。 変更後、適用する際は、対象のDCN共通設定のチェックボックスにチェックを入れて、「設定適用」を行う必要があります。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | DCN共通設定の編集画面が表示されます。 DCN共通設定の編集については、「各種操作」/「AWC-DCN」/「DCN共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。
「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン） | DCN共通設定を削除します。 DCN共通設定の削除については、「各種操作」/「AWC-DCN」/「DCN共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。
「詳細」ボタン（虫めがねアイコン） | DCN共通設定の詳細画面が表示されます。 DCN共通設定の詳細画面については、編集画面の項目とほぼ同様です。詳しくは、「各種操作」/「AWC-DCN」/「DCN共通設定の作成、編集、削除」をご覧ください。

■ 表示3

表 3
項目名 | 説明
--- | ---
表示件数 | リストに表示させる件数を指定します。
＜＜ | 最初のリストに戻ります。
番号 | ページ番号です。
＞＞ | 最後のリストに移動します。