[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip name-server

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] ip name-server SERVER`

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。

> Note

> > 本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、AT-VST-VRTのGUI設定画面で指定したDNSサーバーアドレスが自動的に設定され、その内容が本コマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
> > ただし、AT-VST-VRTのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
> > 起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-VST-VRTのGUIで初期設定したDNSサーバーアドレスを後から変更するときは、本製品のCLIからip name-serverコマンドを実行してください。

### パラメーター

`SERVER :=` | `{A.B.C.D|X:X::X:X}`
| DNSサーバーのIPアドレスまたはIPv6アドレス

### 使用例

■ DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    AT-AMF-app(config)# ip name-server 172.17.28.1 ↓
    AT-AMF-app(config)# ip name-server 172.17.22.10 ↓

### 注意・補足事項

■ DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。
■ DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip name-server（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
show dhcp lease（特権EXECモード）
show hosts（非特権EXECモード）
show ip name-server（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q