[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`(config)# [no] ip forwarding`

IPパケット転送機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、IPパケット転送機能を無効化する。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q