[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip tftp source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`(config)# ip tftp source-interface {A.B.C.D|IFNAME}`

`(config)# no ip tftp source-interface`

copyコマンド（TFTP）においてTFTPサーバーとの通信時に使用する始点IPアドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスを未設定に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | TFTPサーバーとの通信時に使用する始点IPアドレス
`IFNAME` | インターフェース名。TFTPサーバーとの通信時には指定したインターフェースのIPアドレスが始点IPアドレスとして使われる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip tftp source-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
ipv6 tftp source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q