[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# source-ip

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# source-ip A.B.C.D`

`(config-ping-poll)# no source-ip`

対象Pingポーリング設定で使用するPingパケットの始点IPアドレスを指定する。
no形式で実行した場合は始点IPアドレスを未設定に戻す。
始点IPアドレスの未設定時はシステムが選択したIPアドレスを使う。

### パラメーター

`A.B.C.D` | Pingパケットの始点IPアドレス。未設定時はシステムが選択したIPアドレスを使う

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- source-ip（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

ip（Pingポーリングモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q