[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 unreachables

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 一般設定

`(config)# [no] ipv6 unreachables`

ICMPv6 Type 1 Destination Unreachable（到達不能）メッセージの送信を有効にする。
no形式で実行した場合は同メッセージの送信を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 unreachables（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip unreachables（グローバルコンフィグモード）

(C) 2021 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002974 Rev.Q