[index] AT-VST-APL リファレンスマニュアル 3.14.1

# クイックツアー / AT-VST-APLの概要

## AT-VST-APLで使用できるアプリケーション

AT-VST-APLは、ネットワークの統合管理に必要な機能をパッケージ化したアプライアンスボックスです。
次に示す機能を提供します。

- Vista Manager アプリケーション
  統合ネットワーク・マネージメントソフトウェアAT-Vista Manager EXと同様に、LAN/WANの統合管理ができます。

また、拡張ライセンスをご購入いただくことで、次に示す機能を利用できます。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Plus/AMFコントローラーまたはAMF Plus/AMFマスター機能を使用することができます。
- AMF Security アプリケーション
  ネットワーク運用管理の効率化とセキュリティー強化をSDN技術で実現します。

  > Note

  > > 製品名称AT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10、AT-VST-APL-06a、AT-VST-APL-10aには、AMF/AMF Plus連携機能にのみ対応するライセンスが同梱されていました。これらの製品ではライセンスキー発行に必要となるライセンス証書が出荷時に製品外箱に添付されております。

- Wireless Controller アプリケーション
  Vista Managerと連携してAWCプラグインによる無線APの管理機能を使用することができます。
- SNMP Plug-in アプリケーション
  Vista Managerと連携してSNMPプラグインによるネットワーク管理機能を使用することができます。

  > Note

  > > AMF Plusネットワーク管理時は、別売のSNMPマネージャーライセンスを適用しなくてもSNMPプラグインを使用できます。

- AT-RADgate アプリケーション
  一般的なRADIUSサーバー機能に加え、弊社ネットワーク製品と組み合わせて利用することにより、管理下のネットワークに接続されるクライアントの高度な制御ができます。
- Vista Appliance Storage アプリケーション
  AT-Vista Manager EX（Windows版）のAWCプラグインで、AT-VST-APLを拡張ストレージとして構成し、無線APの管理状態や接続した無線クライアントの状態を記録する、「Vista Appliance Storage」（以下、「VAS」）として使用することができます。

アプリケーションごとに、AT-VST-APLで動作するバージョン、参照するマニュアル、制限事項などについて、説明します。

### Vista Manager

基本機能はWindows版のAT-Vista Manager EX（AVM EX）と同等です。

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 1：Vista Manager
製品名 | AT-Vista Manager EX
ソフトウェアバージョン | 3.16.0
マニュアル名称 | AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0

#### AT-VST-APLとVista Managerの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLファームウェアバージョン 1.13.1と、Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0の組み合わせのみサポートします。

#### 制限事項

- 基本機能はWindows版のAT-Vista Manager EX（AVM EX）と同等であり、Web管理画面にも「Vista Manager EX」と表示されます。
  ご使用に際して、弊社ホームページに掲載されている「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」をあわせてご覧ください。
- アプリケーション登録直後のVista Managerの初期設定については、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」の「クイックツアー」をご覧ください。
- AT-VST-APLでは、無期限に使用可能なVista Manager EX基本ライセンスが有効になります。
- 無線コントローラー機能（AWCプラグイン）を使用する際は、別途、AWCプラグイン、AWCチャンネルブランケット、AWCスマートコネクトの各種ライセンスが必要です。
  ライセンスの購入には、Vista Manager アプリケーションに割り当てられるVista Managerのシリアル番号が必要となります。
- Vista Manager アプリケーションの初期設定の際、90日間試用ライセンスを適用すると、インテントベースオーケストレーター、AWCプラグイン、AWCチャンネルブランケット（3000AP）、AWCスマートコネクト（3000AP）の各種ライセンスが初回登録から90日間のみ適用されます。なお、これらのライセンスとともに、SNMPプラグイン試用ライセンスが適用されます。

### AMF Cloud

基本機能はソフトウェア版のAMF Plus Cloud/AMF Cloudと同等です。

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 2：AMF Cloud
製品名 | AMF Cloud アプリケーション（AT-VST-APL版）
ソフトウェアバージョン | 5.5.5-2.1
マニュアル名称 | AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 5.5.5

#### AT-VST-APLとAMF Cloudの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLのファームウェアバージョン 1.13.1と、AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.5-2.1の組み合わせのみサポートします。

#### 制限事項

- 基本機能はソフトウェア版のAMF Plus Cloud/AMF Cloudと同等ですが、一部動作や仕様が異なる点があります。
  ご使用に際しては、弊社ホームページに掲載されている「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 5.5.5」をあわせてご覧ください。
  特にご留意いただきたい事項については、同リファレンスマニュアル「スタートガイド」/「はじめに」の「ご使用にあたっての留意事項」をご覧ください。
- AMF Plus/AMFマスター機能、AMF Plus/AMFコントローラー機能を使用するには、ライセンスが必要です。

### AMF Security

基本機能はソフトウェア版のAMF Security（旧：AT-SESC）と同等です。

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 3：AMF Security
製品名 | AMF Security アプリケーション（AT-VST-APL版）
ソフトウェアバージョン | 2.6.1
マニュアル名称 | AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1

#### AT-VST-APLとAMF Securityの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLのファームウェアバージョン 1.13.1と、AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.1の組み合わせのみサポートします。

#### 制限事項

- 製品名称AT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10、AT-VST-APL-06a、AT-VST-APL-10aには、AMF/AMF Plus連携機能にのみ対応するライセンスが同梱されていました。これらの製品ではライセンスキー発行に必要となるライセンス証書が出荷時に製品外箱に添付されております。

### Wireless Controller

基本機能はWindows版のAT-Vista Manager EX（AVM EX）の拡張ライセンスで使用できるAWCプラグインと同等です。

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 4：Wireless Controller
製品名 | AT-Vista Manager EX
ソフトウェアバージョン | 3.16.0
マニュアル名称 | AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 3.16.0

#### AT-VST-APLとWireless Controllerの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLのファームウェアバージョン 1.13.1と、Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0の組み合わせのみサポートします。

#### Vista ManagerとWireless Controllerの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0と、Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0の組み合わせのみサポートします。

#### 制限事項

- 無線コントローラー機能（AWCプラグイン）を使用するには、Vista Manager アプリケーションの初期設定のあと、AWCプラグインを登録する必要があります。プラグインの登録については、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」の「クイックツアー」をご覧ください。
  なお、登録の際の「サーバーURL」は、「localhost」からAWCプラグインのコンテナインスタンスのIPアドレスに読み替えてください。例えば、無線コントローラーのコンテナインスタンスのIPアドレスが「192.168.1.65」の場合、サーバーURLには「https://192.168.1.65:5443/wireless_plugin」を指定します。
  以後、Vista Manager アプリケーションの「AWCプラグイン」メニューから無線コントローラー機能が使用できるようになります。
- AWCプラグインの管理データのバックアップおよびリストアは、AWCプラグインメニューの「システム設定」画面より行います。
  - 「バックアップ」ボタン：現在の設定をバックアップファイルとして外部ファイルに保存します。
  - 「復元」ボタン：外部ファイルとして保存したバックアップファイルから設定を復元します。
  独立したアプリケーションによるバックアップ/リストア、および、バックアップファイルのパスワード保護は未サポートとなります。
- AWCプラグインのスタンドアローンモードは未サポートとなります。
  Wireless Controller画面の「デプロイ済みアプリケーション一覧」では、「開く」ボタンによるAWCプラグイン管理画面の起動はできません。
- 履歴管理機能（接続クライアント履歴、クライアント位置推定履歴、侵入検知レポート履歴）は未サポートです。
  そのため、履歴管理機能を有効にする必要がある下記の機能は未サポートとなります。
  - 接続クライアント履歴表示
  - 接続クライアント位置推定表示
  - フロアマップ詳細[不正AP表示]
  - フロアマップ階層表示[接続クライアント表示]
  また、下記の機能は未サポートです。
  - エリア認証
  - 侵入検知/防御レポート
- AWCプラグインで無線APを管理する場合は、次の手順で設定してください（パッケージバージョン 3.5.3以前。パッケージバージョン 3.6.1以降では不要です）。
  1. Vista Manager アプリケーションにAWCプラグインを登録します。
  2. AWCプラグインメニューの「システム設定」画面に移動します。
  3. IPアドレス設定の「AWCプラグインの外部IPアドレス」で、Wireless Controller アプリケーションに設定したIPアドレスを選択します。
  4. Wireless Controller アプリケーションを再起動（アプリケーションの停止、起動）します。

### SNMP Plug-in

基本機能はWindows版のAT-Vista Manager EX（AVM EX）の拡張ライセンスで使用できるSNMPプラグインと同等です。
AT-VST-APLでは「SNMP Plug-in」、Vista Manager アプリケーションでは「SNMPプラグイン」と表示されます。

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 5：SNMP Plug-in
製品名 | SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）
ソフトウェアバージョン | 2.14.4
マニュアル名称 | SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.4

#### AT-VST-APLとSNMP Plug-inの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLのファームウェアバージョン 1.13.1と、SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.14.4の組み合わせのみサポートします。

#### Vista ManagerとSNMP Plug-inの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0と、SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.14.4の組み合わせのみサポートします。

#### 制限事項

- Windows版のAT-Vista Manager EX（AVM EX）の拡張ライセンスで使用できる「SNMPプラグイン」とは一部機能が異なります。
- SNMP Plug-in アプリケーション（SNMPプラグイン）には、専用の設定画面やコマンドラインインターフェース（CLI）はありません。Vista Manager アプリケーションのメニューにSNMPプラグインを登録して、機能を連携して使用します。
  ご使用に際しては、弊社ホームページに掲載されている「SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.4」をあわせてご覧ください。

### AT-RADgate

#### 製品名、バージョン、参照するマニュアル

表 6：AT-RADgate
製品名 | AT-RADgate アプリケーション（AT-VST-APL版）
ソフトウェアバージョン | 1.2.0
マニュアル名称 | AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 1.2.0

#### AT-VST-APLとAT-RADgateの対応バージョンについて

パッケージバージョン 3.14.1では、AT-VST-APLのファームウェアバージョン 1.13.1と、AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.2.0の組み合わせのみサポートします。

### Vista Appliance Storage

AT-Vista Manager EX（Windows版）のAWCプラグインで、AT-VST-APLを拡張ストレージとして構成するためのアプリケーションです。
AT-VST-APLでは「AWC-VAS」、AWCプラグインでは「Vista Appliance Storage」と表示されます。
本アプリケーションを使用する場合は、AT-VST-APLはVAS専用として構成する必要があります。
設定方法については、付録「Vista Appliance Storageの設定（AWC-VAS）」をご覧ください。

## 各アプリケーションに必要なライセンス

ここでは、アプリケーションごとに必要なライセンスについて説明します。

### Vista Manager アプリケーションと連携アプリケーション

- Vista Manager アプリケーション
  AT-VST-APLでは、基本機能を無期限に使用可能な「Vista Manager EX基本ライセンス」が有効になります。
  ライセンスのご購入、有効化の設定は不要です。
  ただし、インテントベースオーケストレーター（AIO）機能を使用するには、「インテントベースオーケストレーターライセンス」が必要です。
  詳しくは、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」をご覧ください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Vista Managerと連携して「AWCプラグイン」による無線APの管理機能を使用するには、「無線LANコントローラーライセンス」のご購入、有効化の設定が必要です。
  また、AWCプラグインにて先進的な無線管理機能であるAWC-チャンネルブランケット（AWC-CB）機能を使用するには「無線チャンネルブランケットライセンス」が、AWC-スマートコネクト（AWC-SC）を使用するには「無線スマートコネクトライセンス」が必要です。
  詳しくは、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」の「概要 / AVM EXについて」および「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 3.16.0」をご覧ください。
- SNMP Plug-in アプリケーション
  Vista Managerと連携して「SNMPプラグイン」によるSNMPネットワーク管理機能を使用するには、「SNMPマネージャーライセンス」のご購入、有効化の設定が必要です。
  詳しくは、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」および「SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.4」をご覧ください。

  > Note

  > > AMF Plusネットワーク管理時は、別売のSNMPマネージャーライセンスを適用しなくてもSNMPプラグインを使用できます。

#### Vista Manager 連携アプリケーションのライセンスご購入について

Vista Manager 連携アプリケーションのライセンスご購入には、Vista Manager アプリケーション起動後に「シリアル番号」を確認する必要があります。
下記はVista Manager アプリケーション画面の例です。
詳しくは、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル 3.16.0」の「クイックツアー / ステップ2 / シリアル番号の確認まで」をご覧ください。

### AMF Cloud アプリケーション

AMF Plus/AMFコントローラー機能を使用するには「AMF Plusコントローラーライセンス」または「AMFコントローラーライセンス」、AMF Plus/AMFマスター機能を使用するには「AMF Plusマスターライセンス」または「AMFマスターライセンス」のご購入、有効化の設定が必要です。
詳しくは、「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 5.5.5」をご覧ください。

#### AMF Cloud アプリケーションのライセンスご購入について

AMF Cloud アプリケーションのライセンスご購入は、AMF Cloud アプリケーション起動後に「シリアル番号」を確認する必要があります。
下記はAMF Cloud アプリケーションでshow system serialnumberコマンドを実行した例です。

    AT-AMF-app> show system serialnumber ↓
    XXXXXXXXXXXXXXXX

詳しくは、「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 5.5.5」をご覧ください。

### AMF Security アプリケーション

ネットワーク運用管理の効率化とセキュリティー強化をSDN技術で実現する「AMF Security」を使用するには、「AMF-SECライセンス」のご購入、インストールが必要です。
詳しくは、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1」の「設定画面へのアクセス / 設定の開始 / ライセンスのインストール」をご覧ください。

#### AMF Security アプリケーションのライセンスご購入について

AMF Security アプリケーションのライセンスご購入は、AMF Security アプリケーション起動後に「シリアル番号」を確認する必要があります。
下記はAMF Security アプリケーション画面の例です。
詳しくは、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1」の「設定画面へのアクセス / 設定の開始 / ライセンスのインストール」をご覧ください。

### AT-RADgate アプリケーション

RADIUSサーバー「AT-RADgate」を使用するには、ライセンスのご購入、インストールが必要です。
詳しくは、「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 1.2.0」の「設定画面へのアクセス / ライセンスのインストール」をご覧ください。

#### AT-RADgate アプリケーションのライセンスご購入について

AT-RADgate アプリケーションのライセンスご購入は、AT-RADgate アプリケーション起動後に「シリアル番号」を確認する必要があります。
下記はAT-RADgate アプリケーション画面の例です。
詳しくは、「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 1.2.0」の「リファレンス編 / システム管理 / 概要」をご覧ください。

## 各アプリケーションが使用するポート・プロトコル

各アプリケーションが使用するポート・プロトコルは、次の表に示すマニュアルを参照してください。

表 7：参照するマニュアル
アプリケーション名 | 参照するマニュアル
--- | ---
AMF Cloud | AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 5.5.5 ※ お使いになる機能またはコマンドのページを参照してください。
AMF Security | AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1 付録 / AMF Security内部で使用しているポート番号
Vista Manager Wireless Controller SNMP Plug-in | AT-Vista Manager EX（Windows版）インストールガイド 3.16.0 ライセンス・動作環境 / 動作環境
AT-RADgate | AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル 1.2.0 付録 / AT-RADgateが使用する待ち受けポート番号

## Windows版アプリケーションとの差分について

AT-VST-APLで使用できるアプリケーションは、Windows版として提供しているアプリケーションとは操作方法などが一部異なります。
ここでは、次に示すアプリケーションについて、主な変更点や、参照するマニュアルの読み替えについて説明します。

- Vista Manager（AT-Vista Manager EX）
- Wireless Controller（AWCプラグイン）
- SNMP Plug-in（SNMPプラグイン）

### Windowsメニューの未サポート

AT-VST-APLで使用するアプリケーションでは、Windowsメニューを使用しません。そのため、次に示すWindowsメニューでの操作は未サポートです。

- AT-AWC - サーバー起動
- AT-AWC - サーバー停止
- AT-AWC - バックアップ リストア
- AT-SNMP - サーバー起動
- AT-SNMP - サーバー停止
- AT-SNMP - バックアップ
- AT-SNMP - リストア
- AT-Vista ManagerEX - アンインストール
- AT-Vista ManagerEX - サーバー起動
- AT-Vista ManagerEX - サーバー停止
- AT-Vista ManagerEX - ビューアー起動

上記の各操作と、AT-VST-APLでの操作の対応を次の表に示します。

表 8：操作の対応
Windowsメニューでの操作 | AT-VST-APLでの操作
--- | ---
AT-AWC - サーバー起動 AT-AWC - サーバー停止 AT-SNMP - サーバー起動 AT-SNMP - サーバー停止 AT-Vista ManagerEX - サーバー起動 AT-Vista ManagerEX - サーバー停止 | 各アプリケーションを起動または停止してください。 詳しくは、クイックツアー「アプリケーションの設定と起動」/「アプリケーションの設定と起動」を参照してください。
AT-Vista ManagerEX - ビューアー起動 | Vista Manager アプリケーションを起動後、「開く」ボタンをクリックしてください。
AT-AWC - バックアップ リストア | Vista Manager アプリケーションを起動後、AWCプラグインメニューの「システム設定」画面で「バックアップ」または「復元」を実行してください。
AT-SNMP - バックアップ AT-SNMP - リストア | SNMP Plug-in アプリケーションでは、Vista Manager アプリケーションを起動後、SNMPプラグインメニューの「システム設定」画面で「バックアップ」または「復元」を実行してください。
AT-Vista ManagerEX - アンインストール | 各アプリケーションを停止後、「削除」ボタンをクリックしてください。

#### Wireless Controller 「システム設定」画面の追加機能

Wireless Controller（AWCプラグイン）「システム設定」画面のシステム設定項目に、以下の機能が追加されました。

- IPアドレス設定（パッケージバージョン 3.5.3以前。パッケージバージョン 3.6.1以降では不要です）
  本設定項目は、AWCプラグインが無線APを管理するための内部プロセスが使用するIPアドレスを指定します。
  デフォルトでは、「その他」「127.0.0.1」になっています。
  AWCプラグインから無線APを管理する場合は、アプリケーションで使用しているIPを選択してください。
  IPアドレス設定の変更を行った場合は、アプリケーションの再起動を実施してください。
- キャッシュ削除
  キャッシュ削除を実行すると、AWCプラグインをバージョンアップした際に残る、前バージョンのキャッシュを削除します。
- テクニカルサポート
  テクニカルサポートを実行すると、AWCプラグインのテクニカルサポート情報を生成して、設定用コンピューターにダウンロードされます。トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。
- バックアップ
  バックアップを実行すると、AWCプラグインのバックアップファイルを生成して、設定用コンピューターにダウンロードされます。
- 復元
  復元を実行すると、AWCプラグインのバックアップファイルをアップロードして、設定内容をリストアします。