[index] AT-VST-APL リファレンスマニュアル 3.14.1

# 付録 / Vista Appliance Storageの設定（AWC-VAS）

AT-VST-APLをAT-Vista Manager EX（Windows版）AWCプラグインの拡張ストレージとして構成し、無線APの管理状態や接続した無線クライアントの状態を記録する、「Vista Appliance Storage」（以下、「VAS」）として利用することができます。
ここでは、AT-VST-APLをVASとして使用するための手順を説明します。

> Note

> > AT-VST-APLをVASとして使用すると、ほかのアプリケーションが使用できなくなります。

> Note

> > AT-VST-APLをVASとして使用するには、AT-VST-APL ファームウェアバージョン 1.5.1以降である必要があります。

## VASとして使用する流れ

VASとして使用する流れを次に示します。

1. 必要なファイルをアップロードする
2. AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する
3. すべてのアプリケーションを削除する
4. VASアプリケーションを起動する
5. AWCプラグイン（Windows版）で設定する

## 必要なファイルを準備する

必要なファイルを準備して、AT-VST-APLにアップロードします。

1. 弊社ホームページからVASアプリケーションファイル（vas-x86_64-x.x.x.app）をダウンロードします。
2. VASアプリケーションファイルを、AT-VST-APLにアップロードします。
   「システム」/「ファイル管理」画面でアップロードします。
3. 「再起動」ボタンをクリックして、AT-VST-APLを再起動します。
   再起動後、画面左側メニュー欄に「AWC-VAS」が追加されます。

## AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する

AT-VST-APLをVASとして使用するには、ほかのアプリケーションを削除する必要があります。そのため、AT-VST-APLはVAS以外の用途に使用できなくなります。
AT-VST-APLを元の状態に戻すためには、AT-VST-APLの設定内容、アプリケーションのバックアップファイルを取得しておく必要があります。
すべてのバックアップを一括で取得するには、「AT-VST-APL バックアップマニュアル」の「USBメモリー（またはスティック型SSD）を使用したバックアップとリストア」を参照してください。

## すべてのアプリケーションを削除する

AT-VST-APLをVASとして使用するには、すべてのアプリケーションを停止したあと、削除する必要があります。

1. アプリケーションを停止します。
   クイックツアー「アプリケーションの設定と起動」/「アプリケーションの停止」を参照してください。
2. アプリケーションを削除します。
   クイックツアー「アプリケーションの設定と起動」/「アプリケーションの削除」を参照してください。
3. すべてのアプリケーションについて、手順1および手順2を行います。
4. 「ダッシュボード」画面を開き、「デプロイ済みアプリケーション一覧」にアプリケーションが表示されていないことを確認します。
5. 画面右上の「保存」ボタンをクリックします。

## VASアプリケーションを起動する

1. 画面左側メニュー欄の「AWC-VAS」をクリックします。
2. AWC-VASの管理画面が表示されますので、右端にある「設定」ボタンをクリックします。
3. 「アプリケーション設定」ダイアログが表示されますので、下記のとおり設定して「適用」ボタンをクリックします。

   表 1：AWC-VAS
   ストレージサイズ (MB) | 921600(MB)
   ネットワーク
   IPv4アドレス | IPv4アドレスを固定設定します。 DHCPを使用してIPアドレスが変わった場合は、AWCプラグイン（Windows版）でVASを再登録する必要があります。

4. AWC-VASの管理画面に戻ります。「デプロイ済みアプリケーション一覧」に登録されたVASアプリケーションが表示されます。
5. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、VASアプリケーションの起動状態を保存します。

### NTPサーバーの設定

VAS専用として使用するために、NTPサーバーを設定する必要があります。
詳しくは、リファレンス編「システム」/「日付と時刻」を参照してください。
以上で、AT-VST-APLをVASとして使用できます。

## AWCプラグイン（Windows版）で設定する

このあとは、AT-Vista Manager EX（Windows版）のAWCプラグインで、AT-VST-APLの検出や構成などを行ってください。
詳しくは、「AWCプラグイン（Windows版）リファレンスマニュアル」を参照してください。

## VASアプリケーションのバージョンアップ

AWC-VASのバージョンアップを行う際は、一度アプリケーションを削除、再作成する必要があります。
そのため、稼働中のVASに保存されている履歴データをバージョンアップ後も確認したい場合は、事前にエクスポートしておく必要があります。なお、履歴データのエクスポートやインポートは、データ量に依存しますが多くの時間がかかることが想定されますので、ご注意ください。

1. （必要に応じて）VASの履歴データをエクスポートします。
   手順については、「AWCプラグイン（Windows版）リファレンスマニュアル」を参照してください。
   エクスポートするファイルのサイズが1000MByteを超えないようにしてください。
2. AWCプラグインからVASの登録を解除します。
   VASの登録が解除されることで、システム設定のVAS履歴モード設定がすべて「保存しない」に変更されます。
3. AT-VST-APLのVASコンテナを停止、削除します。
4. AT-VST-APLでVASコンテナを作成する際に、新しいバージョンを選択します。
5. AWCプラグインでVASを登録します。
6. AWCプラグインのシステム設定からVAS履歴モード設定を行います。
7. （必要に応じて）VASの履歴データをインポートします。
   手順については、「AWCプラグイン（Windows版）リファレンスマニュアル」を参照してください。

AWC-VASのバージョンアップは以上です。