[index] AT-VST-APL リファレンスマニュアル 3.14.1

# リファレンス編 / ネットワークサービス

「ネットワークサービス」メニューで設定できる項目を説明します。

## SMTPサーバー

リモートログ機能で使用する電子メール送信機能（メールクライアント）の設定を行います。

表 1：SMTPサーバー
「すべてのメールを削除」ボタン | 宛先不備等により送信不能となったメールをすべて削除します。削除前には確認のダイアログが表示されます。
「設定」ボタン | 設定を追加・変更するための「SMTP設定」ダイアログが開きます。
SMTPサーバーアドレス | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）が表示されます。
ポート | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号が表示されます。
認証方式 | SMTP認証方式が表示されます。
ユーザー名 | SMTP認証ユーザー名が表示されます。
送信元メールアドレス | 送信元メールアドレスが表示されます。

### SMTP設定

設定を追加・変更するためのダイアログです。

表 2：SMTP設定
SMTPサーバーアドレス | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のIPv4/IPv6アドレスまたはホスト名を入力してください。
ポート | 送信用メールサーバー（SMTPサーバー）のTCPポート番号（初期値25）を入力してください。
認証方式 | SMTP認証における認証方式（CRAM-MD5認証/LOGIN認証/PLAIN認証）を選択してください。
ユーザー名 | SMTP認証ユーザー名を入力してください。64文字以内。半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）、メールアドレスのみ使用可能です。
新パスワード | SMTP認証用のパスワードを入力してください。32文字以内。半角英数字と記号（ ! # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ）が使用可能です。
送信元メールアドレス | 送信元メールアドレスを入力してください。
「削除」ボタン | 設定内容を削除して初期状態に戻します。削除前には確認のダイアログが表示されます。
「キャンセル」ボタン | 設定を追加・変更せずに「SMTPサーバー」画面に戻ります。
「適用」ボタン | 設定を追加・変更して「SMTPサーバー」画面に戻ります。