[index] AT-VST-APL バックアップマニュアル

# バージョンアップ・バージョンダウン編 / バージョンアップ

ここでは、運用中のAT-VST-APLをバージョンアップする手順を説明します。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## バージョンアップの流れ

バージョンアップの流れを次に示します。

1. アップデート可能なパッケージバージョンを確認する
2. AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する
3. 必要なファイルをアップロードする
4. アプリケーションの状態を確認する
5. AT-VST-APLをアップデートする
6. アプリケーションをアップデートする
7. アプリケーションをリストアする

## アップデート可能なパッケージバージョンを確認する

パッケージバージョン 3.14.1（ファームウェアバージョン 1.13.1）へのバージョンアップは、パッケージバージョン 3.11.1（ファームウェアバージョン 1.9.4）以降からのみ可能です。

> Note

> > パッケージバージョン 3.11.1（ファームウェアバージョン 1.9.4）より前のバージョンをお使いの場合、パッケージバージョン 3.11.1（ファームウェアバージョン 1.9.4）にバージョンアップしてから、パッケージバージョン 3.14.1（ファームウェアバージョン 1.13.1）にバージョンアップしてください。
> > バージョンアップ手順については、お使いのバージョンの「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」を参照してください。

> Note

> > 2026年1月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.1以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

パッケージバージョン、AT-VST-APLのファームウェアバージョン、各アプリケーションのソフトウェアバージョンを次の表に示します。

表 1：バージョン一覧
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0
3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1
3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1
3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0
3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0
3.11.1 | 1.9.4 | 3.13.1 | 3.13.1 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0

> Note

> > パッケージバージョンごとに、サポートするAT-VST-APLのファームウェア、各アプリケーションのバージョンが決まっています。アプリケーションご利用の有無によらず、正しい組み合わせでお使いください。

## AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する

AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）を取得すると、バージョンアップ後に現在のファームウェアバージョンに戻したときに、設定のリストアができます。設定ファイルのバックアップについては、バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。
アプリケーションのバックアップファイルを取得すると、バージョンアップ後にライセンスや設定などを使用することができます。アプリケーションのバックアップについては、「バックアップとリストアについて」を参照してください。

## 必要なファイルを準備する

バージョンアップに必要なファイルを準備します。

### パッケージバージョンのファイルを準備する

弊社ホームページからパッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）をダウンロードして解凍します。
パッケージバージョンごとに、対応するAT-VST-APLのファームウェアバージョンと、対応する各アプリケーションのバージョンの組み合わせが決まっています。
AT-VST-APLのファームウェアおよび各アプリケーションのバージョン、パッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）、解凍後に作成される各ファイルを次の表に示します。

> Note

> > 2026年1月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.1以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

表 2：パッケージバージョン 3.14.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0
ファイル名 | VST-APL-3.14.1.zip | ATVSTAPL-1.13.1.iso | VST-APL-3.14.1.bundle

表 3：パッケージバージョン 3.13.3に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.3.zip | ATVSTAPL-1.12.3.iso | VST-APL-3.13.3.bundle

表 4：パッケージバージョン 3.13.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.1.zip | ATVSTAPL-1.12.1.iso | VST-APL-3.13.1.bundle

表 5：パッケージバージョン 3.12.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0
ファイル名 | VST-APL-3.12.1.zip | ATVSTAPL-1.10.2.iso | VST-APL-3.12.1.bundle

表 6：パッケージバージョン 3.11.2に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0
ファイル名 | VST-APL-3.11.2.zip | ATVSTAPL-1.9.4.iso | VST-APL-3.11.2.bundle

表 7：パッケージバージョン 3.11.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.11.1 | 1.9.4 | 3.13.1 | 3.13.1 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.0 | 1.0.0
ファイル名 | VST-APL-3.11.1.zip | ATVSTAPL-1.9.4.iso | VST-APL-3.11.1.bundle

### バックアップとリストアに必要なファイル

バージョンアップ後、バージョンアップ前のバージョンに設定をリストアするためには、次のファイルが必要になります。
リストアに備えて、バックアップを取得することをおすすめします。

- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得したAT-VST-APLの設定ファイル
  バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。
- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得した各アプリケーションのバックアップファイル
  （アプリケーションのバージョンが、AT-VST-APLのバージョンダウン後も同一の場合には不要です）
  概要「バックアップとリストアについて」を参照してください。

また、USBメモリー（またはスティック型SSD）にAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）、アプリケーションのファームウェアおよび設定をバックアップできます。詳しくは、バックアップ・リストア編「USBメモリー（またはスティック型SSD）を使用したバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.13.1でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.13.1でのみリストアできます。
> > そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。再度設定が必要になります。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

> Note

> > AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.0以降をお使いの場合、AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## 必要なファイルをアップロードする

ここでは、パッケージバージョン 3.14.1（ファームウェアバージョン 1.13.1）へのバージョンアップに必要なファイルを準備して、AT-VST-APLにアップロードする場合を例に説明します。

1. ファイルをダウンロードして解凍します。
   弊社ホームページから「VST-APL-3.14.1.zip」をダウンロードして解凍します。
   次の表に示すファイルが作成されます。

   表 8：バージョンアップに必要なファイル
   ファイル名 | 説明
   --- | ---
   ATVSTAPL-1.13.1.iso | AT-VST-APLのファームウェアファイルです。
   VST-APL-3.14.1.bundle | 各アプリケーションのバージョン情報が入っています。 ※ このファイルを使用するには、AT-VST-APL ファームウェアバージョン 1.13.1である必要があります。

2. ファイルをアップロードします。
   バージョンアップに必要なファイルを、AT-VST-APLにアップロードします。
   アップロードの手順は、「ファイルのアップロード」を参照してください。

## アプリケーションの状態を確認する

AT-VST-APLをアップデートする前のアプリケーションの状態は、停止済み、実行中のどちらでも問題ありません。
ただし、Wireless Controller アプリケーションおよびSNMP Plug-in アプリケーションはアップデート時に削除するため、ここで停止しておくことをおすすめします。
アプリケーションの停止方法は、「アプリケーションの停止と削除」をご覧ください。

## AT-VST-APLをアップデートする

起動時のファームウェアファイルを最新のファイルに変更して、再起動後に新しいファームウェアファイルで起動することで、AT-VST-APLをアップデートすることができます。
ここでは、「ATVSTAPL-x.x.x.iso」というファームウェアファイルを、起動時のファームウェアファイルに変更する場合を例に説明します。

> Note

> > AT-VST-APLの新しいファームウェアファイルで起動するために、AT-VST-APLを再起動する必要があります。再起動が完了するまで、実行中のアプリケーションが停止しますのでご注意ください。

1. 「起動時ファームウェアファイル設定」項目の「鉛筆（編集）」ボタンをクリックします。
2. 「起動用ファイル管理」ダイアログが表示されますので、ファームウェアファイルを選択して、「適用」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 「解除」ボタンをクリックすると、起動時のファームウェアが選択されていない状態になりますので、ご注意ください。

3. 「起動時ファームウェアファイル設定」項目に正しいファイル名が表示されていることを確認して、「保存」ボタンをクリックします。
4. 「再起動」ボタンをクリックします。
5. 確認のダイアログが表示されますので、「再起動」ボタンをクリックして、AT-VST-APLを再起動します。
6. 「通信エラー」のダイアログが表示され、しばらくすると設定画面が表示されなくなります。
7. 再起動が完了すると、ログイン画面が表示されます。
   ログイン画面が表示されない場合は、ブラウザーの再読み込みを行ってください。

以上で、AT-VST-APLのアップデートは完了です。

## Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションをアップデートする

Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションをアップデートする手順は2種類あります。

1. アプリケーションごとに個別にアップデートする
   各アプリケーション管理画面の「バージョン更新」ボタンを使用してアップデートします。
2. 更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする
   ダッシュボード画面の「インスタンスを更新」ボタンを使用してアップデートします。

また、アプリケーションをアップデートするには最新のbundleファイルが必要です。アップロードされていることを確認してください。

> Note

> > 使用していないアプリケーションを含め、更新可能なすべてのアプリケーションをアップデートしてください。

> Note

> > AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.x以前のバージョンから2.4.x以降、およびソフトウェアバージョン 2.4.x以前のバージョンから2.5.x以降へバージョンアップを行うと、バージョンアップ前のAMF Securityの認証データは削除されます。そのため、バージョンアップを行う前に必ず認証データのエクスポートを行ってください。
> > AMF Security アプリケーションのバージョンアップは、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバージョンアップ」をあわせてご覧ください。

> Note

> > Vista Manager アプリケーションのバージョンアップを行ったあと、一部の機能を動作させるためにはトポロジーの更新が必要です。
> > Vista Manager アプリケーションのバージョンアップ直後はデバイス管理の情報収集のため大きな負荷がかかるため、Vista Manager アプリケーションにログイン後、数時間経過してからトポロジー更新を実行することをおすすめします。
> > なお、ネットワーク規模やPCのリソース状況によっては、トポロジーの更新後に最新の状態が表示されるまで、さらに数時間程度かかる場合があります。

> Note

> > Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションは、Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションのアップデートが終わったあとで、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」の手順に従ってアップデートしてください。

> Note

> > アプリケーションインスタンスの作成やバージョン更新を行う際は、あらかじめ不要なファイルを削除し、「システム」/「ファイル管理」画面の「ストレージ使用量」でストレージに空きがあることを確認してください。

> Note

> > AT-RADgate 1.0.0で取得したバックアップファイルは、AT-RADgate 1.1.0で復元（リストア）することはできません。
> > バージョン更新ではAT-RADgate 1.0.0の情報はすべてAT-RADgate 1.1.0に引き継がれますので、AT-RADgate 1.1.0にバージョン更新後に再度バックアップを行ってください。

### アプリケーションごとに個別にアップデートする

各アプリケーション管理画面の「バージョン更新」ボタンを使用してアップデートします。
AT-VST-APLをアップデートしたあとに設定画面にログインすると、「デプロイ済みアプリケーション一覧」に時計のアイコンが表示されますが、アプリケーションをアップデートすると表示は消えます。
■ ダッシュボード画面の例
■ AMF Cloudの管理画面の例

表 9：アイコン一覧
アイコン | 説明
--- | ---
時計のアイコン | 更新が可能であることを示します。
! のアイコン | 使用している.appファイルがないことを示します。

#### アップデートの手順

ここでは、AMF Cloud アプリケーションのアップデートを例に説明します。

> Note

> > アプリケーションをアップデートするには、アプリケーションをいったん停止する必要があります。操作編「アプリケーションの停止と削除」/「アプリケーションの停止」を参照してください。

> Note

> > ファームウェアファイルをアップロードしたあと、30秒以上経過してからアプリケーションのアップデートを実行してください。

1. 画面左側メニュー欄で、「AMF Cloud」をクリックします。
2. AMF Cloudの管理画面が表示されますので、「バージョン更新」ボタンをクリックします。
3. 新しいバージョンのファームウェアファイルを選択して、「適用」ボタンをクリックします。
4. AMF Cloudの管理画面に戻りますので、「起動」ボタンをクリックします。
5. 「開く」ボタンが表示されたら、アプリケーションのアップデートおよび起動は完了です。画面右上の「保存」ボタンをクリックして、アプリケーションの起動状態を保存します。

   > Note

   > > Webブラウザーのキャッシュの影響によって設定画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッシュをクリアしてください。

以上で、AMF Cloud アプリケーションのアップデートは完了です。Vista Manager、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションも同様にアップデートしてください。
Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートするには、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」に進みます。

### 更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする

ここでは、更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする手順を説明します。
AMF Cloud アプリケーションのアップデートを例に説明しますが、更新可能なアプリケーションはパッケージバージョンによって異なり、複数のアプリケーションをまとめてアップデートすることができます。

1. 「ダッシュボード」画面を開き、「インスタンスを更新」ボタンが追加されていることを確認します。
   「VST-APL-x.x.x.bundle」ファイルをアップロードして、約2分後にブラウザーの再読み込みを行うことで、「インスタンスを更新」ボタンが表示されます。
   また、アプリケーションのアップデートができる場合は時計のアイコンが表示されます。
2. 「ダッシュボード」画面で「インスタンスを更新」ボタンをクリックします。
   「インスタンスを更新」ダイアログが表示されますので、アップデートするアプリケーションのバージョンを確認します。
   アップデートできるアプリケーションには「アクション」項目にチェックボックスが表示され、チェックを付けるとアプリケーションを更新できます。

   > Note

   > > アプリケーションが「実行中」または「停止済み」の場合に更新できます。
   > > また、アップデート対象のアプリケーション以外は更新ができないようになっています。

3. 「インスタンスを更新」ダイアログで、「選択したものを更新」ボタンをクリックします。
   アップデートが開始され、「状態」項目に「更新中。」と表示されます。
4. 「状態」項目に「このインスタンスは最新の状態です」と表示されたら、アップデートが完了です。
   画面右上の「X」ボタンをクリックして、「インスタンスを更新」ダイアログを閉じます。
5. 「ダッシュボード」画面を開きます。
   各アプリケーションの「開く」ボタンが表示されたら起動完了です。
   アプリケーションが「実行中」のまま更新を行った場合は、自動でアプリケーションが起動されます。
   アプリケーションが「停止済み」のまま更新を行った場合は、手動でアプリケーションを起動してください。

   > Note

   > > Vista Manager アプリケーションのアップデート後、はじめてVista Manager アプリケーションにアクセスすると、データベースのマイグレーションを促すダイアログが表示される場合があります。画面に従ってバックアップをダウンロード後、マイグレーションを実行してください。なお、マイグレーションには数分～数十分かかることがあります。

以上で、アプリケーションのアップデートは完了です。
Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートするには、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」に進みます。

## Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする

Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションは、ほかのアプリケーションのアップデートが終わったあとで、アップデートを行います。
アップデートの流れを次に示します。

1. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを停止・削除する
2. 新しいWireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを有効化する
3. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する
4. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）をリストアする

   > Note

   > > 上記手順まででデータの復元は完了していますが、ネットワークマップの配置を復元するため、Vista Manager アプリケーションのリストアを行います。

5. Vista Manager アプリケーションをリストアする
6. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する（2回目）

#### Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを停止・削除する

1. AT-VST-APLにログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）」をクリックします。
3. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）の管理画面が表示されますので、「停止」ボタンをクリックします。
4. 「状態」の項目が「停止中」から「停止済み」になるまで待ちます。
5. 状態が「停止済み」になりましたら、表示された「削除」ボタンをクリックして、Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）を削除します。

#### 新しいWireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを有効化する

1. AT-VST-APLにログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）」をクリックします。
3. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）の管理画面が表示されますので、右端にある「有効化」ボタンをクリックします。
4. アプリケーション設定画面における「イメージバージョン」右にある矢印をクリックし、新しい Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）のバージョンを選択します。
5. 「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」の「アプリケーションの設定と起動 / 設定項目」を参照して設定し、「適用」ボタンをクリックします。
6. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「プラグイン」画面を開きます。
2. 「AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）」をクリックし、表示される「編集」ボタンをクリックします。
   「プラグインを登録」サイドパネルに旧バージョンのプラグインの登録内容が表示されます。
3. （パッケージバージョン3.11.1以降の場合）登録するプラグインに対応したURLを入力し、「プラグインを登録」ボタンをクリックします。
   （パッケージバージョン3.10.2以前の場合）「サーバー URL」の入力内容を削除し、登録するプラグインに対応したURLを再入力します。

       https://（AWCプラグインサーバーのIPアドレス）:5443/wireless_plugin
       https://（SNMPプラグインサーバーのIPアドレス）:6443/NetManager

4. 証明書フィンガープリントが更新されたら「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックします。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）をリストアする

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「プラグイン」/「システム設定」画面を開きます。
2. 「システム管理」の「復元」ボタンをクリックします。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、バックアップファイルを選択します。
4. 「実行」ボタンをクリックします。
5. 確認ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。
6. リストア完了のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。

> Note

> > AWCプラグインを旧バージョンからアップデートした場合は、初回のAP管理時に無線APに対して設定適用が行われます。また、本動作により無線通信が一時的に停止しますのでご注意ください。

#### Vista Manager アプリケーションをリストアする

> Note

> > 上記手順まででデータの復元は完了していますが、ネットワークマップの配置を復元するため、Vista Manager アプリケーションのリストアを行います。

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「データベース管理」画面を開きます。
2. 「復元」ボタンをクリックします。
3. 「Vista Manager EX 設定の復元」ダイアログが表示されます。「ファイル選択」ボタンをクリックします。
4. Webブラウザーの表示に従ってバックアップファイルを選択します。
   ファイル名の形式は「YYYYMMDDhhmmss.vistamanager.mongodump.tar.gz」です。
5. 「Vista Manager EX 設定の復元」ダイアログに「復元」ボタンが表示されます。「復元」ボタンをクリックします。
6. 「Vista Manager EX システム初期化/復元中」ダイアログが表示されます。
   復元が完了すると、ログイン画面が表示されます。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する（2回目）

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「プラグイン」画面を開きます。
2. 「AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）」をクリックし、表示される「編集」ボタンをクリックします。
   「プラグインを登録」サイドパネルに旧バージョンのプラグインの登録内容が表示されます。
3. 「サーバー URL」の入力内容を削除し、登録するプラグインに対応したURLを再入力します。

       https://（AWCプラグインサーバーのIPアドレス）:5443/wireless_plugin
       https://（SNMPプラグインサーバーのIPアドレス）:6443/NetManager

4. 証明書フィンガープリントが更新されたら「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックします。