AT-VST-APL バックアップマニュアル

# AT-VST-APL バックアップマニュアル

本マニュアルでは、アプライアンスボックス AT-VST-APLのバックアップ、リストア、バージョンアップ、バージョンダウン方法について詳細に解説しています。AT-VST-APLをメンテナンスするための参考資料としてご利用ください。
なお、設定を始める前に済ませておかなければならないこと、例えば機器の設置や配線などについては説明しておりません。これらに関しては、弊社ホームページに掲載されている「AT-VST-APL ユーザーマニュアル」をご参照ください。
また、AT-VST-APLの概要、設定方法、画面リファレンスなどについては、弊社ホームページに掲載されている「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」をご参照ください。

## はじめに

### 対象製品とバージョン

本マニュアルの対象となる AT-VST-APLシリーズの機種とバージョンは次のとおりです。

> Note

> > マニュアル中では、機能的な変更がない場合に過去のバージョンの画面例を用いていることがあります。あらかじめご了承ください。

#### ハードウェア

- AT-VST-APLシリーズ
  - AT-VST-APL-06
  - AT-VST-APL-10

#### ソフトウェア

> Note

> > 2026年6月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.2以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

パッケージバージョン | AT-VST-APL ファームウェアバージョン
3.15.1 | 1.14.2
3.14.1 | 1.13.1
3.13.3 | 1.12.3
3.13.1 | 1.12.1
3.12.1 | 1.10.2
3.11.2 | 1.9.4

製品のご使用にあたっては、必ず弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類をお読みになり、最新の情報をご確認ください。リリースノートや添付書類には、製品のバージョンごとの注意事項や最新情報が記載されています。

### サポート機能と制限事項

原則として、本マニュアルに記載されていない機能はサポート対象外です。また、本マニュアルに記載されている機能でも、サポート対象外となることがあります。各バージョンにおける新規機能や機能の変更点、制限事項については、弊社ホームページに掲載のリリースノートや添付書類でご確認ください。また、機能によってはライセンスを必要とするものもありますので、そちらもあわせてご確認ください。

## マニュアルの提供形態

本マニュアルは HTML（Hyper Text Markup Language）形式のオンラインマニュアルです。製品には同梱されておりません。弊社Webサイトにて最新バージョンを見ることができます。印刷物としては提供しておりませんので、印刷物が必要な場合はHTMLファイルをプリンターで出力してご使用ください。
本マニュアルをご覧になるには、Microsoft Edge/Google Chrome/Mozilla FirefoxなどのWebブラウザーが必要です。HTMLフレームを使用しているためフレーム対応のブラウザーが必要ですが、JavaScript、ActiveScriptなどのスクリプト言語、Javaアプレットなどは使用しておりませんので、これらの機能はオフでもかまいません。
本マニュアルは、ハイパーリンク機能を利用して、ある機能から関連する別の機能へジャンプしたり、設定例のページから設定画面のリファレンスへジャンプしたりできるように作成してあります。

## マニュアルの構成

本マニュアルの章は、「概要」「操作編」「バックアップ・リストア編」「バージョンアップ・バージョンダウン編」「付録」に分けられています。
画面上部のフレームに表示されている項目が各章へのリンクです。章名をクリックすると、画面左側のフレームに節（サブメニュー）が表示されます。節のリンクをクリックすると、画面右側のフレームに解説が表示されます。

## 表記について

本マニュアルにおける各種表記について説明します。

### AT-VST-APL

本マニュアルでは、アプライアンスボックス AT-VST-APLを「AT-VST-APL」と総称します。

### 例

設定例では、IPアドレス、ログイン名、パスワードなどに具体的な文字列や値を使用していますが、これらは例として挙げただけの架空の存在です。実際に運用を行う場合は、お客様の環境におけるものをご使用ください。
また、本マニュアルの設定例はあくまでも説明のためのサンプルです。お客様の環境に適した設定を行う際の参考としてください。

### 画面例

本マニュアルの執筆時には開発中のバージョンを用いたため、画面表示やバージョンが実際の製品とは異なる場合があります。
また、本マニュアルの説明は特に記載がない場合は、AT-VST-APL-10の画面を使用して説明しています。
あらかじめご了承ください。

## 最新情報

製品の出荷後は、弊社Webサイトでマニュアルなどの正誤情報や改版されたマニュアル、アップデートされたソフトウェアなどの最新の情報を公開しています。

- https://www.allied-telesis.co.jp/

## ご注意

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。
アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正・改訂することがあります。
弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。
(C) 2023-2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

### 商標について

- CentreCOM、CentreNET、SwitchBlade、TELESYN、AlliedView、VCStackロゴ、EPSRingロゴ、LoopGuardロゴ、PoE plusロゴ、AT-UWC、Allied Telesis Unified Wireless Controller、SecureEnterpriseSDNロゴ、AT-VA、AT-Vista Managerはアライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
- Windows、MS-DOS、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- その他、この文書に記載されているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

### マニュアルバージョン

- 2023年 3月 Rev.A
- 2023年 6月 Rev.B
- 2023年10月 Rev.C
- 2024年 1月 Rev.D
- 2024年 4月 Rev.E
- 2024年 6月 Rev.F
- 2025年 2月 Rev.G
- 2025年 6月 Rev.H
- 2025年 6月 Rev.J
- 2025年 9月 Rev.K
- 2025年10月 Rev.L
- 2026年 1月 Rev.M
- 2026年 6月 Rev.N

# 概要 / はじめに

AT-VST-APLの基本構成、パッケージバージョンについて説明します。また、AT-VST-APLのメンテナンス項目について、目的別の参照先を示します。

## AT-VST-APLの構成要素

### AT-VST-APLの基本構成

AT-VST-APLは、ネットワークの統合管理に必要な機能をパッケージ化したアプライアンスボックスです。
次に示す機能を提供します。

- AT-VST-APLの基本ソフトウェア（AT-VST-APLファームウェア）
- AT-VST-APLの基本ソフトウェア（AT-VST-APLファームウェア）で動作するアプリケーション
  - Vista Manager アプリケーション
  - AMF Cloud アプリケーション
  - AMF Security アプリケーション
  - Wireless Controller アプリケーション（AWCプラグイン）
  - SNMP Plug-in アプリケーション（SNMPプラグイン）
  - AT-RADgate アプリケーション

次の図に示すとおり、AT-VST-APLのファームウェアが基本ソフトウェアとなり、Vista ManagerとVista Manager プラグイン、Vista Manager以外の機能にわかれて動作します。
Vista Managerの各プラグインは、AT-VST-APLのファームウェア上で動作するVista Managerによって管理されています。

### AT-VST-APLのパッケージバージョン

AT-VST-APLのパッケージバージョンとは、AT-VST-APL購入時にインストールされているすべての状態、または弊社ホームページからダウンロードできるソフトウェアファイル（VST-APL-x.x.x.zip）を示します。
パッケージバージョン、ファームウェア、アプリケーションのバンドルファイルの関係について、下図に示します。
例えば、パッケージバージョン 3.15.1の場合、パッケージバージョンのファイル（VST-APL-3.15.1.zip）をダウンロードして解凍すると、ファームウェアファイル（ATVSTAPL-1.14.2.iso）およびアプリケーションのバンドルファイル（VST-APL-3.15.1.bundle）が作成されます。

## AT-VST-APLのメンテナンスの前に

AT-VST-APLの主なメンテナンスとして、バックアップ、リストア、バージョン変更があります。目的や手順を確認しながら、参照先を示します。

- バックアップをしたい
- バックアップしたファイルのリストアをしたい
- バージョンを変更したい

### バックアップ

バックアップをする目的別に参照先を示します。

- 各設定をバックアップしたい
- 今まで使用している筐体にリストアできるようにバックアップしたい（設定変更を行うなど）
- 別の筐体にリストアできるようにバックアップしたい（今まで使用している筐体の障害に備えるなど）

#### 各設定をバックアップしたい

- AT-VST-APLの設定をバックアップしたい
  - 設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します　→バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」
- 各アプリケーションの設定をバックアップしたい
  - まとめてバックアップしたい
    →　USBメモリー（またはスティック型SSD）にバックアップファイルを保存します　→バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
  - 個別にバックアップしたい
    →　設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します　→概要「バックアップとリストアについて」
- AT-VST-APLの設定、各アプリケーションの設定をまとめてバックアップしたい
  - USBメモリーにバックアップファイルを保存します
    →バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
- バージョンアップする前にバックアップしたい
  - 設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します
    - AT-VST-APLの設定をバックアップしたい
      →バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」
    - 各アプリケーションの設定をバックアップしたい
      →概要「バックアップとリストアについて」

#### 今まで使用している筐体にリストアできるようにバックアップしたい（設定変更を行うなど）

- AT-VST-APLの設定、各アプリケーションの設定をまとめてバックアップしたい
  - USBメモリーにバックアップファイルを保存します
    →バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
- 個別にバックアップしたい
  - 設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します
    - AT-VST-APLの設定をバックアップしたい
      →バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」
    - 各アプリケーションの設定をバックアップしたい
      →概要「バックアップとリストアについて」

#### 別の筐体にリストアできるようにバックアップしたい（今まで使用している筐体の障害に備えるなど）

- AT-VST-APLの設定、各アプリケーションの設定をまとめてバックアップしたい
  - USBメモリーにバックアップファイルを保存します
    →バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
- AT-VST-APLの設定は新規で設定し直すので、各アプリケーションの設定だけをバックアップしておきたい
  - 設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します
    - AT-VST-APLの設定を新規で設定できるように確認してください
    - 各アプリケーションの設定をバックアップしたい
      →概要「バックアップとリストアについて」

### リストア

バックアップしたファイルのリストアをする際に、確認する項目と参照先を示します。

- 今まで使用している筐体に設定をリストアしたい（設定変更を行ったが、元の設定に戻したいなど）
- 別の筐体に設定をリストアしたい（今まで使用している筐体に障害が発生したなど）

#### 今まで使用している筐体に設定をリストアしたい（設定変更を行ったが、元の設定に戻したいなど）

- バックアップした際と現在のAT-VST-APLのバージョンは？
  - 以前と同じ場合
    - バックアップファイルの保存場所は？
      - USBメモリー
        →　USBメモリーからリストアします　→バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
      - 設定用コンピューター
        →　設定用コンピューターからリストアします
        - AT-VST-APLの設定をリストアしたい
          →バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」
        - 各アプリケーションの設定をリストアしたい
          →概要「バックアップとリストアについて」
  - 異なる場合
    - バックアップした際のバージョンに合わせます
      →バージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンアップ」またはバージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンダウン」

#### 別の筐体に設定をリストアしたい（今まで使用している筐体に障害が発生したなど）

- バックアップした際と現在のAT-VST-APLのバージョンは？
  - 以前と同じ場合
    - バックアップファイルの保存場所は？
      - USBメモリー
        →　USBメモリーからリストアします　→バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」
      - 設定用コンピューター
        →　設定用コンピューターからリストアします
        - AT-VST-APLの設定をリストアしたい
          →　AT-VST-APLの設定は別筐体にリストアできないため、新規で設定してください
        - 各アプリケーションの設定をリストアしたい
          →概要「バックアップとリストアについて」
  - 異なる場合
    - バックアップした際のバージョンに合わせます
      →バージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンアップ」またはバージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンダウン」

### バージョン変更

AT-VST-APLのバージョンを変更する際に、確認する項目と参照先を示します。

- バージョンアップしたい
- バージョンダウンしたい

#### バージョンアップしたい

- 現在のバックアップファイルを取得していますか？
  - 取得している場合
    →バージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンアップ」
    - 各アプリケーションをまとめてアップデートしたい
      →　バージョンアップ・バージョンダウン編「更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする」
    - 各アプリケーションを個別にアップデートしたい
      →　バージョンアップ・バージョンダウン編「アプリケーションごとに個別にアップデートする」
  - 取得していない場合
    設定用コンピューターにバックアップファイルを保存します
    - AT-VST-APLの設定をバックアップしたい
      →バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」
    - 各アプリケーションの設定をバックアップしたい
      →概要「バックアップとリストアについて」

#### バージョンダウンしたい

- 過去バージョンのバックアップファイルを取得していますか？
  - 取得している場合
    →バージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンダウン」
  - 取得していない場合
    →　AT-VST-APLの設定、各アプリケーションの設定を新規で設定してください

# 概要 / バックアップとリストアについて

ここでは、運用中のAT-VST-APLの設定や各アプリケーション設定をバックアップする方法と、リストアする方法について、参照するマニュアルを示します。
このあとの項目では、下図のカラーで示した部分について説明します。

## アプリケーションのライセンスについて

アプリケーションによって、バックアップ作成時のライセンスの扱いが異なりますのでご注意ください。

表 1：バックアップ作成時のライセンスの扱い
アプリケーション | ライセンスの扱い
--- | ---
AMF Cloud | 既存ライセンスを使用できないため、再発行が必要です。
AMF Security | AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.0以降をお使いの場合、既存ライセンスを使用できないため、再発行が必要です。 AMF Security ソフトウェアバージョン 1.8.1以前をお使いの場合、既存ライセンスを使用できるため、再発行は不要です。
Vista Manager | Vista Managerのバックアップファイルを取得してリストアすることで、既存ライセンスの復旧が可能です。バックアップファイルがない場合は、ライセンスの再発行が必要です。
Wireless Controller
SNMP Plug-in
AT-RADgate | 「システム管理 / 概要」画面にある「システムのバックアップ」でバックアップファイルを取得してリストアすることで、既存ライセンスの復旧が可能です。バックアップファイルがない場合は、ライセンスの再発行が必要です。

> Note

> > ライセンスの再発行が必要になった場合は、アプリケーションの再インストール後に内部シリアルを控えて、弊社窓口までお問い合わせください。

## AT-VST-APLの設定内容

AT-VST-APLにログインして設定した内容は、AT-VST-APLの設定ファイルに保存することができます。AT-VST-APLの設定ファイルを使用して、バックアップ・リストアができます。

- AT-VST-APLの設定内容バックアップ
  AT-VST-APLの設定内容のバックアップは、「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。
- AT-VST-APLのリストア
  AT-VST-APLの設定内容のリストアは、「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.14.2でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.14.2でのみリストアできます。
> > そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。再度設定が必要になります。

> Note

> > バックアップファイルを使用してリストア可能な組み合わせは、AT-VST-APL-06からAT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10からAT-VST-APL-10のみとなります。AT-VST-APL-06とAT-VST-APL-10の組み合わせではリストアできません。

## Vista Manager アプリケーション

ここでは、Vista Manager アプリケーションについて説明します。
Vista Manager アプリケーションのバックアップとリストアは、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。

## AMF Cloud アプリケーション

ここでは、AMF Cloud アプリケーションについて説明します。
AMF Cloud アプリケーションのバックアップとリストアは、「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AMF Cloud（AT-VST-APL）から別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAMF Cloud（AT-VST-APL）にアップロードすることで、リストアが可能となります。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## AMF Security アプリケーション

ここでは、AMF Security アプリケーションについて説明します。
AMF Security アプリケーションのバックアップとリストアは、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.0以降をお使いの場合、AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## Wireless Controller アプリケーション

ここでは、Wireless Controller アプリケーションについて説明します。
Wireless Controller アプリケーションのバックアップとリストアは、「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。

## SNMP Plug-in アプリケーション

ここでは、SNMP Plug-in アプリケーションについて説明します。
SNMP Plug-in アプリケーションのバックアップとリストアは、「SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」/「システム管理」を参照してください。

## AT-RADgate アプリケーション

ここでは、AT-RADgate アプリケーションについて説明します。
AT-RADgate アプリケーションのバックアップとリストアは、「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版） リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

> Note

> > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

> Note

> > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

> Note

> > AT-RADgate 1.0.0で取得したバックアップファイルは、AT-RADgate 1.1.0で復元（リストア）することはできません。
> > バージョン更新ではAT-RADgate 1.0.0の情報はすべてAT-RADgate 1.1.0に引き継がれますので、AT-RADgate 1.1.0にバージョン更新後に再度バックアップを行ってください。

# 操作編 / ファイルのアップロード

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## ファイルのアップロード

AT-VST-APLのバージョンアップやリストアに必要なファイルを、設定用コンピューターからAT-VST-APLにアップロードする手順について説明します。
ここでは、「ATVSTAPL-x.x.x.iso」というファームウェアファイルをアップロードする場合を例に説明します。

1. 設定用コンピューターにファイルを保存します。
2. AT-VST-APLにログインします。
3. 「システム」－「ファイル管理」メニューをクリックして、「ファイル管理」画面を表示します。
4. 「アップロード」ボタンをクリックして、手順1で保存したファイルを選択してアップロードします。
5. アップロードしたファイルが表示されていることを確認します。

以上で、ファイルのアップロードは完了です。
ほかにもアップロードするファイルがある場合には、同じ手順でアップロードしてください。

# 操作編 / アプリケーションの停止と削除

AT-VST-APLにインストールされているアプリケーションの停止と削除の手順を説明します。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## アプリケーションの停止

ここでは、Vista Manager アプリケーションの停止を例に説明します。

1. 画面左側メニュー欄で、「Vista Manager」をクリックします。
2. Vista Managerの管理画面が表示されますので、「停止」ボタンをクリックします。
3. 「状態」項目が「停止中」になります。手順4の画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。
4. 「状態」項目が「停止済み」になり、「削除」ボタンと「起動」ボタンが表示されたら、アプリケーションの停止は完了です。
5. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、アプリケーションの停止状態を保存します。

## アプリケーションの削除

停止したアプリケーションを削除することができます。

> Note

> > アプリケーションを削除した場合、ライセンスや設定情報が削除されます。操作には十分ご注意ください。
> > 復元予定がない場合やトラブルシューティングで必要な場合を除き、削除しないことをおすすめします。

各アプリケーションの管理画面「デプロイ済みアプリケーション一覧」で「削除」ボタンをクリックすると、AT-VST-APLから削除されます。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーション、AMF Security アプリケーション、AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

# バックアップ・リストア編 / AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア

ここでは、AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）の保存、設定ファイル（default.cfg）からのリストア手順を説明します。
お使いのアプリケーションのバックアップ、リストアについては、「バックアップとリストアについて」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.14.2でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.14.2でのみリストアできます。そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。再度設定が必要になります。

> Note

> > 「外部メディアを使用したバックアップとリストア」の手順でバックアップとリストアをする場合には、AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）も同時にバックアップできるため、本手順でのバックアップは必要ありません。

> Note

> > 設定ファイルのバックアップファイルを使用してリストア可能な組み合わせは、AT-VST-APL-06からAT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10からAT-VST-APL-10のみとなります。
> > AT-VST-APL-06とAT-VST-APL-10の組み合わせではリストアできません。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## AT-VST-APLの設定ファイルの保存

AT-VST-APLの設定を変更したり、アプリケーションを起動状態にした場合には、画面上部のナビゲーションバーにある「保存」ボタンが赤色に変わります。クリックすることで、AT-VST-APLの設定内容が保存されます。
「保存」ボタンをクリックすると、「ファイル管理」画面に「default.cfg」というファイルが作成されます（既に存在していた場合は上書きされます）。
このファイルには、「保存」ボタンをクリックした時点のAT-VST-APLの設定内容が保存されますので、AT-VST-APLの設定内容のバックアップファイルとして使用できます。

## 設定ファイルのバックアップ手順

設定用コンピューターにAT-VST-APLの設定ファイルをバックアップする手順を説明します。

> Note

> > アプリケーションによって、バックアップ作成時のライセンスの扱いが異なります。詳しくは、「アプリケーションのライセンスについて」を参照してください。

1. AT-VST-APLにログインして、必要な設定を行います。
2. 設定が完了したら、画面上部のナビゲーションバーにある「保存」ボタンをクリックします。
3. 「ファイル管理」画面を開いて、「default.cfg」ファイルを確認します。
4. 「default.cfg」ファイルの横にある「下矢印（ダウンロード）」ボタンをクリックします。
5. Webブラウザーの表示に従って、「default.cfg」ファイルを保存します。

AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップは以上です。

## 設定ファイルのリストア手順

運用中のAT-VST-APLを、以前に作成したバックアップの状態に復元します。
設定ファイルのリストアは、次の手順で行います。

> Note

> > リストアするためには、AT-VST-APLを再起動する必要があります。

> Note

> > AT-VST-APLの再起動が完了するまで、「保存」ボタンをクリックしないでください。
> > 「保存」ボタンをクリックした時点の設定内容で「default.cfg」ファイルが作成されるため、以前に作成したバックアップの状態に復元できません。

1. AT-VST-APLにログインして、「ファイル管理」画面を表示します。
2. 「default.cfg」ファイルの横にある「ゴミ箱（削除）」ボタンをクリックします。
3. 確認画面が表示されますので、「削除」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 「保存」ボタンが赤色に変わりますが、クリックしないでください。
   > > 「保存」ボタンをクリックすると、「default.cfg」ファイルが作成されます。

4. 「アップロード」ボタンをクリックします。
5. 以前に保存した「default.cfg」ファイルを選択して、「開く」ボタンをクリックします。
   「default.cfg」ファイルが削除されていない場合は確認画面が表示されますので、「適用」ボタンをクリックしてください。
6. 「default.cfg」ファイルを確認します。

   > Note

   > > 「保存」ボタンが赤色に変わりますが、クリックしないでください。上記手順でアップロードした「default.cfg」ファイルの設定内容が、「保存」ボタンをクリックした時点の設定内容に上書きされます。

7. 「再起動」ボタンをクリックして、AT-VST-APLを再起動します。

AT-VST-APLの設定ファイルのリストアは以上です。

# バックアップ・リストア編 / 外部メディアを使用したバックアップとリストア

ここでは、AT-VST-APLに接続したUSBメモリー（またはスティック型SSD）、ネットワーク上の共有フォルダーにバックアップして、同じ筐体のAT-VST-APLまたは別の筐体のAT-VST-APLにリストアする方法を説明します。

> Note

> > USBメモリーを使用したバックアップとリストアは、パッケージバージョン 3.4.1（ファームウェアバージョン 1.5.1）以降で利用できます。

> Note

> > ネットワーク上の共有フォルダーを使用したバックアップとリストアは、パッケージバージョン 3.15.1（ファームウェアバージョン 1.14.2）以降で利用できます。

> Note

> > バックアップファイルを使用してリストア可能な組み合わせは、AT-VST-APL-06からAT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10からAT-VST-APL-10のみとなります。
> > AT-VST-APL-06とAT-VST-APL-10の組み合わせではリストアできません。

> Note

> > 工場出荷状態のAT-VST-APL、設定ファイル（default.cfg）を削除したAT-VST-APLを起動する際は、バックアップファイルを保存したUSBメモリーは接続しないでください。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## USBメモリー（またはスティック型SSD）について

> Note

> > USBメモリーは、お客様の使用環境で事前に検証を行った上で導入してください。

### USBメモリーの必要容量

USBメモリーに保存されるバックアップファイルのサイズは、AT-VST-APLにインストールする各アプリケーションの使用状況によって異なりますが、最大ファイルサイズは「AT-VST-APL本体」と「インストールした各アプリケーション」のストレージサイズを足した値となります。
使用されるアプリケーションの組み合わせに応じて、最大ファイルサイズ以上の容量のUSBメモリーをご用意ください。

表 1：ストレージサイズ
項目名 | ストレージサイズ
--- | ---
AT-VST-APL本体 | 10GB
各アプリケーション
Vista Manager | 200GB
AMF Cloud | 32GB
AMF Security | 80GB
Wireless Controller | 200GB
SNMP Plug-in | 100GB
AT-RADgate | 65GB

表 2：最大ファイルサイズの算出例
使用アプリケーション | 最大ファイルサイズの算出例
--- | ---
AMF Cloud のみ | AT-VST-APL本体(10GB) + AMF Cloud(32GB) = 42GB
AMF Cloud + Vista Manager | AT-VST-APL本体(10GB) + AMF Cloud(32GB) + Vista Manager(200GB) = 242GB
すべて使用 | AT-VST-APL本体(10GB) + 各アプリケーション合計(677GB) = 687GB

### フォーマット方式

使用できるUSBメモリーのフォーマット方式を次に示します。

- FAT32（ファイルシステムの仕様により、実際に作成されるサイズが4GBを超える場合は使用不可）
- exFAT
- ext2
- ext3
- ext4

### USBメモリーの接続

AT-VST-APL前面のUSBポートにUSBメモリーを接続します。
「システム」/「ファイル管理」画面に「外部メディア使用量」項目が追加されます。
AT-VST-APLにUSBポートは2ポートあり、2つのUSBメモリーを接続することができます。先に接続したUSBメモリーが「/mnt/media0」、あとから接続したUSBメモリーが「/mnt/media1」と表示され、それぞれの使用量が表示されます。

> Note

> > AT-VST-APLを再起動すると、「media0」と「media1」が入れ替わる場合があります。USBメモリーを2つ同時に使用する場合にはご注意ください。

### バックアップファイルの確認

バックアップファイルを保存したUSBメモリーを接続した場合、「システム」/「バックアップと復元」画面の「バックアップ」項目にバックアップがリスト表示されます。
サイズが大きいバックアップファイルがある場合や、バックアップファイルの数が多い場合は、すべて表示されるまでに数分かかります。

### USBメモリーの取り外し

「システム」/「ファイル管理」画面の「外部メディア使用量」項目にある「取り出し」ボタンをクリックしたあと、USBメモリーを取り外してください。

> Note

> > 「取り出し」ボタンをクリックしたあと、「外部メディア使用量」項目にread-onlyと表示される場合がありますが、USBを安全に取り外すための処理によるもので、問題はありません。
> > なお、read-onlyの表示が消えたあともメディア使用量が表示されている場合は、「取り出し」ボタンをクリックしたときにUSBメモリーのファイルを読み書きしていたなどの可能性があります。しばらく待ったあとで、再度「取り出し」ボタンをクリックしてください。

## 共有フォルダーについて

バックアップに使用する共有フォルダーは下記のプロトコルをサポートしている必要があります。

- SMBv3（Windowsファイル共有などに使われるプロトコル）

### 共有フォルダーのマウント

共有フォルダーを使用するためには、最初に「マウント」と呼ばれる操作が必要です。

1. 「システム」/「ファイル管理」画面を開き、「ネットワークマウントを設定」ボタンをクリックします。
2. 「ネットワークマウントを設定」ダイアログに共有フォルダーの情報を入力して「マウントを追加」ボタンをクリックします。
3. マウントに成功すると、「システム」/「ファイル管理」画面の「ネットワークマウント」に「状態」が「成功」と表示され、「外部メディア使用量」の項目が追加表示されます。
   共有フォルダーは複数マウントすることができます。「ネットワークマウント」と「外部メディア使用量」には、マウントを設定した順に「/mnt/network0」、「/mnt/network1」..のように表示され、「外部メディア使用量」にはそれぞれの使用量が表示されます。

### 共有フォルダーのアンマウント

共有フォルダーをアンマウント（マウント解除）するには、「システム」/「ファイル管理」画面の「ネットワークマウント」項目にある「削除」（ゴミ箱）ボタンをクリックしてください。
確認のダイアログで「削除」ボタンをクリックすると、共有フォルダーがアンマウントされ、「ネットワークマウント」と「外部メディア使用量」から該当する「/mnt/networkX」（Xは連番）が消えます。

## バックアップファイルを取得する

外部メディアを使用したバックアップには、手動実行と自動実行（スケジュール実行）の2つの方式があります。
以下、それぞれの方法について説明します。

> Note

> > 現在使用している起動時ファームウェアファイル設定（ATVSTAPL-x.x.x.iso）はバックアップされません。

### 手動実行

手動により、外部メディアを使用してバックアップを取得するための手順は以下のとおりです。

1. 「システム」/「バックアップと復元」画面を開き、「バックアップ作成」ボタンをクリックします。
2. 「バックアップ」ダイアログが表示されますので、下記のとおり設定します。

   表 3：設定データ
   バックアップ先を選択してください（必須項目） | バックアップ先の外部メディアを選択します。
   設定ファイルをバックアップしますか？ | AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）をバックアップする場合には「はい」を、バックアップしない場合には「いいえ」を選択します。
   バックアップ対象ファイル | バックアップするアプリケーションのファームウェア（拡張子.app）を選択します。
   バックアップ対象インスタンス | バックアップするアプリケーションの設定（ライセンス、シリアル番号含む）を選択します。 アプリケーションが実行中または停止済みの際に行うことができます。
   バックアップ先の推定必要容量 | 外部メディアに必要な容量の推定値です。実際に作成されるサイズとは異なります。 バックアップ対象のアプリケーションが実行中の場合は、実際に使用されているストレージサイズをもとに算出されます。 停止済みの場合は、作成時に割り当てたストレージサイズをもとに算出されるため、大きく異なります。

3. 「バックアップ」ダイアログで「今すぐバックアップ」ボタンをクリックして、バックアップを開始します。
   推定必要容量とバックアップ先の空き容量がほぼ同じ容量の場合と、推定必要容量よりバックアップ先の空き容量が少ない場合には、下記のメッセージが表示されますが、「OK」ボタンをクリックすることでバックアップを続行します。

   > Note

   > > 推定必要容量によっては、バックアップ完了までに30分以上の時間がかかります。

4. 「バックアップと復元」画面でバックアップを確認します。
   バックアップが成功した場合は、「バックアップ」にリスト表示されます。
   バックアップに失敗した場合は、「実行中ジョブ」の「状態」にメッセージが表示され、「再試行」ボタンと「ゴミ箱（削除）」ボタンが表示されます。
   バックアップ先の外部メディアには、バックアップファイルとチェックサムファイルが保存されます。

   > Note

   > > バックアップファイルを別のPCなどに保存する場合は、バックアップファイルとチェックサムファイルをセットで保存するようにしてください。

   > Note

   > > 作成されるバックアップファイルとチェックサムファイルの日時は、協定世界時（UTC）となります。

### 自動実行（スケジュール実行）

あらかじめ作成したスケジュールにもとづいてバックアップを自動的に取得するには、以下の手順でバックアップスケジュールを作成します。

1. 十分な空き容量のある外部メディア（USBメモリーまたは共有フォルダー）を接続またはマウントします。
2. 「システム」/「バックアップと復元」画面を開き、「スケジュール作成」ボタンをクリックします。
3. 「スケジュール」ダイアログが表示されますので、下記のとおり設定します。

   表 4：設定データ
   名前 | 任意のスケジュール名を指定してください。
   バックアップ先を選択してください（必須項目） | バックアップ先の外部メディアを選択します。
   設定ファイルをバックアップしますか？ | AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）をバックアップする場合には「はい」を、バックアップしない場合には「いいえ」を選択します。
   バックアップ対象ファイル | バックアップするアプリケーションのファームウェア（拡張子.app）を選択します。
   バックアップ対象インスタンス | バックアップするアプリケーションの設定（ライセンス、シリアル番号含む）を選択します。 アプリケーションが実行中または停止済みの際に行うことができます。
   開始日時 | バックアップの開始日時を指定します。
   バックアップ頻度 | バックアップの実行頻度を毎日、毎週、毎月、毎年から選択します。
   バックアップ保持数 | 本スケジュールによって作成されたバックアップファイルを最新の何個まで保持するかを指定します。
   バックアップ先の推定必要容量 | 外部メディアに必要な容量の推定値です。実際に作成されるサイズとは異なります。 バックアップ対象のアプリケーションが実行中の場合は、実際に使用されているストレージサイズをもとに算出されます。 停止済みの場合は、作成時に割り当てたストレージサイズをもとに算出されるため、大きく異なります。

   > Note

   > > AT-VST-APLの設定ファイルが存在しない場合や、未保存の設定がある場合はメッセージが表示されます。その場合は画面右上の「保存」ボタンをクリックして、AT-VST-APLの設定を保存してください。

4. 「スケジュール」ダイアログの「スケジュール」ボタンをクリックして、スケジュールを作成します。
5. 「バックアップと復元」画面の「スケジュール」でバックアップスケジュールを確認します。

これ以降、設定した開始日時、頻度、バックアップ保持数にしたがってバックアップが自動的に取得されます。
実行方式が異なるだけで、バックアップファイル自体はその取り扱い方法を含め、手動で取得したものと同様です。

### バックアップの確認

外部メディアにバックアップファイルが保存されている場合、「システム」/「バックアップと復元」画面の「バックアップ」欄にバックアップの一覧が表示されます。

> Note

> > サイズの大きいバックアップファイルがある場合や、バックアップファイルの数が多い場合は、すべて表示されるまでに数分程度の時間がかかることがあります。

## 別の筐体または同じ筐体にリストアする

ここでは、バックアップファイルを使用して、運用中のAT-VST-APLから、同じ筐体または別の筐体のAT-VST-APLにリストアする方法を説明します。
本説明では、以下のように区別して記載します。

- バックアップファイルを取得したAT-VST-APL（筐体A）
- リストアするAT-VST-APL（筐体B）

> Note

> > バックアップファイルを使用してリストア可能な組み合わせは、AT-VST-APL-06からAT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10からAT-VST-APL-10のみとなります。
> > AT-VST-APL-06とAT-VST-APL-10の組み合わせでは、バックアップファイルを使用してリストアできません。

> Note

> > 工場出荷状態のAT-VST-APL、設定ファイル（default.cfg）を削除したAT-VST-APLを起動する際は、バックアップファイルを保存したUSBメモリーは接続しないでください。

> Note

> > ネットワーク上の共有フォルダーを使用してAT-VST-APL（筐体B）にリストアするには、AT-VST-APL（筐体B）で「共有フォルダーのマウント」が必要です。

### 起動時ファームウェアファイル設定

バックアップファイルを取得したAT-VST-APL（筐体A）とリストアするAT-VST-APL（筐体B）は同じファームウェアバージョンである必要があります。
「システム」/「ファイル管理」画面の「起動時ファームウェアファイル設定」項目を確認してください。
ファームウェアのバージョンアップについて詳しくは、バージョンアップ・バージョンダウン編「バージョンアップ」を参照してください。

### リストアする

AT-VST-APL（筐体B）にリストアします。

1. バックアップファイルを保存した外部メディアを接続します。
2. 「システム」/「バックアップと復元」画面を開き、リストアするバックアップを確認します。
   バックアップ名の横にある i アイコンをマウスオーバーすると、バックアップの情報が表示されます。
   「場所」の項目では、USBメモリーの場合は「/mnt/media0」または「/mnt/media1」のいずれに保存されているかを確認できます。ネットワーク上の共有フォルダーの場合は、「/mnt/networkX」（Xは連番）として表示されます。
3. 「システム」/「バックアップと復元」画面を開き、リストアするバックアップの「復元」ボタンをクリックします。
4. 「復元」ダイアログが表示されますので、下記のとおり設定します。

   表 5：設定データ
   機器の設定を復元しますか？ | AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）をリストアする場合には「はい」を、リストアしない場合には「いいえ」を選択します。 リストアする場合はAT-VST-APLの再起動が必要ですが、リストアしない場合は再起動は不要です。
   復元対象ファイル | リストアするアプリケーションのファームウェア（拡張子.app）を選択します。
   復元対象インスタンス | リストアするアプリケーションの設定（ライセンス、シリアル番号含む）を選択します。 リストア対象のアプリケーションが停止済みの場合は、アプリケーションの設定が上書きされます。 リストア対象のアプリケーションが実行中の場合は、メッセージが表示されリストアできません。アプリケーションを停止または削除してください。
   フラッシュメモリーの推定必要容量 | リストアする際に必要な、「システム」/「ファイル管理」画面の「ストレージ使用量」の空き容量です。
   ストレージの推定必要容量 | リストアする際に必要な、「システム」/「コンテナサービス」画面における「コンピュートノード」の「ストレージ」の空き容量です。

   > Note

   > > オフラインのアプリケーションがあり、「復元」ボタンが表示されている場合には、リストアできません。「復元」ボタンをクリックして「起動」ボタンが表示されている状態にするか、または「削除」ボタンをクリックしてアプリケーションを削除したあと、リストアしてください。

5. 「復元」ダイアログで「復元」ボタンをクリックして、リストアを開始します。
   AT-VST-APLの設定ファイルをリストアする場合には下記のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてリストアを続行します。
6. リストア中は「状態」項目にメッセージが表示されます。

   > Note

   > > リストア中にAT-VST-APLを再起動したり、電源をオフにしたりしないでください。

   バックアップのサイズによっては、リストア完了までに30分以上の時間がかかります。なお、バックアップデータのサイズによって変動します。
   このあとは、AT-VST-APLの設定ファイルをリストアする場合は手順7に、リストアしない場合は手順8に進みます。
7. 【AT-VST-APLの設定ファイルをリストアする場合】リストアが完了すると「状態」項目に「復元成功」と表示されます。
   リストアが成功した場合は、画面右上の「保存」ボタンをクリックしないで、AT-VST-APLを再起動してください。
   再起動後はバックアップした際のAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）が読み込まれます。インターフェースの設定なども、バックアップした際の設定となります。
   また、アプリケーションの状態もバックアップした際の状態で起動します（実行中の状態でバックアップした場合は、アプリケーションが自動で起動されて実行中になります）。

   > Note

   > > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）をリストアして、リストアが成功した場合に「保存」ボタンをクリックしてしまったときも、AT-VST-APLを再起動してください。
   > > この場合、AT-VST-APLの設定ファイルだけが復元できていないため、再度AT-VST-APLの設定ファイルだけをリストアするか、手動で再設定してください。

   > Note

   > > AT-VST-APLに「VST-APL-x.x.x.bundle」ファイルをアップロードしている場合、AT-VST-APLの再起動後、すぐに設定画面にアクセスするとアプリケーションの状態が正しく表示されませんが、約2分経過すると正常に表示されます。

8. 【AT-VST-APLの設定ファイルをリストアしない場合】リストアが成功すると「OK」ボタンが表示されますので、クリックします。
   アプリケーションは停止済みの状態でリストアされていますので、手動で起動してください。
   リストアが失敗した場合には、状態にエラーメッセージが表示され、「再試行」ボタンと「ゴミ箱（削除）」ボタンが表示されます。

   > Note

   > > アプリケーションがある状態でリストアを行うとストレージの空き容量が不足し、リストアが失敗することがあります。不要なアプリケーションは削除してください。

# バックアップ・リストア編 / 別の筐体へのリストア

ここでは、運用中のAT-VST-APLから、別の筐体のAT-VST-APLにリストアする方法を説明します。
本説明では、以下のように区別して記載します。

- 運用中のAT-VST-APL：AT-VST-APL（筐体A）
- 別の筐体のAT-VST-APL：AT-VST-APL（筐体B）

> Note

> > バックアップファイルを使用してリストア可能な組み合わせは、AT-VST-APL-06からAT-VST-APL-06、AT-VST-APL-10からAT-VST-APL-10のみとなります。AT-VST-APL-06とAT-VST-APL-10の組み合わせではリストアできません。

> Note

> > 2026年6月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.2以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

## AT-VST-APL（筐体B）のバージョンが同じ場合

AT-VST-APL（筐体A）から同じバージョンのAT-VST-APL（筐体B）にリストアする手順を説明します。

### パッケージバージョン 3.15.1（ファームウェアバージョン 1.14.2）

表 1：パッケージバージョン 3.15.1
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.15.1 | 1.14.2 | 3.17.0 | 3.17.0 | 2.7.0 | 5.5.6-0.1 | 2.15.0 | 1.3.0

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.17.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.17.0のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.7.0のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.6-0.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.15.0のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.3.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

### パッケージバージョン 3.14.1（ファームウェアバージョン 1.13.1）

表 2：パッケージバージョン 3.14.1
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.16.0のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.5-2.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.14.4のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.2.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

### パッケージバージョン 3.13.3（ファームウェアバージョン 1.12.3）

表 3：パッケージバージョン 3.13.3
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.15.2のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.15.2のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.5-1.3のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.14.2のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.1.1のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

### パッケージバージョン 3.13.1（ファームウェアバージョン 1.12.1）

表 4：パッケージバージョン 3.13.1
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.15.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.15.0のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.5-1.1のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.14.0のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.1.1のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

### パッケージバージョン 3.12.1（ファームウェアバージョン 1.10.2）

表 5：パッケージバージョン 3.12.1
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.14.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.14.0のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.0のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.5-0.2のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.13.0のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.1.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

### パッケージバージョン 3.11.2（ファームウェアバージョン 1.9.4）

表 6：パッケージバージョン 3.11.2
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーションの ソフトウェアバージョン | Wireless Controller アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Security アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AMF Cloud アプリケーションの ソフトウェアバージョン | SNMP Plug-in アプリケーションの ソフトウェアバージョン | AT-RADgate アプリケーションの ソフトウェアバージョン
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0

#### バックアップとリストア

- AT-VST-APL
  AT-VST-APL（筐体A）で取得したバックアップファイルをAT-VST-APL（筐体B）にリストアすることはできません。
  AT-VST-APL（筐体B）で新規設定が必要です。
- Vista Manager アプリケーション
  Vista Manager アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.13.2のバックアップとリストアができます。
  「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  Wireless Controller アプリケーションのソフトウェアバージョン 3.13.2のバックアップとリストアができます。
  「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Security アプリケーション
  AMF Security アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.6.0のバックアップとリストアができます。
  「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Cloud アプリケーション
  AMF Cloud アプリケーションのソフトウェアバージョン 5.5.4-2.3のバックアップとリストアができます。
  「AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。
  なお、バックアップしたコンフィグファイルやその他必要なファイルは、copyコマンドやTFTPサーバーなどを使用して、AT-VST-APL（筐体A）のAMF Cloudから別のコンピューターなどにダウンロードする必要があります。
  この別のコンピューターなどにダウンロードしたファイルをAT-VST-APL（筐体B）のAMF Cloudにアップロードすることで、リストアが可能となります。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  SNMP Plug-in アプリケーションのソフトウェアバージョン 2.12.1のバックアップとリストアができます。
  「SNMP Plug-in（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  AT-RADgate アプリケーションのソフトウェアバージョン 1.0.0のバックアップとリストアができます。
  「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。現在稼働中のAT-RADgateシステムの全体を外部イメージファイルにバックアップして、リストアすることができます。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## AT-VST-APL（筐体B）のファームウェアバージョンが異なる場合

### AT-VST-APL（筐体B）のファームウェアバージョンが上の場合

AT-VST-APL（筐体A）よりファームウェアバージョンが上のAT-VST-APL（筐体B）にリストアする手順を説明します。
まずAT-VST-APL（筐体A）のファームウェアバージョンを、AT-VST-APL（筐体B）と同じバージョンにするため、AT-VST-APL（筐体A）をバージョンアップします。「バージョンアップ」を参照してください。
その後、「AT-VST-APL（筐体B）のバージョンが同じ場合」を参照してリストアしてください。

### AT-VST-APL（筐体B）のファームウェアバージョンが下の場合

AT-VST-APL（筐体A）よりファームウェアバージョンが下のAT-VST-APL（筐体B）にリストアする手順を説明します。
まずAT-VST-APL（筐体A）のファームウェアバージョンを、AT-VST-APL（筐体B）と同じバージョンにするため、AT-VST-APL（筐体A）をバージョンダウンします。「バージョンダウン」を参照してください。
その後、「AT-VST-APL（筐体B）のバージョンが同じ場合」を参照してリストアしてください。

# バージョンアップ・バージョンダウン編 / バージョンアップ

ここでは、運用中のAT-VST-APLをバージョンアップする手順を説明します。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## バージョンアップの流れ

バージョンアップの流れを次に示します。

1. アップデート可能なパッケージバージョンを確認する
2. AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する
3. 必要なファイルをアップロードする
4. アプリケーションの状態を確認する
5. AT-VST-APLをアップデートする
6. アプリケーションをアップデートする
7. アプリケーションをリストアする

## アップデート可能なパッケージバージョンを確認する

パッケージバージョン 3.15.1（ファームウェアバージョン 1.14.2）へのバージョンアップは、パッケージバージョン 3.11.2（ファームウェアバージョン 1.9.4）以降からのみ可能です。

> Note

> > パッケージバージョン 3.11.2（ファームウェアバージョン 1.9.4）より前のバージョンをお使いの場合、パッケージバージョン 3.11.2（ファームウェアバージョン 1.9.4）にバージョンアップしてから、パッケージバージョン 3.15.1（ファームウェアバージョン 1.14.2）にバージョンアップしてください。
> > バージョンアップ手順については、お使いのバージョンの「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」を参照してください。

> Note

> > 2026年6月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.2以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

パッケージバージョン、AT-VST-APLのファームウェアバージョン、各アプリケーションのソフトウェアバージョンを次の表に示します。

表 1：バージョン一覧
パッケージバージョン | AT-VST-APLの ファームウェアバージョン | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
3.15.1 | 1.14.2 | 3.17.0 | 3.17.0 | 2.7.0 | 5.5.6-0.1 | 2.15.0 | 1.3.0
3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0
3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1
3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1
3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0
3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0

> Note

> > パッケージバージョンごとに、サポートするAT-VST-APLのファームウェア、各アプリケーションのバージョンが決まっています。アプリケーションご利用の有無によらず、正しい組み合わせでお使いください。

## AT-VST-APL、アプリケーションのバックアップファイルを取得する

AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）を取得すると、バージョンアップ後に現在のファームウェアバージョンに戻したときに、設定のリストアができます。設定ファイルのバックアップについては、バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。
アプリケーションのバックアップファイルを取得すると、バージョンアップ後にライセンスや設定などを使用することができます。アプリケーションのバックアップについては、「バックアップとリストアについて」を参照してください。

## 必要なファイルを準備する

バージョンアップに必要なファイルを準備します。

### パッケージバージョンのファイルを準備する

弊社ホームページからパッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）をダウンロードして解凍します。
パッケージバージョンごとに、対応するAT-VST-APLのファームウェアバージョンと、対応する各アプリケーションのバージョンの組み合わせが決まっています。
AT-VST-APLのファームウェアおよび各アプリケーションのバージョン、パッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）、解凍後に作成される各ファイルを次の表に示します。

> Note

> > 2026年6月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.2以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

表 2：パッケージバージョン 3.15.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.15.1 | 1.14.2 | 3.17.0 | 3.17.0 | 2.7.0 | 5.5.6-0.1 | 2.15.0 | 1.3.0
ファイル名 | VST-APL-3.15.1.zip | ATVSTAPL-1.14.2.iso | VST-APL-3.15.1.bundle

表 3：パッケージバージョン 3.14.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0
ファイル名 | VST-APL-3.14.1.zip | ATVSTAPL-1.13.1.iso | VST-APL-3.14.1.bundle

表 4：パッケージバージョン 3.13.3に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.3.zip | ATVSTAPL-1.12.3.iso | VST-APL-3.13.3.bundle

表 5：パッケージバージョン 3.13.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.1.zip | ATVSTAPL-1.12.1.iso | VST-APL-3.13.1.bundle

表 6：パッケージバージョン 3.12.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0
ファイル名 | VST-APL-3.12.1.zip | ATVSTAPL-1.10.2.iso | VST-APL-3.12.1.bundle

表 7：パッケージバージョン 3.11.2に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0
ファイル名 | VST-APL-3.11.2.zip | ATVSTAPL-1.9.4.iso | VST-APL-3.11.2.bundle

### バックアップとリストアに必要なファイル

バージョンアップ後、バージョンアップ前のバージョンに設定をリストアするためには、次のファイルが必要になります。
リストアに備えて、バックアップを取得することをおすすめします。

- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得したAT-VST-APLの設定ファイル
  バックアップ・リストア編「AT-VST-APLの設定ファイルのバックアップとリストア」を参照してください。
- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得した各アプリケーションのバックアップファイル
  （アプリケーションのバージョンが、AT-VST-APLのバージョンダウン後も同一の場合には不要です）
  概要「バックアップとリストアについて」を参照してください。

また、USBメモリー（またはスティック型SSD）またはネットワーク上の共有フォルダーにAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）、アプリケーションのファームウェアおよび設定をバックアップできます。詳しくは、バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.14.2でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.14.2でのみリストアできます。
> > そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。再度設定が必要になります。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

> Note

> > AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.0以降をお使いの場合、AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## 必要なファイルをアップロードする

ここでは、パッケージバージョン 3.15.1（ファームウェアバージョン 1.14.2）へのバージョンアップに必要なファイルを準備して、AT-VST-APLにアップロードする場合を例に説明します。

1. ファイルをダウンロードして解凍します。
   弊社ホームページから「VST-APL-3.15.1.zip」をダウンロードして解凍します。
   次の表に示すファイルが作成されます。

   表 8：バージョンアップに必要なファイル
   ファイル名 | 説明
   --- | ---
   ATVSTAPL-1.14.2.iso | AT-VST-APLのファームウェアファイルです。
   VST-APL-3.15.1.bundle | 各アプリケーションのバージョン情報が入っています。 ※ このファイルを使用するには、AT-VST-APL ファームウェアバージョン 1.14.2である必要があります。

2. ファイルをアップロードします。
   バージョンアップに必要なファイルを、AT-VST-APLにアップロードします。
   アップロードの手順は、「ファイルのアップロード」を参照してください。

## アプリケーションの状態を確認する

AT-VST-APLをアップデートする前のアプリケーションの状態は、停止済み、実行中のどちらでも問題ありません。
ただし、Wireless Controller アプリケーションおよびSNMP Plug-in アプリケーションはアップデート時に削除するため、ここで停止しておくことをおすすめします。
アプリケーションの停止方法は、「アプリケーションの停止と削除」をご覧ください。

## AT-VST-APLをアップデートする

起動時のファームウェアファイルを最新のファイルに変更して、再起動後に新しいファームウェアファイルで起動することで、AT-VST-APLをアップデートすることができます。
ここでは、「ATVSTAPL-x.x.x.iso」というファームウェアファイルを、起動時のファームウェアファイルに変更する場合を例に説明します。

> Note

> > AT-VST-APLの新しいファームウェアファイルで起動するために、AT-VST-APLを再起動する必要があります。再起動が完了するまで、実行中のアプリケーションが停止しますのでご注意ください。

1. 「起動時ファームウェアファイル設定」項目の「鉛筆（編集）」ボタンをクリックします。
2. 「起動用ファイル管理」ダイアログが表示されますので、ファームウェアファイルを選択して、「適用」ボタンをクリックします。

   > Note

   > > 「解除」ボタンをクリックすると、起動時のファームウェアが選択されていない状態になりますので、ご注意ください。

3. 「起動時ファームウェアファイル設定」項目に正しいファイル名が表示されていることを確認して、「保存」ボタンをクリックします。
4. 「再起動」ボタンをクリックします。
5. 確認のダイアログが表示されますので、「再起動」ボタンをクリックして、AT-VST-APLを再起動します。
6. 「通信エラー」のダイアログが表示され、しばらくすると設定画面が表示されなくなります。
7. 再起動が完了すると、ログイン画面が表示されます。
   ログイン画面が表示されない場合は、ブラウザーの再読み込みを行ってください。

以上で、AT-VST-APLのアップデートは完了です。

## Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションをアップデートする

Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションをアップデートする手順は2種類あります。

1. アプリケーションごとに個別にアップデートする
   各アプリケーション管理画面の「バージョン更新」ボタンを使用してアップデートします。
2. 更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする
   ダッシュボード画面の「インスタンスを更新」ボタンを使用してアップデートします。

また、アプリケーションをアップデートするには最新のbundleファイルが必要です。アップロードされていることを確認してください。

> Note

> > 使用していないアプリケーションを含め、更新可能なすべてのアプリケーションをアップデートしてください。

> Note

> > AMF Security ソフトウェアバージョン 2.3.x以前のバージョンから2.4.x以降、およびソフトウェアバージョン 2.4.x以前のバージョンから2.5.x以降へバージョンアップを行うと、バージョンアップ前のAMF Securityの認証データは削除されます。そのため、バージョンアップを行う前に必ず認証データのエクスポートを行ってください。
> > AMF Security アプリケーションのバージョンアップは、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバージョンアップ」をあわせてご覧ください。

> Note

> > Vista Manager アプリケーションのバージョンアップを行ったあと、一部の機能を動作させるためにはトポロジーの更新が必要です。
> > Vista Manager アプリケーションのバージョンアップ直後はデバイス管理の情報収集のため大きな負荷がかかるため、Vista Manager アプリケーションにログイン後、数時間経過してからトポロジー更新を実行することをおすすめします。
> > なお、ネットワーク規模やPCのリソース状況によっては、トポロジーの更新後に最新の状態が表示されるまで、さらに数時間程度かかる場合があります。

> Note

> > Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションは、Vista Manager、AMF Cloud、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションのアップデートが終わったあとで、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」の手順に従ってアップデートしてください。

> Note

> > アプリケーションインスタンスの作成やバージョン更新を行う際は、あらかじめ不要なファイルを削除し、「システム」/「ファイル管理」画面の「ストレージ使用量」でストレージに空きがあることを確認してください。

> Note

> > AT-RADgate 1.0.0で取得したバックアップファイルは、AT-RADgate 1.1.0で復元（リストア）することはできません。
> > バージョン更新ではAT-RADgate 1.0.0の情報はすべてAT-RADgate 1.1.0に引き継がれますので、AT-RADgate 1.1.0にバージョン更新後に再度バックアップを行ってください。

### アプリケーションごとに個別にアップデートする

各アプリケーション管理画面の「バージョン更新」ボタンを使用してアップデートします。
AT-VST-APLをアップデートしたあとに設定画面にログインすると、「デプロイ済みアプリケーション一覧」に時計のアイコンが表示されますが、アプリケーションをアップデートすると表示は消えます。
■ ダッシュボード画面の例
■ AMF Cloudの管理画面の例

表 9：アイコン一覧
アイコン | 説明
--- | ---
時計のアイコン | 更新が可能であることを示します。
! のアイコン | 使用している.appファイルがないことを示します。

#### アップデートの手順

ここでは、AMF Cloud アプリケーションのアップデートを例に説明します。

> Note

> > アプリケーションをアップデートするには、アプリケーションをいったん停止する必要があります。操作編「アプリケーションの停止と削除」/「アプリケーションの停止」を参照してください。

> Note

> > ファームウェアファイルをアップロードしたあと、30秒以上経過してからアプリケーションのアップデートを実行してください。

1. 画面左側メニュー欄で、「AMF Cloud」をクリックします。
2. AMF Cloudの管理画面が表示されますので、「バージョン更新」ボタンをクリックします。
3. 新しいバージョンのファームウェアファイルを選択して、「適用」ボタンをクリックします。
4. AMF Cloudの管理画面に戻りますので、「起動」ボタンをクリックします。
5. 「開く」ボタンが表示されたら、アプリケーションのアップデートおよび起動は完了です。画面右上の「保存」ボタンをクリックして、アプリケーションの起動状態を保存します。

   > Note

   > > Webブラウザーのキャッシュの影響によって設定画面が正常に表示されないことがあります。その場合は、キャッシュをクリアしてください。

以上で、AMF Cloud アプリケーションのアップデートは完了です。Vista Manager、AMF Security、AT-RADgate アプリケーションも同様にアップデートしてください。
Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートするには、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」に進みます。

### 更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする

ここでは、更新可能なアプリケーションをまとめてアップデートする手順を説明します。
AMF Cloud アプリケーションのアップデートを例に説明しますが、更新可能なアプリケーションはパッケージバージョンによって異なり、複数のアプリケーションをまとめてアップデートすることができます。

1. 「ダッシュボード」画面を開き、「インスタンスを更新」ボタンが追加されていることを確認します。
   「VST-APL-x.x.x.bundle」ファイルをアップロードして、約2分後にブラウザーの再読み込みを行うことで、「インスタンスを更新」ボタンが表示されます。
   また、アプリケーションのアップデートができる場合は時計のアイコンが表示されます。
2. 「ダッシュボード」画面で「インスタンスを更新」ボタンをクリックします。
   「インスタンスを更新」ダイアログが表示されますので、アップデートするアプリケーションのバージョンを確認します。
   アップデートできるアプリケーションには「アクション」項目にチェックボックスが表示され、チェックを付けるとアプリケーションを更新できます。

   > Note

   > > アプリケーションが「実行中」または「停止済み」の場合に更新できます。
   > > また、アップデート対象のアプリケーション以外は更新ができないようになっています。

3. 「インスタンスを更新」ダイアログで、「選択したものを更新」ボタンをクリックします。
   アップデートが開始され、「状態」項目に「更新中。」と表示されます。
4. 「状態」項目に「このインスタンスは最新の状態です」と表示されたら、アップデートが完了です。
   画面右上の「X」ボタンをクリックして、「インスタンスを更新」ダイアログを閉じます。
5. 「ダッシュボード」画面を開きます。
   各アプリケーションの「開く」ボタンが表示されたら起動完了です。
   アプリケーションが「実行中」のまま更新を行った場合は、自動でアプリケーションが起動されます。
   アプリケーションが「停止済み」のまま更新を行った場合は、手動でアプリケーションを起動してください。

   > Note

   > > Vista Manager アプリケーションのアップデート後、はじめてVista Manager アプリケーションにアクセスすると、データベースのマイグレーションを促すダイアログが表示される場合があります。画面に従ってバックアップをダウンロード後、マイグレーションを実行してください。なお、マイグレーションには数分～数十分かかることがあります。

以上で、アプリケーションのアップデートは完了です。
Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートするには、「Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする」に進みます。

## Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションをアップデートする

Wireless Controller、SNMP Plug-in アプリケーションは、ほかのアプリケーションのアップデートが終わったあとで、アップデートを行います。
アップデートの流れを次に示します。

1. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを停止・削除する
2. 新しいWireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを有効化する
3. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する
4. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）をリストアする

   > Note

   > > 上記手順でデータの復元は完了していますが、プラグイン由来のデバイスについては、ネットワークマップ上で非表示になる、またはデバイスの位置が変更されることがあります。
   > > その場合は、ネットワークマップの配置を復元するため、再度 Vista Manager アプリケーションのリストアを実施してください。

5. Vista Manager アプリケーションをリストアする
6. AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する（2回目）

#### Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを停止・削除する

1. AT-VST-APLにログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）」をクリックします。
3. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）の管理画面が表示されますので、「停止」ボタンをクリックします。
4. 「状態」の項目が「停止中」から「停止済み」になるまで待ちます。
5. 状態が「停止済み」になりましたら、表示された「削除」ボタンをクリックして、Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）を削除します。

#### 新しいWireless Controller（またはSNMP Plug-in）アプリケーションを有効化する

1. AT-VST-APLにログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）」をクリックします。
3. Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）の管理画面が表示されますので、右端にある「有効化」ボタンをクリックします。
4. アプリケーション設定画面における「イメージバージョン」右にある矢印をクリックし、新しい Wireless Controller（またはSNMP Plug-in）のバージョンを選択します。
5. 「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」の「アプリケーションの設定と起動 / 設定項目」を参照して設定し、「適用」ボタンをクリックします。
6. 画面右上の「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「プラグイン」画面を開きます。
2. 「AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）」をクリックし、表示される「編集」ボタンをクリックします。
   「プラグインを登録」サイドパネルに旧バージョンのプラグインの登録内容が表示されます。
3. （パッケージバージョン3.11.1以降の場合）登録するプラグインに対応したURLを入力し、「プラグインを登録」ボタンをクリックします。
   （パッケージバージョン3.10.2以前の場合）「サーバー URL」の入力内容を削除し、登録するプラグインに対応したURLを再入力します。

       https://（AWCプラグインサーバーのIPアドレス）:5443/wireless_plugin
       https://（SNMPプラグインサーバーのIPアドレス）:6443/NetManager

4. 証明書フィンガープリントが更新されたら「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックします。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）をリストアする

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「プラグイン」/「システム設定」画面を開きます。
2. 「システム管理」の「復元」ボタンをクリックします。
3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックして、バックアップファイルを選択します。
4. 「実行」ボタンをクリックします。
5. 確認ダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。
6. リストア完了のダイアログが表示されますので、「OK」をクリックします。

> Note

> > AWCプラグインを旧バージョンからアップデートした場合は、初回のAP管理時に無線APに対して設定適用が行われます。また、本動作により無線通信が一時的に停止しますのでご注意ください。

#### Vista Manager アプリケーションをリストアする

> Note

> > 上記手順でデータの復元は完了していますが、プラグイン由来のデバイスについては、ネットワークマップ上で非表示になる、またはデバイスの位置が変更されることがあります。
> > その場合は、ネットワークマップの配置を復元するため、再度 Vista Manager アプリケーションのリストアを実施してください。

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「データベース管理」画面を開きます。
2. 「復元」ボタンをクリックします。
3. 「Vista Manager EX 設定の復元」ダイアログが表示されます。「ファイル選択」ボタンをクリックします。
4. Webブラウザーの表示に従ってバックアップファイルを選択します。
   ファイル名の形式は「YYYYMMDDhhmmss.vistamanager.mongodump.tar.gz」です。
5. 「Vista Manager EX 設定の復元」ダイアログに「復元」ボタンが表示されます。「復元」ボタンをクリックします。
6. 「Vista Manager EX システム初期化/復元中」ダイアログが表示されます。
   復元が完了すると、ログイン画面が表示されます。

#### AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）を再登録する（2回目）

1. Vista Manager アプリケーションにログインし、「システム管理」/「プラグイン」画面を開きます。
2. 「AWCプラグイン（またはSNMPプラグイン）」をクリックし、表示される「編集」ボタンをクリックします。
   「プラグインを登録」サイドパネルに旧バージョンのプラグインの登録内容が表示されます。
3. 「サーバー URL」の入力内容を削除し、登録するプラグインに対応したURLを再入力します。

       https://（AWCプラグインサーバーのIPアドレス）:5443/wireless_plugin
       https://（SNMPプラグインサーバーのIPアドレス）:6443/NetManager

4. 証明書フィンガープリントが更新されたら「フィンガープリントの一致を確認」ボタンをクリックします。

# バージョンアップ・バージョンダウン編 / バージョンダウン

ここでは、AT-VST-APLのファームウェアをバージョンアップ後に、元のファームウェアバージョンに戻す手順を説明します。

> Note

> > AT-VST-APLの設定画面で「バージョン更新」ボタンを使用したバージョンダウンは未サポートとなります。

> Note

> > アプリケーションの削除、旧バージョンのバックアップをリストア、設定のやり直し、ライセンスの再発行などが必要となる場合があります。

## バージョンダウンの流れ

バージョンダウンの流れを次に示します。

1. 必要なファイルを準備する
2. 必要なファイルをアップロードする
3. アプリケーションを停止・削除する
4. AT-VST-APLのバージョンを戻す
5. アプリケーションを起動する
6. アプリケーションをリストアする

## 必要なファイルを準備する

バージョンダウンに必要なファイルを準備します。

### パッケージバージョンのファイルを準備する

弊社ホームページからパッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）をダウンロードして解凍します。
パッケージバージョンごとに、対応するAT-VST-APLのファームウェアバージョンと、対応する各アプリケーションのバージョンの組み合わせが決まっています。
AT-VST-APLのファームウェアおよび各アプリケーションのバージョン、パッケージバージョンのファイル（拡張子 .zip）、解凍後に作成される各ファイルを次の表に示します。

> Note

> > 2026年6月現在におけるソフトウェアサポート対象のパッケージバージョンは 3.11.2以降です。
> > 最新の情報は弊社ホームページをご確認ください。

表 1：パッケージバージョン 3.14.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.14.1 | 1.13.1 | 3.16.0 | 3.16.0 | 2.6.1 | 5.5.5-2.1 | 2.14.4 | 1.2.0
ファイル名 | VST-APL-3.14.1.zip | ATVSTAPL-1.13.1.iso | VST-APL-3.14.1.bundle

表 2：パッケージバージョン 3.13.3に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.3 | 1.12.3 | 3.15.2 | 3.15.2 | 2.6.1 | 5.5.5-1.3 | 2.14.2 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.3.zip | ATVSTAPL-1.12.3.iso | VST-APL-3.13.3.bundle

表 3：パッケージバージョン 3.13.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.13.1 | 1.12.1 | 3.15.0 | 3.15.0 | 2.6.1 | 5.5.5-1.1 | 2.14.0 | 1.1.1
ファイル名 | VST-APL-3.13.1.zip | ATVSTAPL-1.12.1.iso | VST-APL-3.13.1.bundle

表 4：パッケージバージョン 3.12.1に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.12.1 | 1.10.2 | 3.14.0 | 3.14.0 | 2.6.0 | 5.5.5-0.2 | 2.13.0 | 1.1.0
ファイル名 | VST-APL-3.12.1.zip | ATVSTAPL-1.10.2.iso | VST-APL-3.12.1.bundle

表 5：パッケージバージョン 3.11.2に必要なファイル一覧
| パッケージ | AT-VST-APLのファームウェア | Vista Manager アプリケーション | Wireless Controller アプリケーション | AMF Security アプリケーション | AMF Cloud アプリケーション | SNMP Plug-in アプリケーション | AT-RADgate アプリケーション
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
バージョン | 3.11.2 | 1.9.4 | 3.13.2 | 3.13.2 | 2.6.0 | 5.5.4-2.3 | 2.12.1 | 1.0.0
ファイル名 | VST-APL-3.11.2.zip | ATVSTAPL-1.9.4.iso | VST-APL-3.11.2.bundle

### バックアップとリストアに必要なファイル

バージョンアップ後、バージョンアップ前のバージョンに設定をリストアするためには、次のファイルが必要になります。
運用中のAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが上）で取得するファイルではありませんので、ご注意ください。

- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得したAT-VST-APLの設定ファイル
- バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APL（ファームウェアバージョンが下）で取得した各アプリケーションのバックアップファイル
  （アプリケーションのバージョンが、AT-VST-APLのバージョンダウン後も同一の場合には不要です）

また、USBメモリー（またはスティック型SSD）またはネットワーク上の共有フォルダーにAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）、アプリケーションのファームウェアおよび設定をバックアップできます。詳しくは、バックアップ・リストア編「外部メディアを使用したバックアップとリストア」を参照してください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.14.2でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.14.2でのみリストアできます。
> > そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。設定ファイルを削除してバージョンダウンを行い、再度設定をしてください。
> > 設定ファイルを削除したAT-VST-APLを起動する際は、バックアップファイルを保存したUSBメモリーは接続しないでください。

> Note

> > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

> Note

> > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
> > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

## 必要なファイルをアップロードする

必要なファイルが準備できたら、AT-VST-APLにアップロードします。
アップロードの手順は、「ファイルのアップロード」を参照してください。

## アプリケーションを停止・削除する

バージョンダウン対象のアプリケーションを停止・削除します。
停止・削除の手順は、「アプリケーションの停止と削除」を参照してください。

> Note

> > アプリケーションのバージョンが、AT-VST-APLのバージョンダウン後も同一の場合には、アプリケーションを停止・削除する必要はありません。AT-VST-APLのバージョンダウン後も、そのまま使用可能です。

## AT-VST-APLのバージョンを戻す

次のどちらかの手順でAT-VST-APLのバージョンを戻します。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）は、取得したときのファームウェアバージョンと、同じファームウェアバージョンでのみリストアができます。例えば、ファームウェアバージョン 1.14.2でバックアップした設定ファイルは、ファームウェアバージョン 1.14.2でのみリストアできます。
> > そのため、使用するファームウェアバージョンで設定ファイルを取得していない場合には、設定のリストアはできません。「バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）がない、または設定をリストアしない場合」を参照してください。

#### バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）があり、設定をリストアする場合

1. 「AT-VST-APLをアップデートする」を参照して、手順3まで行います。
2. 「設定ファイルのリストア手順」を参照して、バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APLで取得したAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）をリストアし、「保存」ボタンをクリックせずに再起動します。

> Note

> > 「保存」ボタンがオレンジ色に変わりますが、クリックしないでください。上記手順でアップロードしたAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）の設定内容が、「保存」ボタンをクリックした時点の設定内容に上書きされます。

#### バージョンアップ前に使用していたAT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）がない、または設定をリストアしない場合

1. 「AT-VST-APLをアップデートする」を参照して、手順3まで行います。
2. 設定ファイルを削除して、「default.cfg」ファイルがない状態にしてから「保存」ボタンをクリックせずに再起動します。
   再起動後は初期設定で動作します。
3. 「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」の「クイックツアー / 設定画面へのアクセス / AT-VST-APLの初期設定」を参照して、再度設定をしてください。

> Note

> > AT-VST-APLの設定ファイル（default.cfg）を削除したAT-VST-APLを起動する際は、バックアップファイルを保存したUSBメモリーは接続しないでください。

## アプリケーションを起動する

バージョンダウン対象のアプリケーションを、新規に設定して起動します。
「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」のクイックツアー「アプリケーションの設定と起動」を参照してください。

> Note

> > 各アプリケーションを有効化する際、「パッケージバージョンのファイルを準備する」の表を参照して、パッケージバージョンに対応するアプリケーションのバージョンを選択してください。

## アプリケーションをリストアする

バージョンダウン対象のアプリケーションをリストアします。

> Note

> > アプリケーションのバージョンが、AT-VST-APLのバージョンダウン後も同一の場合にはリストアは不要です。そのまま使用可能です。

- Vista Manager アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「AT-Vista Manager EX（AT-VST-APL版）ベースリファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「バックアップとリストア」を参照してください。
- Wireless Controller アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「AWCプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「各種操作」/「システムデータの管理」/「AWCプラグインシステムのバックアップ・リストア」を参照してください。
- AMF Cloud アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「AMF Cloud（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「運用・管理」/「コンフィグレーション」/「スタートアップコンフィグのバックアップと復元」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Cloud アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、再インストール後に内部シリアルを控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- AMF Security アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AMF Securityのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > AMF Security アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAMF Securityの「システム設定」/「システム情報」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

- SNMP Plug-in アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル」の「画面リファレンス」/「システム」/「システム設定」/「システム管理」を参照してください。
- AT-RADgate アプリケーション
  バックアップファイルをリストアします。
  リストア手順は、「AT-RADgate（AT-VST-APL/AT-VST-VRT版）リファレンスマニュアル」の「クイックツアー」/「AT-RADgateのバックアップとリストア」を参照してください。

  > Note

  > > 「システムのバックアップ」以外のバックアップでは、ライセンスの情報を保存することはできません。

  > Note

  > > AT-RADgate アプリケーションを削除すると、次回以降のインストールに既存ライセンスを使用できなくなります。
  > > ライセンスの再発行が必要になりますので、新しくインストールしたAT-RADgateの「システム管理」/「概要」画面に表示されるシリアル番号を控えて弊社窓口までお問い合わせください。

AT-VST-APLのバージョンダウンは以上です。
AT-VST-APLおよび各アプリケーションが正常に動作することを確認してください。
また、バージョンダウン後のAT-VST-APLの設定ファイル、各アプリケーションのバックアップファイルを取得しておくことをおすすめします。

# 付録 / 内蔵ストレージの使用量を削減する

AT-VST-APLを運用中にログが増えて内蔵ストレージの使用量が増えてしまったり、足りなくなってしまった場合に、AT-VST-APLを復旧する手順を説明します。

> Note

> > Web GUIの画面、メニュー構成などは、バージョンによって異なる可能性があります。

## はじめに

Vista Manager アプリケーションでは内部ログが肥大化する事象が確認されており、これによりVista Manager アプリケーションが使用するストレージの空き容量が枯渇し、以下の事象が発生することが確認されています。

- Vista Manager アプリケーション（AT-Vista Manager EX）の機能停止やWeb GUI画面へのアクセス不可
- Wireless Controller アプリケーション（AWCプラグイン）やSNMP Plug-in アプリケーション（SNMPプラグイン）のWeb GUI画面へのアクセス不可

以下のようにストレージ（MB）が最大に近い使用量になっている場合は、ストレージの空き容量が枯渇した状態と判断できます。

## 復旧方法について

ストレージの空き容量が枯渇した場合は、以下手順で復旧が可能です。復旧にあたり、Vista Manager アプリケーション管理下の機器を経由する通信は影響を受けません。

### 復旧の流れ

復旧の流れを示します。作業全体の完了目安は60～120分です。

1. Vista Manager アプリケーションのコンテナを停止
2. Vista Manager アプリケーションのストレージサイズを一時的に拡張
3. Vista Manager アプリケーションのコンテナ起動
4. Vista Manager アプリケーションのWeb GUIからバックアップの取得
5. Vista Manager アプリケーションのコンテナを停止
6. Vista Manager アプリケーションの設定内容（詳細設定、ネットワーク設定）を記録
7. Vista Manager アプリケーションを削除
8. Vista Manager アプリケーションを有効化
9. Vista Manager アプリケーションにバックアップを復元
10. SNMP Plug-in アプリケーションの再起動（利用している場合）

### 復旧手順

復旧する手順を説明します。

#### 1. Vista Manager アプリケーションのコンテナを停止

1. AT-VST-APLのログイン画面を開いて、ユーザー名およびパスワードを入力してログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Vista Manager」をクリックして、Vista Manager アプリケーションの管理画面を開きます。
3. 「停止」ボタンをクリックして、Vista Manager アプリケーションを停止します。
4. 停止処理中は状態が「停止中」になります。停止が完了するまでしばらくお待ちください。
5. 停止が完了すると状態が「停止済み」になります。

   > Note

   > > 「削除」ボタンをクリックしないでください。

   #### 2. Vista Manager アプリケーションのストレージサイズを一時的に拡張

6. 「設定」ボタンをクリックして、アプリケーション設定画面を表示します。
7. 「ストレージサイズ（MB）」を初期値の204800MBから250000MBへ変更して、「適用」ボタンをクリックします。

   #### 3. Vista Manager アプリケーションのコンテナ起動

8. 「ストレージ（MB）」が250000MBになっていることを確認して、「起動」ボタンをクリックします。
9. 状態が「作成中」になります。起動が完了するまでしばらくお待ちください。
10. 起動が完了すると状態が「実行中」になります。
    「開く」ボタンをクリックして、Vista Manager EX ログイン画面を開きます。

    #### 4. Vista Manager アプリケーションのWeb GUIからバックアップの取得

11. ユーザー名およびパスワードを入力し、AT-Vista Manager EXにログインします。
12. AT-Vista Manager EXメニューから「システム管理」→「データベース管理」をクリックします。
13. バックアップを取得します。バックアップ項目の「バックアップ」ボタンをクリックします。
14. 確認のダイアログが表示されますので、「バックアップ」ボタンをクリックします。
    バックアップファイルは、お使いのWebブラウザー環境に応じたダウンロードフォルダに保存されます。必ず保存されていることを確認してください。
    バックアップの取得時間は、AT-Vista Manager EXの使用機能や管理台数に依存します（目安：5分～15分）。

    #### 5. Vista Manager アプリケーションのコンテナを停止

15. 手順1と同様にAT-VST-APLにログインして、Vista Manager アプリケーションを停止します。
16. 状態が「停止済み」と表示されるまで、しばらくお待ちください。

    #### 6. Vista Manager アプリケーションの設定内容（詳細設定、ネットワーク設定）を記録

17. 「設定」ボタンをクリックします。
18. アプリケーション設定画面が表示されます。
    赤枠内の設定値はあとの手順で使用しますので、スクリーンショットやメモなどに記録してください。
    ■ 設定値
    - インターフェースタイプ
    - 外部ネットワークVLAN ID
    - MACアドレス（オプション）
    - DHCPを使用
    - IPv4アドレス
    - ゲートウェイアドレス

    #### 7. Vista Manager アプリケーションを削除

19. Vista Manager アプリケーションを削除します。「削除」ボタンをクリックします。
20. 確認のダイアログが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
    表示形式は使用しているWebブラウザーによって異なります。
21. 削除されるまでしばらくお待ちください。
    削除が完了すると、デプロイ済みアプリケーション一覧にVista Managerが表示されなくなります。

    #### 8. Vista Manager アプリケーションを有効化

22. 削除後、再度Vista Manager アプリケーションを有効化します。「有効化」ボタンをクリックします。
23. アプリケーション設定画面で「ストレージサイズ（MB）」に204800と入力し、6. Vista Manager アプリケーションの設定内容（詳細設定、ネットワーク設定）を記録で記録した設定値に合わせて赤枠内を設定します。
    設定後、「適用」ボタンをクリックします。
24. 有効化後、自動的にアプリケーションが起動します。
    状態が「展開中」になりますので、展開が完了するまでしばらくお待ちください。
25. 状態が「実行中」になり、「開く」ボタンが表示されます。「開く」ボタンをクリックして、Vista Manager EX ログイン画面を開きます。

    #### 9. Vista Manager アプリケーションにバックアップを復元

26. AT-Vista Manager EXにログインします。
    アプリケーションの削除および再有効化を行っているため、設定状態が初期化されています。
    初期アカウントのユーザーIDは「manager」、パスワードは「friend」です。
27. ログイン後、管理用アカウントの登録画面が表示されます。
    各項目は入力せず、「バックアップから復元」ボタンをクリックします。
28. 4. Vista Manager アプリケーションのWeb GUIからバックアップの取得で取得したバックアップファイルを選択して、設定を復元します。
29. バックアップファイルを復元中は、下記のような表示になります。
    復元が完了するまでしばらくお待ちください（目安：10分～30分）。
30. 復元が完了すると、Vista Manager EX ログイン画面に戻ります。
    以上で、Vista Manager アプリケーションの復旧作業は完了です。
    SNMP Plug-in アプリケーションをご使用の場合は、10. SNMP Plug-in アプリケーションの再起動（利用している場合）に進みます。
    SNMP Plug-in アプリケーションを未使用の場合は、「復旧の確認」に進みます。

    #### 10. SNMP Plug-in アプリケーションの再起動（利用している場合）

31. SNMP Plug-in アプリケーションを停止します。
    AT-VST-APLの画面左側メニュー欄で、「SNMP Plug-in」をクリックします。
32. 「停止」ボタンをクリックします。
33. 停止処理中は状態が「停止中」になります。状態が「停止済み」と表示されるまで、しばらくお待ちください。
34. SNMP Plug-in アプリケーションを起動します。
    停止していることを確認したあと、「起動」ボタンをクリックします。
35. 起動が完了したら、SNMP Plug-in アプリケーションの復旧作業は完了です。
    このあとは、「復旧の確認」に進みます。

## 復旧の確認

次に示す項目を確認してください。

- AT-VST-APLのストレージ容量
  ストレージ（MB）の空き容量を確認してください。
  - 復旧前：空き容量が枯渇した状態
  - 復旧後：空き容量が十分な状態
- Vista Manager アプリケーション（AT-Vista Manager EX）
  AT-Vista Manager EXにログインして、次の画面正常に表示されていることを確認してください。
  - 「ダッシュボード」画面
  - 「システム管理」画面の「リソース管理」
    ここでも空きストレージが最大ストレージと比較して余裕があることが確認できます。
- Wireless Controller アプリケーション（AWCプラグイン）を利用している場合
  AT-Vista Manager EXのAWCプラグインメニューで、次の画面が正常に表示されていることを確認してください。
  - 「AWCプラグイン」/「無線設定」/「AP登録・設定」画面
  - 「AWCプラグイン」/「システム設定」画面
- SNMP Plug-in アプリケーション（SNMPプラグイン）を利用している場合
  AT-Vista Manager EXのSNMPプラグインメニューで、次の画面が正常に表示されていることを確認してください。
  - 「SNMPプラグイン」/「ダッシュボード」画面
  - 「SNMPプラグイン」/「システム」/「バージョン情報」画面

復旧の確認は以上です。