[index] SNMPプラグイン（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.14.2

# 各種操作 / 初回ログイン時の作業 / サブネット、デバイス登録の準備

SNMPプラグインにログインすると、ダッシュボード画面が表示されます。
SNMPプラグインでは、ネットワークツリーにて登録されているサブネットが監視の対象となります。
初めてログインしたときは監視対象は登録されていないため、ネットワーク概要は空欄が表示されます。

## SNMPパラメーターの作成

SNMPパラメーターは、デバイスにアクセスするときに使うSNMPコミュニティ名、またはSNMPユーザー名、コンテキスト名、セキュリティレベルなどの設定を一揃いにまとめたものです。
初期状態では、public、private、netmanが登録されています。
必要に応じて、SNMPでデバイスから情報を取得するときに使うGetパラメーター、デバイスに情報を書き込むときに使うSetパラメーターを追加します。
SNMPパラメーターの追加は、ビューアー画面の「サブネットの作成」画面から行います。

1. メニューから「ネットワークツリー」を選択します。
   「デバイスのツリー表示」画面が表示されます。
2. コンテンツ欄左側のツリービューから「ネットワーク」をクリックし、ネットワーク配下のツリーを展開します。
   初期状態では、ネットワーク配下には何も登録されていないため、ツリーの下には何も表示されません。
   コンテンツ欄右側のノード属性欄には選択中のノードの情報が表示されます。
   タイトルは選択中のノードの名前を示します。現在はタイトル欄には「ネットワーク」が表示されます。
   ネットワークの監視サブネット数、検出デバイス数、監視デバイス数を表示しますが、この時点ではすべて0です。
3. ツリービュー右上の歯車アイコンをクリックします。
   歯車アイコンをクリックすると、選択中のノードに対するサブメニューがポップアップ表示されます。
   選択中の「ネットワーク」の場合は、「サブネットの作成」が表示されます。
4. サブメニューから、「サブネットの作成」をクリックします。
   「サブネットの作成」画面が表示されます。
5. SNMPパラメーターのドロップダウンリストの下の「SNMPパラメーターの一覧」をクリックします。

以上の手順で、SNMPパラメーターの作成、編集、削除が可能な「SNMPパラメーターの一覧」画面が表示されます。必要に応じてSNMPパラメーターの作成、編集を行ってください。