[index] AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1

# リファレンス編 / スイッチ

## OpenFlow スイッチ一覧

AMF Securityに登録されたOpenFlowスイッチを表示します。

表 1：検索・並べ替え対象項目
項目 | 検索 | 並べ替え
--- | --- | ---
スイッチ ID | ○ | ○
Datapath ID | ○ | ○
アップストリーム ポート | ○ | ○
アカウントグループ ID | ○ | ○
備考 | ○ | ○

表 2：表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
スイッチ ID | AMF Securityに登録されたOpenFlowスイッチの名前です。
Datapath ID | OpenFlowスイッチのデータパスID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。通常、MACアドレスをもとに自動設定、またはOpenFlowスイッチ側で手動設定した値が表示されます。
アップストリーム ポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートです。
アカウントグループ ID | OpenFlowスイッチが所属するアカウントグループです。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントです。

表 3：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
OpenFlow スイッチ追加 | 「OpenFlow スイッチ追加」画面を表示します。
接続中 OpenFlow スイッチ一覧 | 「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面を表示します。
CSV にエクスポート | OpenFlowスイッチ一覧をCSV（カンマ区切りテキスト）形式でダウンロードします。
OpenFlow スイッチ一覧
タイトル行
複数削除 | 一覧の各行左端のチェックボックスにチェックを入れたOpenFlowスイッチ情報を削除します。
各行
編集 | 選択したOpenFlowスイッチの「OpenFlow スイッチ更新」画面を表示します。
削除 | 選択したOpenFlowスイッチ情報を削除します。

> Note

> > CSVファイルについては、付録「CSVファイル」をご参照ください。

### OpenFlow スイッチ追加

新しいOpenFlowスイッチを登録します。
ここで登録されたスイッチはロケーション設定を行う際に使用できます。

> Note

> > AMF Securityでは未登録のOpenFlowスイッチも管理対象になりますが、個別にアップストリームポートを設定する場合や、ロケーション認証を使用する場合は登録が必要となります。

> Note

> > 本設定を行うと、AMF Securityは該当するOpenFlowスイッチに設定されているパケット制御フローを初期化します。
> > また、該当するOpenFlowスイッチとの接続がいったん切断されます。

表 4：設定データ
項目名 | 説明
--- | ---
スイッチ ID（必須項目） | OpenFlowスイッチの名前です。 「OpenFlow スイッチ一覧」画面および「AMF メンバー 一覧」画面で、既に使用されているスイッチIDと名称を設定することはできません。 スイッチIDは最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。 「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面で「登録」ボタンをクリックした場合、「ハードウェア情報」が自動入力されます（変更可）。既に使用されている場合は、「_X」（Xは数字）がハードウェア情報に続いて付与されます（例：AT-TQ4600_1）。
Datapath ID（必須項目） | OpenFlowスイッチのデータパスID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 通常はOpenFlowスイッチのMACアドレスをもとに自動設定、またはOpenFlowスイッチ側で手動設定した値が表示されるため、変更する必要はありません。自動設定されるデータパスIDはOpenFlowスイッチのMACアドレスの先頭にゼロを補完した16桁の16進数になります。 なお、同じデータパスIDは複数登録できません。
アップストリーム ポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートを設定します。 アップストリームポートは1つの装置につき1つのみ登録できます。 ポートの指定は、ポート名とOpenFlowポート番号のどちらも使用できます。
アカウントグループ ID | OpenFlowスイッチが所属するアカウントグループIDを選択します。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

> Note

> > AMF SecurityとOpenFlowスイッチとでデータパスIDが一致していない場合は、OpenFlowポートでのパケット転送が停止します。

> Note

> > AMF SecurityからOpenFlowスイッチのデータパスIDを変更することはできません。

アップストリームポートのポート名は、登録するOpenFlowスイッチによって異なります。

表 5：アップストリームポートに指定できるポート名
ポート名 | 説明
--- | ---
AlliedWare Plusスイッチ
portX.Y.Z | X:常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。本体内蔵ポートの場合は「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 eth1 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。

AlliedWare Plusスイッチの場合、OpenFlowポート番号は、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なり、「接続中 OpenFlow スイッチ詳細」画面の「OpenFlow ポート一覧」欄にて確認できます。

> Note

> > OpenFlowスイッチとして、AlliedWare PlusスイッチとAT-TQシリーズ無線アクセスポイントが混在している環境では、「システム設定」/「OpenFlow設定」画面の「既定アップストリーム ポート」を使用せず、個別にアップストリームポートを設定してください。

表 6：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ下部
登録 | 入力したOpenFlowスイッチ情報を新規に登録します。
キャンセル | OpenFlowスイッチの新規追加をキャンセルします。

### OpenFlow スイッチ更新

既に設定されたOpenFlowスイッチ設定を更新します。

> Note

> > OpenFlowスイッチ設定の更新を行うと、AMF Securityは該当するOpenFlowスイッチに設定されているパケット制御フローを初期化します。
> > また、該当するOpenFlowスイッチとの接続がいったん切断されます。

表 7：設定データ
項目名 | 説明
--- | ---
スイッチ ID（必須項目） | OpenFlowスイッチの名前です。 「OpenFlow スイッチ一覧」画面および「AMF メンバー 一覧」画面で、既に使用されているスイッチIDと名称を設定することはできません。 スイッチIDは最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。
Datapath ID（必須項目） | OpenFlowスイッチのデータパスID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 通常はOpenFlowスイッチのMACアドレスをもとに自動設定、またはOpenFlowスイッチ側で手動設定した値が表示されるため、変更する必要はありません。自動設定されるデータパスIDはOpenFlowスイッチのMACアドレスの先頭にゼロを補完した16桁の16進数になります。 なお、同じデータパスIDは複数登録できません。
アップストリーム ポート | OpenFlowスイッチのアップストリームポートを設定します。 アップストリームポートは1つの装置につき1つのみ登録できます。 ポートの指定は、ポート名とOpenFlowポート番号のどちらも使用できます。 「システム設定」/「OpenFlow設定」画面で「既定アップストリーム ポート」が設定されている場合、この項目を空欄にすると、「既定アップストリーム ポート」の設定が使用されます。
アカウントグループ ID | OpenFlowスイッチが所属するアカウントグループIDを選択します。
備考 | このOpenFlowスイッチの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

> Note

> > AMF SecurityとOpenFlowスイッチとでデータパスIDが一致していない場合は、OpenFlowポートでのパケット転送が停止します。

アップストリームポートのポート名は、登録するOpenFlowスイッチによって異なります。

表 8：アップストリームポートに指定できるポート名
ポート名 | 説明
--- | ---
AlliedWare Plusスイッチ
portX.Y.Z | X:常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。本体内蔵ポートの場合は「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 eth1 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。

OpenFlowポート番号は、AlliedWare Plusスイッチの場合、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なり、「接続中 OpenFlow スイッチ詳細」画面の「OpenFlow ポート一覧」欄にて確認できます。

> Note

> > OpenFlowスイッチとして、AlliedWare PlusスイッチとAT-TQシリーズ無線アクセスポイントが混在している環境では、「システム設定」/「OpenFlow設定」画面の「既定アップストリーム ポート」を使用せず、個別にアップストリームポートを設定してください。

表 9：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ下部
登録 | 選択したOpenFlowスイッチ情報を更新します。
キャンセル | OpenFlowスイッチ情報の更新をキャンセルします。

## 接続中 OpenFlow スイッチ一覧

現在接続中のOpenFlowスイッチを表示します。
アカウントグループを設定している場合、ログインしたアカウントが所属するアカウントグループに属するOpenFlowスイッチのみ表示されます。
表示されているOpenFlowスイッチと同一のIPアドレスと同一のDatapath IDのOpenFlowスイッチが接続してきた場合、既に接続しているセッションを切断し、新規のセッションを確立します。表示されているOpenFlowスイッチと同一のDatapath IDのOpenFlowスイッチが接続してきた場合、異なるIPアドレスの場合にはセッションは確立しません。

表 10：検索・絞り込み・並べ替え対象項目
項目 | 検索 | 絞り込み | 並べ替え | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
Datapath ID | ○ | － | ○ |
スイッチ ID | △※ | － | ○ | ※未登録は検索対象外。
IPv4 アドレス | ○ | － | ○ |
状況 | × | ○ | △※ | ※並べ替えは、「調整中」→「準備完了」の順を昇順とする。
アップストリーム ポート | △※ | － | × | ※検索対象はカッコの前のスイッチポート番号とカッコ内のOpenFlowポート番号の文字列のみ。
ハードウェア情報 | ○ | － | ○ |

表 11：表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
Datapath ID | OpenFlowスイッチのデータパスID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。 データパスIDをクリックすると、「接続中 OpenFlow スイッチ詳細」画面を表示します。
スイッチ ID | AMF Securityに登録されたOpenFlowスイッチの名前です。 スイッチIDをクリックすると、「OpenFlow スイッチ更新」画面を表示します。 OpenFlowスイッチが登録されていない場合、未登録の表記と「登録」ボタンが表示されます。
IPv4 アドレス | OpenFlowスイッチのIPv4アドレスです。
状況 | OpenFlowスイッチの状態です。 ・調整中： OpenFlow機能の初期設定やパケット制御フローの確認、アップストリームポートのポート名およびOpenFlowポート番号の設定など、AMF Securityとの同期を準備中です。なお、アップストリームポートとして使用されるポート名およびOpenFlowポート番号が不一致の場合にも「調整中」が表示されます。 ・準備完了： OpenFlow機能の初期設定が完了し、デバイスを接続できます。
アップストリーム ポート | アップストリームポートとして使用されているポート名およびOpenFlowポート番号です。
ハードウェア情報 | OpenFlowスイッチが送ってきた自身の装置情報があれば表示します。

表 12：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
OpenFlow スイッチ一覧 | 「OpenFlow スイッチ一覧」画面を表示します。
CSV にエクスポート | OpenFlowスイッチ一覧をCSV（カンマ区切りテキスト）形式でダウンロードします。
更新 | 「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面の表示を現在の状況に更新します。
接続中 OpenFlowスイッチ一覧
タイトル行
複数全Flow 削除 | 一覧の各行左端のチェックボックスにチェックを入れたOpenFlowスイッチが持つ全フローエントリーを削除し、OpenFlowスイッチとの接続（TCPセッション）を切断します。
各行
全Flow 削除 | 現在OpenFlowスイッチが持つ全フローエントリーを削除し、OpenFlowスイッチとの接続（TCPセッション）を切断します。
登録 | （OpenFlowスイッチが未登録の場合のみ） 「OpenFlow スイッチ追加」画面を表示します。
編集 | （OpenFlowスイッチが登録済みの場合のみ） 「OpenFlow スイッチ更新」画面を表示します。

> Note

> > CSVファイルについては、付録「CSVファイル」をご参照ください。

### 接続中 OpenFlow スイッチ詳細

現在接続中のOpenFlowスイッチの詳細情報です。

表 13：表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
スイッチ ID | AMF Securityに登録されたOpenFlowスイッチの名前です。
Datapath ID | OpenFlowスイッチのデータパスID（OpenFlowコントローラーが使用する識別子）です。
IPv4 アドレス | OpenFlowスイッチのIPv4アドレスです。
プロトコルバージョン | OpenFlowスイッチとの接続に使用されているOpenFlowプロトコルのバージョンです。
状況 | OpenFlowスイッチの状態です。 ・調整中： OpenFlow機能の初期設定やパケット制御フローの確認、アップストリームポートのポート名およびOpenFlowポート番号の設定など、AMF Securityとの同期を準備中です。なお、アップストリームポートとして使用されるポート名およびOpenFlowポート番号が不一致の場合にも「調整中」が表示されます。 ・準備完了： OpenFlow機能の初期設定が完了し、デバイスを接続できます。
製造者 | OpenFlowスイッチが送信した製造者情報です。
ハードウェア情報 | OpenFlowスイッチが送ってきたハードウェア情報です。
ソフトウェア情報 | OpenFlowスイッチが送ってきたソフトウェア情報です。
シリアル番号 | OpenFlowスイッチが送ってきたシリアル番号情報です。
Datapath 情報 | OpenFlowスイッチが送ってきたDatapathの情報です。
OpenFlow ポート一覧 | OpenFlowスイッチが持つOpenFlowポート一覧です。

表 14：OpenFlow ポート一覧 表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
番号 | OpenFlowポート番号です。
名称 | ポート名です。
状態 | ポートのリンクステータスです。
MAC アドレス | ポートのMACアドレスです。
アップストリーム ポート | アップストリームポートとして使用されているポートに * が表示されます。

> Note

> > ポートのリンクステータスは、AlliedWare Plusスイッチでは「up/down」が表示されます。AT-TQシリーズ無線LANアクセスポイントでは常に「Up」が表示されます。

表 15：ポート名
ポート名 | 説明
--- | ---
AlliedWare Plusスイッチ
portX.Y.Z | X:常に「1」。 Y:拡張モジュールベイの番号。本体内蔵ポートの場合は「0」。 Z:製品本体に表記されたポート番号（OpenFlowポート番号とは異なります）。
eth0 | マネージメントポート（対応のAlliedWare Plusスイッチのみ）。
AT-TQシリーズ無線アクセスポイント
eth0 eth1 | イーサネットポート（有線インターフェース）。OpenFlowポート番号は常に「1」。
wlanX | 無線インターフェース。
athX | 無線インターフェース。

OpenFlowポート番号は、AlliedWare Plusスイッチの場合、OpenFlowスイッチ側の設定によって異なります。

表 16：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
戻る | 「接続中 OpenFlow スイッチ一覧」画面に戻ります。
更新 | 「接続中 OpenFlow スイッチ詳細」画面の表示を現在の状況に更新します。
状況
フロー表示 | 「OpenFlow スイッチフロー一覧」画面を表示します。

### OpenFlow スイッチフロー一覧

OpenFlowスイッチが持つ、AMF Securityから送られたフローを表示します。

表 17：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
戻る | 「接続中 OpenFlow スイッチ詳細」画面に戻ります。
更新 | 「OpenFlow スイッチフロー一覧」画面の表示を現在の状況に更新します。

## AMF メンバー 一覧

AMF Securityに登録されたAMFメンバーを表示します。

表 18：検索・並べ替え対象項目
項目 | 検索 | 並べ替え
--- | --- | ---
名称 | ○ | ○
アカウントグループ ID | ○ | ○
備考 | ○ | ○

表 19：表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
名称 | AMF Securityに登録されたAMFメンバーの名前です。
アカウントグループ ID | AMFメンバーが所属するアカウントグループIDです。
備考 | このAMFメンバーの追加説明やコメントです。

表 20：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
AMF メンバー 追加 | 「AMF メンバー 追加」画面を表示します。
接続中 AMF メンバー 一覧 | 「接続中 AMF メンバー 一覧」画面を表示します。
CSV にエクスポート | AMFメンバー一覧をCSV（カンマ区切りテキスト）形式でダウンロードします。
AMF メンバー 一覧
タイトル行
複数削除 | 一覧の各行左端のチェックボックスにチェックを入れたAMFメンバーの認証情報を削除します。
各行
編集 | 選択したAMFメンバーの「AMF メンバー 更新」画面を表示します。
削除 | 選択したAMFメンバー情報を削除します。

> Note

> > CSVファイルについては、付録「CSVファイル」をご参照ください。

### AMF メンバー 追加

新しいAMFメンバー設定を登録します。
AMFメンバーの登録を行うと、セキュリティーポリシーのロケーションやアカウントグループを関連付けることができます。
ロケーションやアカウントグループを使用しない場合には、AMFメンバーの登録は必須ではありません。

> Note

> > AMFメンバーの登録を行うと、AMF Securityは該当するAMFメンバーのすべての認証情報を削除します。

表 21：設定データ
項目名 | 説明
--- | ---
名称 | AMFメンバーの名称です。 「OpenFlow スイッチ一覧」画面および「AMF メンバー 一覧」画面で、既に使用されているスイッチIDと名称を設定することはできません。 名称は最大255文字で、使用可能な文字は半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）のみです。
アカウントグループ ID | AMFメンバーが所属するアカウントグループIDを選択します。
備考 | AMFメンバーの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

> Note

> > AMFメンバーの管理はAMFメンバーのホスト名で行うため、名称はAMFメンバーのホスト名と同一にしてください。

> Note

> > AMFメンバーの名称は重複して登録できないため、AMFメンバーのホスト名も重複しないようにしてください。

表 22：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ下部
登録 | 入力したAMFメンバー情報を新規に登録します。
キャンセル | AMFメンバーの新規追加をキャンセルします。

### AMF メンバー 更新

既に設定されたAMFメンバー設定を更新します。

> Note

> > AMFメンバーの更新を行うと、AMF Securityは該当するAMFメンバーのすべての認証情報を削除します。

表 23：設定データ
項目名 | 説明
--- | ---
名称 | AMFメンバーの名称です。 「OpenFlow スイッチ一覧」画面および「AMF メンバー 一覧」画面で、既に使用されているスイッチIDと名称を設定することはできません。 名称は最大255文字で、使用可能な文字は半角英数字とハイフン（-）、アンダースコア（_）のみです。
アカウントグループ ID | AMFメンバーが所属するアカウントグループIDを選択します。
備考 | AMFメンバーの追加説明やコメントを記載できます。 備考は最大255文字で、英数字、記号以外に日本語も使用できます。

> Note

> > AMFメンバーの管理はAMFメンバーのホスト名で行うため、名称はAMFメンバーのホスト名と同一にしてください。

表 24：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ下部
登録 | 選択したAMFメンバー情報を更新します。
キャンセル | AMFメンバー情報の更新をキャンセルします。

## 接続中 AMF メンバー 一覧

現在接続中のAMFメンバーを表示します。
アカウントグループを設定している場合、ログインしたアカウントが所属するアカウントグループに属するAMFメンバーのみ表示されます。

表 25：検索・絞り込み・並べ替え対象項目
項目 | 検索 | 絞り込み | 並べ替え
--- | --- | --- | ---
名称 | ○ | － | ○
登録状況 | × | － | ×
ドメイン名 | ○ | － | ○
IPv4 アドレス | × | － | ○
最終更新日時 | × | － | ×

表 26：表示データ
項目名 | 説明
--- | ---
名称 | AMFメンバーの名称（AMF Securityが使用する識別子）です。
登録状況 | AMF Securityに登録されたAMFメンバーの登録状況です。 「登録」ボタンをクリックすると、「AMF メンバー 追加」画面を表示します。 AMFメンバーが登録されていない場合、未登録の表記と「登録」ボタンが表示されます。
ドメイン名 | AMFメンバーのドメイン名です。
IPv4 アドレス | AMFメンバーのIPv4アドレスです。
最終更新日時 | AMF SecurityとAMFメンバーが最後に通信した日時を表示します。

> Note

> > AMFメンバーのIPv4アドレスは、AMFメンバーに「application-proxy whitelist advertised-address」が設定されていない場合には、AMFのマネージメントVLANのIPアドレスが表示されます。AMFメンバーに「application-proxy whitelist advertised-address」が設定されている場合は、指定したインターフェースのプライマリーIPv4アドレスが表示されますが、該当のAMFメンバー配下の端末の通信可否の問い合わせを受けていない場合には、AMFのマネージメントVLANのIPアドレスが表示されます。

表 27：コマンドボタン
項目名 | 説明
--- | ---
ページ上部
AMF メンバー 一覧 | 「AMF メンバー 一覧」画面を表示します。
CSV にエクスポート | 接続中AMFメンバー一覧をCSV（カンマ区切りテキスト）形式でダウンロードします。
接続中 AMF メンバー 一覧
タイトル行
複数削除 | 一覧の各行左端のチェックボックスにチェックを入れたAMFメンバーのすべての認証情報を削除します。
各行
登録 | 選択したAMFメンバーの「AMF メンバー 更新」画面を表示します。
同期 | 選択したAMFメンバーの認証情報を取得します。 本機能を使用するには、お使いのAlliedWare Plus機器のプロキシーノード、エッジノードの双方ともファームウェアバージョン 5.5.0-0.x 以降が必要です。
削除 | 選択したAMFメンバーのすべての認証情報を削除します。

> Note

> > CSVファイルについては、付録「CSVファイル」をご参照ください。