[index] AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.6.1

# 付録 / AMF Security内部で使用しているポート番号

AMF Securityでは下記のポート番号を内部的に使用しています。各種のポート番号は重複しないように設定してください。

## AMF Securityが使用する待ち受けポート番号

AMF Securityが提供するサービスは、下記のポート番号で待ち受けを行います。サービスの中には待ち受けポート番号を設定で変更できるものがありますが、変更する際は各サービスの待ち受けポート番号が重複しないように設定してください。

表 1：各サービスの待ち受けポート番号
サービス名 | ポート番号 | 備考
--- | --- | ---
Web設定画面 | HTTP | 80/TCP※ | ※設定の変更可能。
HTTPS | 443/TCP※ | ※設定の変更可能。
HTTP リダイレクトサービス | HTTP | 80/TCP |
AMFアプリケーションプロキシーブラックリスト機能（TQ） リダイレクトURLアクション用サイト | HTTP | 8000/TCP※ | ※設定の変更可能。
内部用DNS サーバー | 53/TCP 53/UDP |
ローカルネットワーク名前解決サービス | 5355/TCP 5355/UDP |
トラップ監視 | Syslog | 514/UDP※ 514/TCP※ | ※設定の変更可能。UDPとTCPで共通設定。
SNMP Trap | 162/UDP※ | ※設定の変更可能。
OpenFlow コントローラー | 6653/TCP※ | ※設定の変更可能。
AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト機能（AW+） | 1812/UDP 2083/TCP |
AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト・ブラックリスト機能（TQ） | 1812/UDP |
ローカルログ管理 | 9999/UDP |
認証データベース管理 | 27017/TCP |

## AMF Securityが送信するパケット

AMF Securityが提供する機能は、下記の宛先に向けてパケット送信する可能性があります。宛先サーバーとの間にファイアウォールなどがある場合は、適切なフィルタリング設定を行う必要があります。

表 2：各機能が送信するパケット
機能名 | 宛先ホスト | ポート番号 | 備考
--- | --- | --- | ---
Syslog送信 | 指定したホスト | 514/UDP※ | ※指定がない場合に使用されるデフォルトのポート番号。
トラップ監視転送 | Syslog | 指定したホスト | 514/UDP※ | ※指定がない場合に使用されるデフォルトのポート番号。
SNMP | 指定したホスト | 162/UDP※ | ※指定がない場合に使用されるデフォルトのポート番号。
AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト機能（AW+） | 端末情報の取得 | AMFマスター | 443/TCP |
AMFアプリケーションプロキシーブラックリスト機能（AW+） | アクション登録 | AMFマスター | 443/TCP |
状態取得 | AMFマスター | 12943/TCP |
AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト機能（TQ） | TQ | 1812/UDP |
AMFアプリケーションプロキシーブラックリスト機能（TQ） | TQ | 3799/UDP |
Vista Manager EX（AWCプラグイン） | 指定したポート番号（TCP）※ | ※デフォルトでは5443
メール通知 | 指定したホスト | 指定したポート番号（TCP） |
DNS通信 | 指定したDNSサーバー※ | 53/UDP | ※AT-VST-APL「AMF Security」の「アプリケーション設定」で設定したDNSサーバー。