[index] AMF Security（AT-VST-APL版）リファレンスマニュアル 2.7.0

# 付録 / AMFマスターの接続状態の表示

AlliedWare Plus（TQRを除く）のAMFアプリケーションプロキシー機能を使用する際には、AMF SecurityにAMFマスター（プロキシーノード）を「AMF」/「AMF アプリケーションプロキシー 設定」画面で登録します。
なお、AlliedWare Plus機器のAMFノードにTQRが含まれる場合でも「接続状態」はGoodが表示されます。TQRのAMFアプリケーションプロキシー機能はTQと同様なため、TQRにAMFアプリケーションプロキシー機能の設定をしている場合は、TQと同様にAMFアプリケーションプロキシー機能が動作します。

> Note

> > AlliedWare Plus機器の設定については、お使いのAlliedWare Plus機器のマニュアルや、クイックツアーの「AMF Securityが管理する情報（AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト機能）」と「AMFアプリケーションプロキシーによる遮断（AMFアプリケーションプロキシーブラックリスト機能）」をご参照ください。

AMF SecurityにAMFマスターを登録すると「AMF」/「AMF アプリケーションプロキシー 設定」画面の「接続状態」に、確認中、切断中、Good、Error、Warningのいずれかが表示されます。AMFマスターが登録されていないときは、何も表示されません。

> Note

> > 現在の接続状態を表示するためにはWebブラウザーの更新を行ってください。

「接続状態」のそれぞれの表示について、次の表に示します。

表 1：接続状態
表示 | 説明
--- | ---
確認中 | AMFマスターを登録し、そのAMFマスターが管理しているAMFノードの情報を取得・確認中に表示されます。情報の取得・確認が完了すると、Good、Error、Warningの表示になります。
切断中 | AMF Securityに基本ライセンスが登録されていない状態でAMFマスターを登録すると表示されます。
Good | AMFマスターと接続し、そのAMFマスターが管理しているAMFノードの情報が正常に取得できると表示されます。
Error | AMFマスターと接続ができなかった場合に表示されます。
Warning | AMFマスターと接続し、そのAMFマスターが管理している一部のAMFノードの情報が正常に取得できなかったときに表示されます。

> Note

> > Error、Warningが表示された場合は、付録「AMFマスターの接続状態の表示」/「Error、Warningの表示」をご参照ください。

## Error、Warningの表示

AMF SecurityのAMFマスター（プロキシーノード）の「接続状態」に、Error、Warningが表示された場合は、AlliedWare Plus機器（TQRを除く）のAMFノード、AMF Securityの設定不備などの可能性があります。
AlliedWare Plus機器のAMFノードにTQRが含まれる場合でも「接続状態」はGoodが表示されます。TQRのAMFアプリケーションプロキシー機能はTQと同様なため、TQRにAMFアプリケーションプロキシー機能の設定をしている場合は、TQと同様にAMFアプリケーションプロキシー機能が動作します。
各製品の設定については、クイックツアーの「AMF Securityが管理する情報（AMFアプリケーションプロキシーホワイトリスト機能）」と「AMFアプリケーションプロキシーによる遮断（AMFアプリケーションプロキシーブラックリスト機能）」をご参照ください。
なお「システム設定」/「AMF Securityログ」画面にも、関連するログが出力されますのであわせてご確認ください。

##### Error表示時の確認内容

AMF Securityに登録したAMFマスターと接続ができなかった場合に表示されるため、AMFアプリケーションプロキシー機能全般が正常に動作しません。「システム設定」/「AMF Securityログ」画面に出力されるログと合わせて以下をご確認ください。

- AMF SecurityとAMFマスターの通信経路に問題がないことを確認（AMF SecurityとAMFマスターがIP通信可能な状態であることを確認）
- AMF Securityに登録したAMFマスターのIPv4 アドレス、ユーザー名、パスワードが正しいことを確認
- AMF Securityに登録したAMFマスターの設定が正しいことを確認

##### Warning表示時の確認内容

AMF Securityに登録したAMFマスターが管理している一部のAMFノードの情報が正常に取得できなかったときに表示されますが、情報が正常に取得できたAMFノードではAMFアプリケーションプロキシー機能は動作します。情報が正常に取得できなかったAMFノードについては、「システム設定」/「AMF Securityログ」画面に出力されるログと合わせて以下をご確認ください。
また、AMF Securityを本バージョンに変更後にWarningの表示になった場合には、お使いのAlliedWare Plus機器に要因がある可能性もありますので、AlliedWare Plus機器のコマンドリファレンスやリリースノートも合わせてご確認ください。

- AMFマスター（プロキシーノード）、AMFメンバー（エッジノード）の設定が正しいことを確認
- AMFマスター、AMFメンバーのファームウェアがAMFアプリケーションプロキシーに対応していることを確認