[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 画面リファレンス / 無線設定 / AWC設定

AWC（Autonomous Wave Control）機能の設定を行います。
AWC機能によるチャンネル・送信出力の最適化を行ううえでの無線APのカバーエリアの広さ、チャンネル選択における管理外APの影響度、AWC計算結果の即時適用の有効/無効、無線APの離脱や復旧といったイベントによる再計算の実施の有効/無効を、管理グループごとに設定できます。
■ 表示1

表 1
項目名 | 説明
--- | ---
「計算・適用」ボタン | 選択した管理グループのAWC計算の実施、適用を行います。

■ 表示2

表 2
項目名 | 説明
--- | ---
X グループ | 管理グループの総数が表示されます。
無線管理グループを検索 | 管理グループの検索を行えます。 現在の表示対象のうち、「管理グループ名」に、本フィールドに入力された文字列を含む項目を表示します。 検索後、すべてが表示されているリストに戻る場合は空欄にします。 Note 大文字小文字を区別しますのでご注意ください。

■ 表示3

表 3：管理グループごとのAWC設定一覧
項目名 | 説明
--- | ---
管理グループ名 | 管理グループ名が表示されます。
状態 | 管理グループのAWC計算の状態が表示されます。
前回の計算時刻 | 前回のAWC計算日時が表示されます。
前回の適用時刻 | 前回のAWC計算結果の適用時刻日時が表示されます。
「編集」ボタン（鉛筆アイコン） | 管理グループのAWC設定の編集を行えます。