[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / フロアマップ / 接続クライアントの確認

フロアマップに配置された無線APに接続中のクライアントを確認する方法を説明します。

## フロアマップ上の無線クライアントの表示

1. AWCプラグインメニューから「無線モニター」→「フロアマップ」を選択します。
2. フロアマップパネル上にマウスオーバーします。
3. フロアマップパネル上に表示される「詳細画面を見る>>」ボタンをクリックします。
   コンテンツ欄に該当のフロアマップの無線ステータス表示画面が表示されます。
4. 右上の表示内容ドロップダウンメニューから「無線クライアント表示」を選択します。
   コンテンツ欄に該当のフロアマップの無線クライアント表示画面が表示されます。
   - フロアマップに配置された無線APアイコンの下には、接続中/切断済み/接続失敗の各状態の無線クライアントの数が表示されます。
   - コンテンツ欄右側の無線クライアント一覧には、フロアマップ上の無線APに接続中、または切断/接続失敗したすべての無線クライアントのMACアドレスおよびIPアドレスを表示します。
   - 無線クライアント一覧のそれぞれの無線クライアントのチェックボックスにチェックを入れると、フロアマップ上の無線APアイコンの周りに、無線クライアントアイコンと、それぞれのMACアドレスを表示します。
   - 無線APアイコンをクリックすると、無線クライアント一覧には、該当の無線APに接続中、または切断/接続失敗した無線クライアントのみが表示されます。