[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / チャンネルブランケット / 概要

## AWC-CB（AWC-Channel Blanket）

AWC-CB（AWC-Channel Blanket）は、セル型ネットワークと併用可能な、かつ、特許技術でより効率的に運用可能な、アライドテレシス独自のチャンネルブランケット型無線ネットワークです。
■ セル型無線ネットワーク
従来型のセル型無線ネットワークでは、無線AP1台でカバーできない広いフロアに無線ネットワークを提供する場合、異なるチャンネルで動作する複数台の無線APを用いてフロアを網羅します。
運用する無線APが増加するとチャンネル設計が複雑になるうえ、フロア内の移動には無線AP間のローミングが伴い、パケットロスが生じたり、移動した先に無線APがあるにもかかわらず先に接続した無線APと低品質な電波状況での通信を続けてしまう「スティッキー端末」が発生したりします。
■ ブランケット型無線ネットワーク
これに対し、チャンネルブランケット、または、ブランケット型ネットワークは、複数の無線APを単一チャンネルで運用し、仮想的に巨大な1つのAPとしてネットワークアクセスを提供する技術です。共通の無線チャンネルでフロア全体を包み込むため、ローミングによるパケットロスやスティッキー端末が発生せず、安定した通信が可能となります。また、煩わしいチャンネル設計は不要です。
一方で、チャンネルブランケット配下の無線クライアントは、すべて同じチャンネルで通信を行うため、同時に送信を行える無線APは原則として1台のみとなり、ダウンリンクのスループットは低下します。
AWC-CBでは、特許技術のマルチコミュニケーションテクノロジーにより、ブランケット型での運用時において、互いに電波干渉しない複数の無線端末は、異なるAPを利用して同時に通信できます。
セル型とブランケット型の無線ネットワークには以下の違いがあります。

表 1：セル型とブランケット型の比較
| セル型（従来型） | ブランケット型
--- | --- | ---
ローミング | × 端末に依存 | ◎ ゼロ時間
設置 | △ 煩雑なチャンネル設計が必要 | ◎ 同一チャンネルを利用するため チャンネル設計不要
スループット | ○ 複数セルを運用しセルあたりの端末数を抑えることで 高スループットを実現可能 | × 同一チャンネルを利用するため 端末数増加時のスループットは低下

■ ハイブリッドワイヤレスシステム
AWC-CBを利用したハイブリッドワイヤレスシステムでは、セル型とブランケット型の双方の利点を組み合わせ、快適なネットワークを簡便に導入することができます。セル型、ブランケット型のネットワークは、それぞれ、AP共通設定、CB共通設定のVAPとして、同じ無線APに設定できます。
例えば、PCなど比較的移動が少なく高スループットの通信を行う固定端末をセル型VAPに、頻繁に移動を行い、かつスループットを重視しない移動端末をブランケット型VAPに収容することで、ネットワークをより効率的に運用できます。

> Note

> > チャンネルブランケットは複数の無線APを仮想的に1つの大きな無線APとして制御するため、チャンネルブランケット内の無線APが協調して順番にビーコン信号を送信します。そのため、端末によっては受信感度が不安定に見える場合がありますが、実際に通信している無線APとビーコン信号を送信する無線APが異なるためであり、通信品質には問題はありません。

## 必要ライセンス

AWCプラグインにてAWC-CB機能を使用するには、以下のライセンスが必要となります。

- AT-Vista Manager EXライセンス
- 無線LANコントローラーライセンス（10AP）
- 無線チャンネルブランケットライセンス（10AP）

無線チャンネルブランケットライセンスは、AWC-CBに所属する無線APの台数に応じて、必要な口数が変化します。無線チャンネルブランケットライセンス 1口で無線AP 10台まで対応し、ライセンスを追加購入することでチャンネルブランケットに所属可能な無線APの台数を拡張することができます。
例えば、セル型のみで運用する無線APが40台、AWC-CBを構成する無線APが25台の場合、以下のライセンス数が必要です。

表 2：必要ライセンス数の例
| セル型 | AWC-CB | 合計
--- | --- | --- | ---
無線AP台数 | 40台 | 25台 | 65台
AT-Vista Manager EXライセンス | 1口 | 1口
無線LANコントローラーライセンス（10AP） | 4口 （最大40AP） | 3口 （最大30AP） | 7口
無線チャンネルブランケットライセンス（10AP） | － | 3口 （最大30AP） | 3口

## 対応無線AP

AWC-CBに所属できる無線APの具体的な機種は以下の通りです。

- AT-TQシリーズ
  - AT-TQ7403
    ファームウェアバージョン 10.0.4-2.1以降
  - AT-TQ6403 GEN2
    ファームウェアバージョン 9.0.4-3.1以降
  - AT-TQ6702e GEN2
    ファームウェアバージョン 9.0.4-2.1以降
  - AT-TQ6602 GEN2、AT-TQ6702 GEN2
    ファームウェアバージョン 8.0.2-1.1以降
  - AT-TQ6602
    ファームウェアバージョン 7.0.1-0.1以降
  - AT-TQ5403、AT-TQ5403e
    ファームウェアバージョン 5.3.x以降

> Note

> > AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6403 GEN2、AT-TQ6602、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2/TQ6702e GEN2、AT-TQ7403の混在はできません。
> > 次の機種の組み合わせのみ、同一チャンネルブランケット上に混在できます。
> > - AT-TQ5403・AT-TQ5403eの組み合わせ
> > - AT-TQ6602 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.5-0.1、AT-TQ6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.5-0.1、AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.5-0.1の任意の組み合わせ
> >   （上記のバージョン以前のファームウェアを使用した場合は併用できません。）

> Note

> > チャンネルブランケット環境で使用する無線APのファームウェアバージョンは同一である必要があります。異なるバージョンを混在させての運用は未サポートです。
> > なお、AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQ6602 GEN2とAT-TQ6702e GEN2を混在して使用する場合は、次のファームウェアを適用してください。
> > - AT-TQ6702 GEN2 / AT-TQ6602 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.5-0.1
> > - AT-TQ6702e GEN2 ファームウェアバージョン 9.0.5-0.1

## 対応可能数

AWCプラグインで管理可能なAWC-CB関連の設定数は以下の通りです。

- CB共通設定
  100個まで
- チャンネルブランケット
  20個まで
- チャンネルブランケットあたり無線AP数
  100台まで
- チャンネルブランケットあたりVAP数
  - AT-TQ7403
    21個まで（2.4GHz/5GHz帯 W52/6GHzそれぞれ7個）
  - AT-TQ6403 GEN2
    14個まで（2.4GHz/5GHz帯 W52 それぞれ7個）

    > Note

    > > AT-TQ6403 GEN2の無線3をAWC-CBに使用することはできません。

  - AT-TQ6702e GEN2
    14個まで（2.4GHz/5GHz帯 W52 それぞれ7個）
  - AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2
    14個まで（2.4GHz/5GHz帯 W52 それぞれ7個）
  - AT-TQ6602
    20個まで（2.4GHz/5GHzそれぞれ10個）

    > Note

    > > AT-TQ6602ファームウェアバージョン 7.0.1-0.x以前のファームウェアを使用した場合は、2.4GHz/5GHzそれぞれ3個ずつ、合計6個までとなります。

  - AT-TQ5403/AT-TQ5403e
    6個まで（2.4GHz/5GHzそれぞれ3個）

    > Note

    > > AT-TQ5403、AT-TQ5403eの無線3をAWC-CBに使用することはできません。

    > Note

    > > AT-TQ5403/5403eファームウェアバージョン 6.0.1-1.x以前のファームウェアを使用した場合は、2.4GHz/5GHzそれぞれ2個ずつ、合計4個までとなります。

- 無線クライアント数
  - AT-TQ7403
    - 無線1/2
      無線バンドあたり500台まで
    - 無線3
      無線バンドあたり256台まで
  - AT-TQ6403 GEN2
    無線バンドあたり500台まで
  - AT-TQ6702e GEN2
    無線バンドあたり500台まで
  - AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2
    無線バンドあたり500台まで
  - AT-TQ6602
    無線バンドあたり320台まで

    > Note

    > > ブランケット型VAP 1個のみを設定した場合も、同じ無線バンド（無線1または無線2）に複数のセル型/ブランケット型VAPを設定した場合も、上記の台数までとなります。

  - AT-TQ5403、AT-TQ5403e
    無線バンドあたり500台まで

    > Note

    > > ブランケット型VAP 1個のみを設定した場合も、同じ無線バンド（無線1または無線2）に複数のセル型/ブランケット型VAPを設定した場合も、上記の台数までとなります。なお、セル型VAPの接続可能な無線クライアントは無線バンドあたり200台までです。

  > Note

  > > 上記の無線クライアント数は接続可能な上限を示しており、通信品質を保証するものではありません。
  > > 通信品質を確保するには、利用環境や利用帯域を考慮して設計してください。

> Note

> > チャンネルブランケットを維持する上で、無線APの負荷は次の1.～4.の各項に比例して増加します。
> > 無線APが許容可能な負荷を超えたと判断した場合、該当の無線APはチャンネルブランケットを維持するため再起動することがあります。
> > 1. チャンネルブランケットを構成する無線AP数
> > 2. チャンネルブランケットで使用するVAP数
> > 3. チャンネルブランケットに接続する無線クライアント数
> > 4. チャンネルブランケットを構成する無線AP1台に集まる無線クライアント数

## ハイブリッドワイヤレスシステム導入の流れ

設定は以下の手順で行います。
■ 新規無線APを設定する場合

1. 無線APを運用するフロアに設置します。
2. AWCプラグインに無線APを登録します。
   「AP登録・設定」画面にて、無線APをAWCプラグインに登録します。
3. フロアマップに無線APを配置します。
   「フロアマップ」画面にて、フロアマップを作成し、無線APを配置します。
   手順6で無線APを選択する際に、管理グループ内の無線AP一覧から選択する場合は、フロアマップの作成は不要です。1つの管理グループに多数の無線APを登録している場合は、フロアマップを作成しておくことをお勧めします。
4. AP共通設定を作成します。
   「AP共通設定」画面にて、共通設定、AP本体設定、有線設定、無線設定に加え、セル型無線ネットワーク用のVAPを登録します。
5. ブランケット型無線ネットワークの共通設定である、CB共通設定を作成します。
   「CB共通設定」画面にて、CB共通設定名や管理グループを選択し、CB VAP（ブランケット型無線ネットワークのVAP）を作成します。
6. CB共通設定を適用するチャンネルブランケットを作成します。
   「CB共通設定」画面にて、チャンネルブランケットを作成し、所属する無線APを選択します。
   無線APは、フロアマップに配置した無線APをクリックして視覚的に選ぶ方法と、管理グループ内の無線AP一覧から選ぶ方法の、2通りの方法で選択できます。
   詳細な手順については、「チャンネルブランケットの作成」をご覧ください。
7. 無線APにAP共通設定を適用します。
   無線APは、AP共通設定を割り当てるまでAWCプラグインの管理下には入りません。
   「AP登録・設定」画面にて、無線APにAP共通設定を割り当てると、無線APの管理が開始され、セル型、ブランケット型の無線ネットワークが提供されます。

■ 既存の無線APを設定する場合

1. ブランケット型無線ネットワークの共通設定である、CB共通設定を作成します。
   「CB共通設定」画面にて、CB共通設定名や管理グループを選択し、CB VAP（ブランケット型無線ネットワークのVAP）を作成します。
2. CB共通設定を適用するチャンネルブランケットを作成します。
   「CB共通設定」画面にて、チャンネルブランケットを作成し、所属する無線APを選択します。
   無線APは、フロアマップに配置した無線APをクリックして視覚的に選ぶ方法と、管理グループ内の無線AP一覧から選ぶ方法の、2通りの方法で選択できます。
   詳細な手順については、「チャンネルブランケットの作成」をご覧ください。
3. 無線APに変更を適用します。
   「CB共通設定」画面にて、CB共通設定を選択して設定適用を行うと、既設のセル型無線ネットワークに加え、ブランケット型の無線ネットワークの提供が開始されます。
   詳細な手順については、「CB共通設定の適用」をご覧ください。

## 注意事項

VAPの構成にあたっては、次の点にご注意ください。
■ 一般的な事項

- AP共通設定ではVAP番号は1から順に作成されますが、CB共通設定では1から順に付加されるVAP番号とは別に、設定を保存するVAP番号を指定します。
  AP共通設定とCB共通設定で同じVAP番号のVAPを作成した場合は、CB共通設定で作成したVAPが優先されます。
- AP共通設定とCB共通設定で設定項目が重複する場合（無線バンドごとの使用チャンネル、無線電波の送信出力など）、CB共通設定が優先されます。
  AP共通設定、CB共通設定のいずれかにしかない設定項目については、そのまま無線APに適用されます。
- チャンネルブランケットに所属する無線APがダウンした場合、その無線APと通信していた無線クライアントの通信復旧には数分かかることがあります。
  他の無線APと通信している無線クライアントには影響しません。

■ ネットワーク単位
チャンネルブランケット機能を使用する場合、無線APの存在するサブネット上のスイッチでは次の点にご注意ください。

- チャンネルブランケットを構成するネットワーク内では、MACアドレススラッシングプロテクション機能を無効にしてください。

■ 管理グループ単位
チャンネルブランケット機能を使用する場合、該当の無線APが所属する管理グループでは次の点にご注意ください。

- AT-TQ5403/5403e/6602では、チャンネルブランケット機能を使用する場合は、近隣管理AP検出に制限があります。
  - AT-TQ5403/5403e
    チャンネルブランケットに所属する無線APを含む管理グループでは、AWC設定の近隣管理AP検出を無効に設定してください。
  - AT-TQ6602
    チャンネルブランケット機能が有効な無線バンドでは、近隣管理AP検出は動作しません。

■ 無線AP単位
チャンネルブランケット機能を使用する場合、該当の無線APに適用するAP共通設定、および個別設定を行う際は次の点にご注意ください。

- AP共通設定
  - CB共通設定にはWeb認証用仮想IPアドレスの設定項目はありません。AP共通設定の「AP本体」以下の設定項目にて設定されたWeb認証用仮想IPアドレスが適用されます。
  - チャンネルブランケット機能とバンドステアリングの併用は未サポートです。
    チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、「無線設定」のバンドステアリングを無効に設定してください。
  - チャンネルブランケット機能と緊急モードの併用は未サポートとなります。
    チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定において、チャンネルブランケットを使用する無線バンドでは、「使用条件」を「緊急モードのみ」に設定しないでください。
    また、該当の無線バンドにて、CB VAPで指定する番号のVAPでは、VAPステータスを「緊急」に設定しないでください。
  - AT-TQ5403/5403e/6602において、チャンネルブランケット機能とWPAエンタープライズのダイナミックVLANの併用は未サポートです。
  - チャンネルブランケット機能とMACアクセス管理のAMFアプリケーションプロキシー機能の併用は未サポートです。
  - AT-TQ5403/5403e/6602 GEN2/6702 GEN2では、AP共通設定のVAP単位での無線クライアント間の通信遮断は未サポートとなります。AP共通設定の「無線設定」による全VAP共通での設定は有効ですが、AP共通設定の「VAP(マルチSSID)設定」では、「無線クライアント間の通信遮断」はデフォルトのままにしてください。
    CB共通設定の「VAP(マルチSSID)設定」における「無線クライアント間の通信遮断」は指定通り機能します。
  - チャンネルブランケット機能とOpenFlow機能の併用は未サポートです。
- 個別設定
  - チャンネルブランケットを設定している無線APの無線AP個別設定において、チャンネルブランケットの設定と同様の項目を変更した場合、チャンネルブランケット設定が優先されます。
    ただし、無線AP個別設定において送信出力を変更した場合、無線AP個別設定が優先されます。
  - チャンネルブランケット機能とWDSの併用は未サポートです。
- AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2では、AWC-SCとAWC-CBの併用は未サポートです。
  CB共通設定、SC共通設定の両方を有効にした設定を適用しようとした場合、該当の無線APはAWCプラグインの管理下から離脱します。この場合は、AWC-CB、AWC-SCのいずれかの機能を無効にしたうえで、無線APを登録しなおしてください。
- AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2を使用する場合、無線APの設定内容をセル型VAPのみ、AWC-CBのみ/AWC-CB/セル型併用、AWC-SC/セル型併用のいずれかの構成から異なる構成に切り替えた場合（例えばセル型VAPのみ⇔AWC-CB/セル型併用など）、設定適用後に無線APの再起動が発生します。

■ 無線バンド単位
チャンネルブランケット機能を使用する場合、適用するAP共通設定、CB共通設定において、チャンネルブランケットを使用する無線バンド（無線1/無線2/無線3）では、次の点にご注意ください。

- チャンネルブランケット機能とエアタイムフェアネスの併用は未サポートです。
  チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、チャンネルブランケットに使用する無線バンドにて、「無線設定」のエアタイムフェアネスを無効に設定してください。
- チャンネルブランケット機能とRTSしきい値の設定の併用は未サポートです。
  チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、チャンネルブランケットに使用する無線バンドにて、「無線設定」のRTSしきい値の設定値をデフォルトの「2347」に設定してください。
- チャンネルブランケット機能と近隣AP検出の併用はサポートされますが、CB共通設定には本機能の設定項目はありません。
  AP共通設定の無線設定にて設定された機能の有効/無効が適用されます。
- AT-TQ6602では、チャンネルブランケット機能とMU-MIMOの併用は未サポートです。
- AT-TQ6602では、チャンネルブランケット機能とOFDMAの併用は未サポートです。
- それぞれ異なるAP共通設定で設定された無線APに対して同じCB共通設定を適用するとき、チャンネルブランケットを作成する無線バンドでは、各AP共通設定の次に示す無線設定を同じ設定にしておく必要があります。
  - モード
  - 使用帯域幅
  - 最大クライアント接続数
  - 固定レート
- チャンネルブランケットを使用する無線バンドでは、AWC機能は未サポートとなります。
- チャンネルブランケットに所属する無線AP同士は同一の無線チャンネルを使用するため、CB VAPを設定している無線バンドにセル型VAPを設定すると、セル型VAPでは隣接する無線AP間で電波が干渉する状態となります。これらを併用する場合は事前に充分な検証を実施してください。

■ CB VAP単位
チャンネルブランケット機能を使用する場合、適用するCB共通設定では、次の点にご注意ください。

- AT-TQ5403/5403eにおいて、CB VAPでは、WPA3は未サポートです。
- CB VAPでは、WPAパーソナル/WPAエンタープライズで暗号化プロトコルとしてTKIPを指定することはできません。
- CB VAPでは、ブロードキャストキー更新間隔は未サポートです。デフォルトの「0」から値を変更しないでください。
- CB VAPでは、RADIUSアカウンティングは未サポートです。有効に設定しないでください。
- CB VAPでは、RADIUSサーバーの認証情報に設定されたSession-Timeout属性は未サポートです。同属性は無線AP側で破棄されます。
- CB VAPでは、事前認証は未サポートです。
- CB VAPでは、セッションキー更新間隔、および、セッションキー更新時の動作の設定は未サポートです。
- AT-TQ5403/5403e/6602において、CB VAPでは、ダイナミックVLANは未サポートです。
- AT-TQ5403/5403eにおいて、CB VAPでは、Web認証は未サポートです。
- CB VAPにて「外部RADIUS」によるMACアクセス制御を使用する場合、無線APに次のファームウェアが適用されている必要があります。
  - AT-TQ5403/5403e ファームウェアバージョン 6.0.1-2.x以降
  - AT-TQ6602 ファームウェアバージョン 7.0.1-0.1以降
  - その他の機種
    上述の「対応無線AP」に記載のファームウェアバージョンで使用可能
- AT-TQ5403/5403e/6602において、CB VAPでは、高速ローミングは未サポートです。有効に設定しないでください。
- CB VAPでは、無応答端末切断タイマー併用は未サポートです。デフォルトの設定値のままお使いください。
- AT-TQ5403/5403eにおいて、CB VAPでは、多重接続要求の設定変更はファームウェアバージョン 6.0.1-6.1以降でサポートします。それ以前のファームウェアでは、デフォルトの設定値のままお使いください。
  その他の機種では、CB VAPでは、多重接続要求は未サポートです。設定にかかわらず「無視する」に設定した場合と同様に動作します。
- チャンネルブランケットの管理VLAN IDと無線APの管理用VLAN IDを同一に設定することは未サポートです。
  また、チャンネルブランケットの管理VLAN IDとVAPのVLAN IDを同一にすることは未サポートです。

## CB VAPサポート項目一覧

CB VAP（チャンネルブランケット用のVAP）の設定は、CB共通設定で行います。
CB VAPと、セル型のAP共通設定で作成するVAPとでは、サポートする項目が異なります。

表 3：セル型/ブランケット型VAPのサポート項目
項目名 | AT-TQ | 備考
--- | --- | ---
5403/5403e | 6602 | 6602 GEN2 6702 GEN2 6702e GEN2 | 6403 GEN2 | 7403
セル型 VAP | ブランケット型 CB VAP | セル型 VAP | ブランケット型 CB VAP | セル型 VAP | ブランケット型 CB VAP | セル型 VAP | ブランケット型 CB VAP | セル型 VAP | ブランケット型 CB VAP
無線 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
VAP | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 本項目は、CB VAPによって上書きされるVAP番号を指します。
チャンネル | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
VAPステータス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VLAN ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SSID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブロードキャスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティー | 無し | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | 本項目は、AT-TQ7403で無線3を選択している場合は表示されません。
スタティックWEP | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 各無線バンドのVAP1でのみ設定可能です。また、チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定では、モードにIEEE 802.11nを含まないものを選択してください。
| キーの長さ | 64bit | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
128bit | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
キーのタイプ | ASCII | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
16進数 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
キーインデックス | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
セキュリティーキー（WEPキー） | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
WEP認証方式 | オープンシステム | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
共有キー | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ×
Enhanced Open | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OWE | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理フレーム保護 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPAパーソナル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セキュリティーキー（WPA-PSK） | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPAバージョン | WPA3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗号化プロトコル | CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理フレーム保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。
WPAエンタープライズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RADIUS Server Primary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Primary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary IPアドレス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary シークレット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server ポート番号 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
事前認証 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | CB VAPでは事前認証は未サポートとなります。
WPAバージョン | WPA3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPA2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WPA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗号化プロトコル | GCMP | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
CCMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TKIP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理フレーム保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブロードキャストキー更新間隔 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。
RADIUSアカウンティング | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。
RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。
ダイナミックVLAN | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Web認証 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部RADIUS | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認証ページプロキシー | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Primary IPアドレス | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Primary シークレット | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary IPアドレス | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary シークレット | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server ポート番号 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUSアカウンティング | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
認証後リダイレクト | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | TQ6702e GEN2では未サポートとなります。
Web認証用仮想IPアドレス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | AT-TQ5403/5403eはファームウェアバージョン6.0.2-0.1にてサポートします。 AT-TQ5403/5403e/6602/6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2/7403いずれも、CB共通設定には個別の設定項目はありません。AP共通設定にて設定されたWeb認証用仮想IPアドレスが適用されます。
セッションタイムアウト | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セッションタイムアウト時の動作 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
クリックスルー | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認証ページプロキシー | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
認証後リダイレクト | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | TQ6702e GEN2では未サポートとなります。
Web認証用仮想IPアドレス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | AT-TQ5403/5403eはファームウェアバージョン6.0.2-0.1にてサポートします。 AT-TQ5403/5403e/6602/6602 GEN2/6702 GEN2/6702e GEN2/7403いずれも、CB共通設定には個別の設定項目はありません。AP共通設定にて設定されたWeb認証用仮想IPアドレスが適用されます。
セッションタイムアウト | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セッションタイムアウト時の動作 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部ページリダイレクト | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部ページURL | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Primary IPアドレス | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Primary シークレット | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary IPアドレス | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server Secondary シークレット | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUS Server ポート番号 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RADIUSアカウンティング | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
| RADIUSアカウンティングポート番号 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
認証後リダイレクト | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ウォールドガーデン用DNSプロキシー | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | × | TQ6702e GEN2では未サポートとなります。
Web認証用仮想IPアドレス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | AT-TQ5403/5403eはファームウェアバージョン6.0.2-0.1にてサポートします。 AT-TQ5403/5403e/6602/6602 GEN2/6702 GEN2いずれも、CB共通設定には個別の設定項目はありません。AP共通設定にて設定されたWeb認証用仮想IPアドレスが適用されます。
セッションタイムアウト | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セッションタイムアウト時の動作 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MACアクセス制御 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MACアドレスリスト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 選択中のリスト | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | CB VAPの設定画面では本項目は表示されません。 チャンネルブランケットに所属する無線APに適用されたAP共通設定にて設定されたMACアドレスリストが適用されます。
外部RADIUS | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | AT-TQ5403/5403e ファームウェアバージョン 6.0.1-2.x以降、AT-TQ6602 ファームウェアバージョン 7.0.1-0.1以降、AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2 ファームウェアバージョン 8.0.2-1.1以降が必要です。
| RADIUS Server Primary IPアドレス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
RADIUS Server Primary シークレット | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
RADIUS Server Secondary IPアドレス | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
RADIUS Server Secondary シークレット | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
RADIUS Server ポート番号 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
User-Name Format 区切り文字 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
User-Name Format 大文字/小文字 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
User-Password Format 形式 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
User-Password Format パスワード | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △
高速ローミング | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | AT-TQ5403/5403e、AT-TQ6602には設定項目は存在しますが、未サポートとなります。
| 高速移行 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
分散システム | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
モビリティドメイン | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
PMK-R0 保持時間 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
AES Key | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
802.11k RRM | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
802.11v WNM | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ×
無線クライアント間の通信遮断 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | セル型VAPでは、AP共通設定の「無線設定」にて設定します。ブランケット型CB VAPではCB VAPごとの設定が優先され、チャンネルブランケットに所属する無線APに適用するAP共通設定の「無線クライアント間の通信遮断」設定は無視されます。
無応答端末切断タイマー | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × |
多重接続要求 | ○ | △ | × | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | CB VAPでの設定変更にはAT-TQ5403/5403e ファームウェアバージョン 6.0.1-6.1以降が必要です。 AT-TQ6602 GEN2/6702 GEN2のCB共通設定では、「無視する」に固定されます。
ローミング通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DTIM間隔 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | セル型VAPでは、AP共通設定の「無線設定」にて設定します。
RSSIしきい値 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
送信出力 | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | セル型VAPでは個別設定にて設定します。 チャンネルブランケット使用時に個別設定において送信出力を変更した場合、個別設定が優先されます。
プロキシーARP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
パワーセーブの強制解除 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ |