[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 概要 / 管理画面へのアクセス

## 閲覧環境

AWCプラグインに対する設定は、WebブラウザーからAVM EXのGUI（Graphical User Interface）にアクセスして行います。
AVM EXは、下記のWebブラウザーでご使用ください。

- Microsoft Edge
- Google Chrome

> Note

> > リリース済みの最新のバージョンのみサポートします。

> Note

> > 閲覧環境のコンピューターとAT-Vista Manager EXサーバーの時計は同じ時刻に設定してください。異なる時刻を設定すると、無線クライアントの接続時間が正しく表示されないことがあります。

AT-VST-APLを使用している場合は、AWCプラグインの起動と停止はAT-VST-APLの管理画面にて行います。
詳しくは、「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」をご覧ください。

## サーバーの起動と停止

AWCプラグインサーバーの起動・停止の方法の変更方法について説明します。

### サーバーの起動

1. AT-VST-APLの設定画面にログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller」をクリックします。
3. 「デプロイ済みアプリケーション一覧」の右端にある「起動」ボタンをクリックします。
4. 「状態」項目が「実行中」になり、「起動」ボタンが「停止」ボタンに変わります。

### サーバーの停止

1. AT-VST-APLの設定画面にログインします。
2. 画面左側メニュー欄で「Wireless Controller」をクリックします。
3. Wireless Controllerの管理画面が表示されますので、「デプロイ済みアプリケーション一覧」の右端にある「停止」ボタンをクリックします。
4. 「状態」項目が「停止中」になります。「状態」項目が「停止済み」になるまで、しばらく待ちます。

## ログインとログアウト

AWCプラグインはAVM EXの「プラグイン管理」画面にて登録し、機能を連携して使用します。
AVM EXへのログイン方法については、「AT-Vista Manager EX ベースリファレンスマニュアル」に掲載の「管理画面へのアクセス」をご覧ください。
AVM EXにAWCプラグインを登録すると、AVM EXのメインメニューにAWCプラグインメニューが表示されます。