[index] AWCプラグイン（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 3.16.0

# 各種操作 / その他の設定 / WDSによるネットワーク間のブリッジ

WDS（Wireless Distribution System）を使用すると、無線通信でLAN間（アクセスポイント間）を接続（ブリッジ）することができます。有線でLAN間を接続できないような場合に便利です。
WDSには、以下の制限があります。

- WDSとAMFゲストノードの併用はできません。
- チャンネルの自動設定は利用できません。
- WDSが設定されている無線インターフェース上で別のVAPを有効にしないでください。
- 屋外のブリッジングを行う場合、W52とW53のチャンネルは、電波法令により日本での屋外使用が禁止されています。
- WDSが設定されている無線インターフェース上でWeb認証を使用しないでください。

AWCプラグイン管理下のネットワークに直接接続された無線APをルートAP、WDS接続を経由してAWCプラグイン管理下のネットワークと通信を行う無線APをサテライトAPと呼びます。
ここでは、下記の構成を仮定します。

## ルートAPの設定

AWCプラグイン管理下のネットワークに接続された無線AP、ルートAPから設定を始めます。
■ AP共通設定の作成
はじめに、WDSに使用する無線APに適用するAP共通設定を作成します。
このAP共通設定は、無線クライアントのアクセスを行わず、WDS専用に設定するための、ダミー設定です。
「AP共通設定の作成、編集、削除」を参考に、「VAP(マルチSSID)設定」にて、無線1のVAP1にダミーのVAPを作成します。無線2、無線3は使用しないため、「無線設定」にて無効に設定しておきます。
VAPの作成の際には、以下の点に留意してください。

- VLAN IDには、WDSで使用するのと同じものを指定します。
  今回は、「1」を設定しています。
- ここでは、ダミーのVAPのSSIDを「not for use」としています。
  実際にはこのSSIDは使用されません。WDSの設定の際に、実際に使用するSSIDを別途指定します。
- セキュリティーには、WDSで使用するのと同じものを指定します。
  今回は、WDS接続にWPA2を使用する前提で、以下のように設定しています。
  - セキュリティー：WPAパーソナル
  - セキュリティーキー：（任意）
  - WPAバージョン：WPA2
  - 暗号化プロトコル：CCMP
  - 管理フレーム保護：無効

    > Note

    > > WDSと管理フレーム保護の併用は未サポートとなります。

  - ブロードキャストキー更新間隔：0
- VAP2以降は登録しません。適用する無線APは、WDS専用に用いるものとします。

■ WDSに使用する無線APの登録
「無線APの登録、情報編集、削除」を参考に、WDSに使用する無線APを登録します。
ここでは、先述の構成例に従い、「TQ5403-1F-WDS」として登録しています。
■ 個別設定（AP共通設定、チャンネル、WDS設定）の適用
「無線AP個別設定」を参考に、WDS専用のAP共通設定を適用し、チャンネル設定、WDS設定を行います。

1. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
2. WDSに使用する無線AP（この例では「TQ5403-1F-WDS」）の行の右端にある「詳細」ボタン（虫めがねアイコン）をクリックし、「無線AP詳細」画面を表示します。
   この時点では、「設定情報」の「AP共通設定」は、「未設定」と表示されています。
3. 「設定情報」の「編集」をクリックし、「個別設定」画面を表示します。
4. 「AP本体」の「AP共通設定」ドロップダウンリストから、先ほど作成したWDS用のダミー設定を選択します。
5. 「無線設定」にて、WDS接続に使用する無線のチャンネルを選択します。
   ここでは、例として、無線1の3chを使用するものとします。
   無線2、無線3はAP共通設定によって無線送信を無効にするため、無視します。
6. 「無線設定」にて、「WDSモード」のラジオボタンから「WDS Parent」を選択します。
   「WDS設定」に新しいWDS設定「WDS1」が作成されます。
7. 「WDS設定」にて、「無線送信」を「有効」にします。
8. WDSに使用するSSIDを入力します。
   今回は、「WDS_test」と入力します。
9. 「セキュリティー」を設定します。
   「セキュリティー」には、先ほどダミーAP共通設定で作成したVAPと同じセキュリティーを選択します。今回は「WPAパーソナル」を選択します。
10. WDSに使用するSSIDのセキュリティーキーを入力します。
    複数のサテライトAPを登録する場合は、同じセキュリティーキーを使用してください。
    今回は、「himitsu!」と入力します。
11. 「管理フレーム保護」を「無効」にします。
12. 画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
    「無線AP詳細」画面に切り替わり、無線APへの設定適用が自動で行われます。

ルートAPの設定は以上です。

## サテライトAPの設定

ルートAPの対向に接続する無線AP、サテライトAPの設定を行います。
WDS設定が完了していない場合、サテライトAPはAWCプラグインの管理対象として表示できません。サテライトAP側のネットワークに配備する前に、またはサテライトAP側のネットワークで、無線APのWeb設定画面から設定を行う必要があります。
無線APのWeb設定画面での設定方法は、弊社Webページ掲載の「AT-TQシリーズ リファレンスマニュアル」をご覧ください。
手順は次の通りです。
■ サテライトAPへのログイン

1. サテライトAPと設定用コンピューターをPoEスイッチを介して接続します。

   > Note

   > > 無線APがACアダプター（別売）に対応した機種でACアダプターをご使用の場合は、無線APのLANポートと設定用コンピューターを直接接続することができます。詳しくは、無線APのユーザーマニュアルを参照してください。

   > Note

   > > AT-TQ5403e/6702e GEN2は、ACアダプターに対応しておりません。PoEによる給電が必要です。

2. インターネットブラウザーを使用して、サテライトAPのIPアドレスにアクセスします。

   > Note

   > > コンピューターのIPアドレスは192.168.1.100/255.255.255.0など、本製品と同じネットワークに設定しておく必要があります。

   > Note

   > > 設定に使用しているネットワークにDHCPサーバーが存在しない場合に、本製品のIPアドレスは「192.168.1.230」となります。DHCPサーバーが存在すると、本製品はDHCPサーバーからIPアドレスを取得します。

3. 管理者のユーザー名、パスワードを使用して、ログインします。

   > Note

   > > AT-TQシリーズ無線APの初期設定時における管理者のユーザー名は「manager」、パスワードは「friend」です。

■ WDSのSSID・セキュリティーの設定
WDSの設定を行います。
WDSの暗号化方式として「WPAパーソナル」を使用するために、「VAP/セキュリティー」画面で「WPAパーソナル」を選択します。該当の無線APはWDS専用として動作させ、無線クライアントに接続サービスを提供しません。

1. 「設定」/「VAP/セキュリティー」画面を開きます。
2. 「無線1」タブ、「VAP0」タブをクリックします。
3. 「バーチャルアクセスポイント」タブをクリックし、「モード」設定欄をクリックします。
4. ドロップダウンボックスから「WDS（子機）」を選択します。
5. 「SSID」設定欄にWDSで使用するVAP（以下、WDS VAP）のSSIDを設定します。
   今回は、「WDS_test」と入力します。
6. 「VLAN ID」設定欄に、WDS VAPのVLAN IDを設定します。
   今回は、「1」と入力します。
7. 「セキュリティー」タブをクリックし、「モード」設定欄をクリックします。
8. ドロップダウンボックスから「WPAパーソナル」を選択します。
9. 「キー」設定欄にWDS VAPのセキュリティーキーを入力します。
   今回は「himitsu!」と入力します。
10. 「IEEE 802.11w (MFP)」設定欄をクリックします。
11. ドロップダウンボックスから「無効」を選択します。
12. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

■ チャンネルの選択

1. メニューから「設定」/「無線LAN」をクリックします。
2. 「無線1」タブをクリックします。
3. 「チャンネル」設定欄をクリックし、ルートAPでWDS用に選択したチャンネルに合わせて、「チャンネル」を設定します。
   ここでは「3」を選択します。
4. 「ステータス」設定欄をクリックし、ドロップダウンリストから「有効」を選択します。
5. 「保存＆適用」ボタンをクリックします。

■ AWCプラグインへのサテライトAPの登録
以上の設定手順で、WDSによるブリッジングの設定が完了し、AWCプラグインのWeb管理画面からサテライトAPが確認できるようになります。
サテライトAPをAWCプラグインの管理下に追加する場合は、以下の手順で行います。

> Note

> > 無線APのWeb設定画面からWDS設定済みの無線APをAWCプラグインの管理下に追加する場合は、AP共通設定を選択し、適用する前に、個別設定によりWDSの設定を再度行う必要があります。
> > WDS設定が完了する前にAP共通設定を適用した場合、既存のWDSの設定が無効になり、AWCプラグインから管理できなくなる場合があります。

1. サテライトAP側のネットワークにて、サテライトAPのIPアドレスを確認しておきます。
2. AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
   「設定機能/無線AP一覧」画面が表示されます。
3. 確認したサテライトAPのIPアドレスとMACアドレス（この例では「00:00:5e:00:53:c0」）を使用して、「無線APの登録、情報編集、削除」を参考に、サテライト無線APを登録します。
   ここでは、先述の構成例に従い、「TQ5403-WDS-SAT」として登録します。
   「無線AP登録」ダイアログにて「追加」ボタンをクリックすると、「無線AP詳細」画面が表示されます。
4. 「AP本体」の「AP共通設定」ドロップダウンリストから、先ほど作成したWDS用のダミー設定を選択します。

   > Note

   > > AP共通設定を選択したあと、WDSの設定が完了するまで、無線AP個別設定画面の「保存」ボタンをクリックしないでください。

5. 「無線設定」にて、WDS接続に使用する無線のチャンネルを選択します。
   ここでは、例として、無線1の3chを使用するものとします。
   無線2、無線3はAP共通設定によって無線送信を無効にするため、無視します。
6. 「無線設定」にて、「WDSモード」のラジオボタンから「WDS Child」を選択します。
   「WDS設定」に新しいWDS設定「WDS1」が作成されます。
7. 「WDS設定」にて、「無線送信」を「有効」にします。
8. WDSに使用するSSIDを入力します。
   今回は、「WDS_test」と入力します。
9. 「セキュリティー」を設定します。
   「セキュリティー」には、先ほどダミーAP共通設定で作成したVAPと同じセキュリティーを選択します。今回は「WPAパーソナル」を選択します。
10. WDSに使用するSSIDのセキュリティーキーを入力します。
    複数のサテライトAPを登録する場合は、同じセキュリティーキーを使用してください。
    今回は、「himitsu!」と入力します。
11. 「管理フレーム保護」を「無効」にします。
12. 画面右上の「保存」ボタンをクリックします。
    「無線AP詳細」画面に切り替わり、無線APへの設定適用が自動で行われます。

    > Note

    > > 無線APへの設定適用には時間がかかりますので、次の手順を実行する前に、しばらくお待ちください。

13. サテライトAPが正常にAWCプラグインの管理下に追加されたことを確認します。
    AWCプラグインメニューから「無線設定」→「AP登録・設定」をクリックします。
    「設定機能/無線AP一覧」画面が表示され、サテライトAPが管理下に追加されたことが確認できます。

サテライトAPの設定は以上です。

### 多段接続をする場合

AT-TQ(m)3403/(m)5403/5403e/(m)6403 GEN2/6602/(m)6602 GEN2/(m)6702 GEN2/7403/7613は、3台の無線APを利用した2段までの多段接続をサポートします。

> Note

> > AT-TQ(m)1402は、2台の無線APを利用した1対1の接続のみをサポートします。

2段接続を行う場合は、共通のWDS VAPを使用する方法と、異なる無線バンドを使用して個別にWDS VAPを設定する方法の、2通りの設定を行えます。
■ 共通のWDS VAPを使用する
この場合は、中継点となる無線APをWDSのルートAPとして設定し、両端をサテライトAPに設定します。
■ 異なる無線バンドを使用して個別にWDS VAPを設定する
この場合は、個別のWDS VAPに対して、それぞれルートAP、サテライトAPに設定します。
中継点となる無線APでは、両方の機能を果たします。