[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# critical-interval

モード: Pingポーリングモード
カテゴリー: IP付加機能 / Pingポーリング

`(config-ping-poll)# critical-interval <1-65536>`

`(config-ping-poll)# no critical-interval`

対象Pingポーリング設定において、監視対象機器の状態が「Up」以外のときのポーリング間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65536>` | 監視対象機器の状態が「Up」以外のときのポーリング間隔（秒）。「Up」時のポーリング間隔（normal-intervalコマンド）よりも大幅に小さくすること。初期値は1

### コマンドツリー

    ping-poll (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- critical-interval（Pingポーリングモード）

### 関連コマンド

normal-interval（Pingポーリングモード）
show ping-poll（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S