[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# IP / ARP

IPアドレスから物理アドレス（MACアドレス）を検索するARP（Address Resolution Protocol）関係の機能について説明します。

## ARPキャッシュ

通常、ARPキャッシュはプロトコルスタックの働きによって動的に構築・維持されていくため、管理者が手動で行うべきことはありません。しかしながら、状況に応じて手動でARPエントリーを登録することもできます。
■ ダイナミックなARPエントリーをすべて削除したいときは、clear arp-cacheコマンドを使います。

    AT-AMF-app# clear arp-cache ↓

■ ARPキャッシュの内容はshow arpコマンドで確認できます。

    AT-AMF-app# show arp ↓

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S