[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# description

モード: STOAT送信先モード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-stoat-dest)# description TEXTLINE`

`(config-stoat-dest)# no description`

STOATソースにおいて、対象のSTOATコレクター（STOAT送信先）に説明文を付ける。
no形式で実行した場合は説明文を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### コマンドツリー

    stoat destination (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- description（STOAT送信先モード）

### 関連コマンド

service stoat（グローバルコンフィグモード）
show stoat destinations（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S