[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# atmf-arealink remote-area

モード: インターフェースモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-if)# atmf-arealink remote-area NAME vlan <2-4094>`

`(config-if)# no atmf-arealink`

対象Ethernetポート（ethX）をAMFエリアリンクとして設定する。
no形式で実行した場合は、AMFエリアリンクを解除する。

### パラメーター

`NAME` | AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する。対向の機器の所属するエリア名を入力する。
`vlan <2-4094>` | AMFエリアリンクのVLAN ID。対向の機器のポートと同じVLAN IDを設定する。　ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。

### 使用例

■ エリア名「area1」と接続するために、eth1にAMFエリアリンクを設定する。

    SBx81(config)# interface eth1 ↓
    SBx81(config-if)# atmf-arealink remote-area area1 vlan 2000 ↓

■ eth1のAMFエリアリンクを解除する。

    SBx81(config)# interface eth1 ↓
    SBx81(config-if)# no atmf-arealink ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、ルーター製品のEthernetポート（ethX）でのみ有効。対象機種については、解説編を参照。
■ 各ルーター製品における本コマンドの使用条件は次のとおり。詳細は解説編を参照。

- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702e GEN2-R 全バージョン および AT-TQ6702 GEN2-Rバージョン5.5.4-0.1以降
  AMFセキュアモードの有効・無効に関わらず本コマンドを使用可能。
- AT-TQ6702 GEN2-R（TQR）バージョン5.5.3-2.x以前およびその他のルーター製品
  AMFセキュアモード（atmf secure-modeコマンド）の有効時のみ使用可能。
  セキュアモードが無効なときは実行できない。

■ 1つのエリアリンクに接続できるAMFノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのエリアリンクに複数のAMFノードを接続することはできない。
■ ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。
vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）

### 関連コマンド

atmf secure-mode（グローバルコンフィグモード）
show atmf links（特権EXECモード）
switchport atmf-arealink remote-area（インターフェースモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S