[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# mtu

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# mtu <68-1500>`

`(config-if)# no mtu`

対象インターフェースから送信可能な本体発IPv4/IPv6パケットとルーティングパケットの最大サイズ（Ethernetフレームのデータ部分に入るIPv4/IPv6パケットのサイズ）を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<68-1500>` | 送信可能なIPv4/IPv6パケットの最大サイズ（バイト）。初期値は1500

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mtu（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S