[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# show snmp-server

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`# show snmp-server`

SNMPエージェントの状態を表示する。

### 使用例

    AT-AMF-app# show snmp-server ↓
    SNMP Server .......................... Enabled
    IP Protocol .......................... IPv4, IPv6
    SNMP Startup Trap Delay .............. 30 Seconds
    SNMPv3 Engine ID (configured name) ... Not set
    SNMPv3 Engine ID (actual) ............ 0x80001f88806a291e3a0000000058998776

表 1
SNMP Server | SNMPエージェントの状態
IP Protocol | 現在有効化されているプロトコルファミリー（IPバージョン）
SNMP Startup Trap Delay | システムが起動してからSNMP通知メッセージを送信するまでの待機時間
SNMPv3 engine ID (configured name) | SNMPv3エンジンID（ユーザー設定値。未設定時はNot setと表示される）
SNMPv3 engine ID (actual) | SNMPv3エンジンID（システムが実際に使用している値）

### 関連コマンド

show counter snmp-server（非特権EXECモード）
snmp-server community（グローバルコンフィグモード）
snmp-server engineid local（グローバルコンフィグモード）
snmp-server startup-trap-delay（グローバルコンフィグモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S