[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# atmf master

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] atmf master`

対象ノードをAMFマスターに設定する。
no形式で実行した場合はマスターとしての設定を削除する。
初期状態ではマスターとしての設定はされていない。
ただし、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）では、スタートアップコンフィグなしの状態で起動した場合、本コマンドが自動的に投入され、AMFマスターが有効に設定される。

### 使用例

■ 対象ノードをAMFマスターに設定する。

    SBx81(config)# atmf master ↓

### 注意・補足事項

■ ファームウェアバージョン5.4.9-0.1以降では、ネットワークマップ機能のトポロジーマップを利用する目的に限り、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010Vでも本コマンドとatmf topology-gui enableコマンドを実行可能。ただし、これらの製品を通常のAMFマスターとして使用することはできない。
これらの製品でネットワークマップ機能を利用するために必要なAMFネットワーク設定については、該当製品の「設定例集」/「ネットワークマップ」を参照。
■ AMFマスターは、AMFネットワークの文字どおりコアとなるノード。マスターが存在しないとAMFは機能しない。
■ 1つのAMFネットワークには最大2台のマスターが所属できる。ただし、その場合はマスター同士をAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続しなくてはならない。AMFクロスリンクによる接続が切れた場合は、2台のうちのどちらか1台だけがマスターとして動作しつづけ、もう一方のノードは該当AMFネットワークから孤立した状態となる。
■ マスターのNode Depth値（マスターからの距離。show atmf nodesコマンドで表示される）はつねに0。
■ マスターとしての設定を削除しても再起動するまではNode Depth値は0のままとなる。
■ マスターに設定したノードは自動的に生成されるmasterグループの所属となる。
■ マスターからメンバー（非マスター）に設定を変更した場合（本コマンドをno形式で実行した場合）は、設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf master（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf network-name（グローバルコンフィグモード）
atmf working-set（特権EXECモード）
show atmf（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S