[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# show atmf links guest

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show atmf links guest [detail [interface IFRANGE]]`

対象ノードに設定されているAMFゲストノード接続ポート（AMFゲストリンク）または、エージェントノード接続ポート（エージェントリンク）の情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細情報を表示する。省略時は簡潔な一覧が表示される
`interface IFRANGE` | 指定したインターフェースの情報を表示する。省略した場合はすべての接続ポートの詳細情報が表示される。

### 使用例

■ AMFゲストノードまたはエージェントノード接続ポートの情報を簡潔に表示する。

    FSW241# show atmf links guest ↓

    Guest Link Information:

    DC = Discovery configuration
      S = static D = dynamic

    Local       Guest         Model          MAC             IP / IPv6
    Port        Class         Type        DC Address         Address
    --------------------------------------------------------------------------------
    1.0.5       tq_device     TQ          D  001a.ebab.d2e0  192.168.1.221
    1.0.7       tq_device     TQ          D  001a.eb83.bee0  192.168.1.222
    1.0.9       tq_device     TQ          D  001a.eb3b.01e0  192.168.1.223
    1.0.11      ip_camera     Other       D  000a.79cb.c3ca  192.168.1.211

表 1
Local Port | AMFゲストノードまたはエージェントノードが接続されているノードのポート番号
Guest Class | AMFゲストノードのゲストクラス名（atmf guest-classコマンドで設定した名前）
Model Type | AMFゲストノードのモデルタイプ名（modeltypeコマンドで設定した名前）
DC | AMFゲストノードの機器情報取得設定（discoveryコマンドの設定状態、S（static）、D（dynamic）、A（Agent）のいずれか）
MAC Address | AMFゲストノードまたはエージェントノードのMACアドレス
IP/IPv6 Address | AMFゲストノードまたはエージェントノードのIPv4/IPv6アドレス

■ AMFゲストノードまたはエージェントノード接続ポートの情報を詳細に表示する。

    FSW241# show atmf links guest detail  ↓

    Detailed Guest Link Information:

    Interface                            : port1.0.5
      Link State                         : Full
      Class Name                         : tq_device
      Model Type                         : TQ
      Discovery Method                   : Dynamic
      IP Address                         : 192.168.1.221
      Username                           : manager
      Node State                         : Full
      Backup Supported                   : Yes
      MAC address                        : 001a.ebab.d2e0
      Device Type                        : AT-TQ4600
      Description                        : AP221
      Firmware Version                   : 3.2.1 B02
      HTTP port                          : 80

    Interface                            : port1.0.7
      Link State                         : Full
      Class Name                         : tq_device
      Model Type                         : TQ
      Discovery Method                   : Dynamic
      IP Address                         : 192.168.1.222
      Username                           : manager
      Node State                         : Full
      Backup Supported                   : Yes
      MAC address                        : 001a.eb83.bee0
      Device Type                        : AT-TQ4400
      Description                        : AP222
      Firmware Version                   : 3.2.1 B02
      HTTP port                          : 80

    Interface                            : port1.0.9
      Link State                         : Full
      Class Name                         : tq_device
      Model Type                         : TQ
      Discovery Method                   : Dynamic
      IP Address                         : 192.168.1.223
      Username                           : manager
      Node State                         : Full
      Backup Supported                   : Yes
      MAC address                        : 001a.eb3b.01e0
      Device Type                        : AT-TQ2450
      Description                        : AP223
      Firmware Version                   : 3.2.1 B02
      HTTP port                          : 80

    Interface                            : port1.0.11
      Link State                         : Full
      Class Name                         : ip_camera
      Model Type                         : Other
      Discovery Method                   : Dynamic
      IP Address                         : 192.168.1.211
      Node State                         : Full
      Backup Supported                   : No
      MAC address                        : 000a.79cb.c3ca
      Description                        : Camera211
      HTTP port                          : 80

表 2
Interface | スイッチポートのインターフェース名
Link State | ゲストリンクまたはエージェントリンクのリンク状態。Down（リンクダウン）、Up（リンクアップ）、Learn（ゲストノードまたはエージェントノードの情報取得中）、Full（リンクの接続確立）のいずれか
Class Name | AMFゲストノードのゲストクラス名（atmf guest-classコマンドで設定した名前）
Model Type | AMFゲストノードのモデルタイプ名（modeltypeコマンドで設定した名前）
Discovery Method | AMFゲストノードの機器情報取得設定（discoveryコマンドの設定状態、Static、Dynamic、Agentのいずれか）
IP Address | AMFゲストノードまたはエージェントノードのIPアドレス
Username | バックアップ先サーバーにログインするためのユーザー名
Node State | AMFゲストノードまたはエージェントノードの情報取得状態。Down（情報取得開始前）、Getting IP（IPアドレスの取得中）、Getting MAC（MACアドレスの取得中）、Getting Info（機種名やファームウェア等の機器情報の取得中）、Full（情報の取得完了）のいずれか。ポートがリンクダウンしている状態では本項目は表示されない
Backup Supported | AMFゲストノードがバックアップに対応しているか否かが表示される。Yes（対応）、No（非対応）のいずれか
MAC address | AMFゲストノードまたはエージェントノードのMACアドレス
Device Type | AMFゲストノードまたはエージェントノードのデバイスタイプ
Description | 接続しているメンバーポートに設定されている説明文（descriptionコマンドにて設定した説明文）が表示される
Serial Number | AMFゲストノード（Discovery Method = Agent時のみ）またはエージェントノードのシリアルナンバー ※一部のAMFゲストノードでは未サポート
Firmware Name | AMFゲストノード（Discovery Method = Agent時のみ）またはエージェントノードのファームウェア名
Firmware Version | AMFゲストノードまたはエージェントノードのファームウェアバージョン
HTTP port | http-enableコマンドにて設定したポート番号が表示される

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はゲストノード接続ポートやエージェントノード接続ポートを持てないため、本コマンドも未サポート。

### 関連コマンド

atmf guest-class（グローバルコンフィグモード）
atmf retry guest-link（特権EXECモード）
discovery（AMFゲストコンフィグモード）
http-enable（AMFゲストコンフィグモード）
modeltype（AMFゲストコンフィグモード）
show atmf backup guest（特権EXECモード）
switchport atmf-guestlink（インターフェースモード）
username（AMFゲストコンフィグモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S