[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# traceroute

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`> traceroute`

`> traceroute TARGET`

`> traceroute ipv6 TARGET`

指定アドレスに対してTracerouteを実行する。
アドレスを指定せず単に「traceroute」と入力した場合は、必要なパラメーターを対話式にたずねてくる。

### パラメーター

`TARGET :=` | `{A.B.C.D|HOSTNAME}`
| ターゲットホストのIPアドレスまたはホスト名
`ipv6 TARGET :=` | `{X:X::X:X|HOSTNAME}`
| ターゲットホストのIPv6アドレスまたはホスト名

### 使用例

■ hiyoko.example.co.jpに対するTraceroute実行例。

    AT-AMF-app> trace hiyoko.example.co.jp ↓
    traceroute to hiyoko.example.co.jp (10.32.18.127), 30 hops max, 38 byte packets
     1  yuri.example.com (172.17.28.32)  2.041 ms  1.796 ms  1.928 ms
     2  suzuran.example.com (172.17.16.31)  1.917 ms  1.838 ms  1.929 ms
     3  tampopo.example.com (172.17.47.48)  1.919 ms  1.845 ms  1.933 ms
     4  10.215.194.26 (10.215.194.26)  1.919 ms  3.408 ms  1.386 ms
     5  risu.example.co.jp (172.19.72.54)  336.935 ms  345.839 ms  349.896 ms
     6  usagi.example.co.jp (172.19.72.49)  354.855 ms  335.858 ms  330.889 ms
     7  hiyoko.example.co.jp (10.32.18.127)  326.838 ms  324.857 ms  324.896 ms

■ 対話式実行例。角カッコ内に表示されているのは省略時値。省略時値でよい場合は単にEnterキーを押せばよい。

    AT-AMF-app> traceroute ↓
    Protocol [ip]: ↓
    Target IP address: hiyoko.example.co.jp ↓
    Source address: ↓
    Numeric display [n]: ↓
    Timeout in seconds [2]: ↓
    Probe count [3]: ↓
    Maximum time to live [30]: ↓
    Port Number [33434]: ↓
    traceroute to hiyoko.example.co.jp (10.32.18.127), 30 hops max, 38 byte packets
     1  yuri.example.com (172.17.28.32)  2.041 ms  1.796 ms  1.928 ms
     2  suzuran.example.com (172.17.16.31)  1.917 ms  1.838 ms  1.929 ms
     3  tampopo.example.com (172.17.47.48)  1.919 ms  1.845 ms  1.933 ms
     4  10.215.194.26 (10.215.194.26)  1.919 ms  3.408 ms  1.386 ms
     5  risu.example.co.jp (172.19.72.54)  336.935 ms  345.839 ms  349.896 ms
     6  usagi.example.co.jp (172.19.72.49)  354.855 ms  335.858 ms  330.889 ms
     7  hiyoko.example.co.jp (10.32.18.127)  326.838 ms  324.857 ms  324.896 ms

### 注意・補足事項

■ ターゲットホストをIPアドレスではなくホスト名で指定するためには、あらかじめip name-serverコマンドでDNSサーバーの設定をしておき（初期状態では未設定）、ip domain-lookupコマンドでDNSへの問い合わせ機能を有効にしておく必要がある（初期状態で有効）。
■ 本コマンドは、複数ノードを対象とするワーキングセットプロンプト（atmf working-set）では実行できない（下記メッセージが出てエラーになる）。1台のノードだけを対象とするワーキングセットプロンプトか、ローカルプロンプトから実行すること。

    % Working set must contain only single node for this command

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ip domain-lookup（グローバルコンフィグモード）
ip name-server（グローバルコンフィグモード）
ip route（グローバルコンフィグモード）
ping（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S