[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# インターフェース / 一般設定

ここでは、各種インターフェースの基本的な操作方法について解説します。

## インターフェースの種類

■ 本製品のおもなインターフェースは次のとおりです。

- Ethernetインターフェース（種別記号：ethX）
  AT-VST-APLのGUI設定画面で本製品のアプリケーションインスタンスに割り当てたネットワークインターフェースを表します。設定方法は、弊社ホームページに掲載されている「AT-VST-APL リファレンスマニュアル」をご参照ください。

■ さらに上位の論理インターフェースとしては、IP（IPv4）インターフェースとIPv6インターフェースがあります。
IPインターフェースは、前記インターフェースにIPアドレスを設定することで作成します。
IPv6インターフェースは、前記インターフェースにIPv6アドレスを設定することで作成します。
IPインターフェースは、特殊なインターフェースであるループバックインターフェースにIPアドレスを設定することでも作成可能です。

- ループバックインターフェース（種別記号：lo）

> Note

> > ループバックインターフェースにIPv6アドレスを設定することはできません。

## インターフェース名

インターフェース名は、「インターフェースの種類を表す記号（文字列）」と「同一種類の個々のインターフェースを区別するための番号」を組み合わせた形式で表します。ただし、ループバックインターフェースの名前は、種別記号だけで構成されています。次にインターフェース名の具体例を示します。

- ethX（Ethernetポート）
  Ethernetインターフェースはeth0、eth1・・・ で表します。
- lo（ループバックインターフェース）
  前述のとおり、ループバックインターフェースにはインターフェース番号がないため、つねに「lo」という名前になります。

## インターフェースの指定方法

インターフェースに対する設定コマンドを実行するときは、グローバルコンフィグモードのinterfaceコマンドで設定対象のインターフェース名を指定し、該当インターフェースの設定を行うためのインターフェースモードに入る必要があります。
次に例を示します。
■ Ethernetインターフェースeth1の設定を行うため、インターフェースモードに移行する。

    AT-AMF-app(config)# interface eth1 ↓
    AT-AMF-app(config-if)#

## インターフェースの設定例

以下では、インターフェースの設定を行う具体的なコマンド例を示します。
なお、ここではあくまでもインターフェース設定の概要を示すことが目的なので、設定内容の詳細については、それぞれのコマンドのページや機能解説編をご覧ください。
■ Ethernetインターフェースにメモ（説明文）を付けます。説明文はshow interfaceコマンドで表示されます。

    AT-AMF-app(config)# interface eth1 ↓
    AT-AMF-app(config-if)# description WAN port ↓

■ Ethernetインターフェースeth1にIPアドレスを設定します。

    AT-AMF-app(config)# interface eth1 ↓
    AT-AMF-app(config-if)# ip address 192.168.10.1/24 ↓

> Note

> > 本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、Ethernetインターフェース（ethX）には、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定したIPv4アドレス（固定またはDHCP）やIPv6アドレス（固定、SLAACまたはDHCP）が自動的に設定され、その内容がip addressコマンド、ip address dhcpコマンド、ipv6 addressコマンド、ipv6 enableコマンド、ipv6 address dhcpコマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
> > ただし、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
> > 起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-VST-APLのGUIで初期設定したIPv4/IPv6アドレスを後から変更するときは、本製品のCLIから前記のIPv4/IPv6関連コマンドを実行してください。

■ ループバックインターフェースにIPアドレスを設定します。

    AT-AMF-app(config)# interface lo ↓
    AT-AMF-app(config-if)# ip address 192.168.1.1/32 ↓

## インターフェースの情報確認

■ インターフェースの全般的な情報は、show interfaceコマンドで確認します。

    AT-AMF-app# show interface ↓

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S