[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# show arp

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / ARP

`> show arp`

ARPキャッシュの内容を表示する。

### 使用例

    AT-AMF-app> show arp ↓
    IP Address      LL Address       Interface            Port        Type
    192.168.20.21   0000.c00a.0403   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.11   0000.c00a.0303   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.23   0000.c00a.0405   eth1                 -           dynamic
    192.168.10.10   0000.c00a.0302   eth2                 -           dynamic
    192.168.10.15   0000.c00a.0304   eth2                 -           dynamic
    192.168.20.24   0000.c00a.0406   eth1                 -           dynamic

表 1
IP Address | IPアドレス
LL Address | リンク層アドレス（MACアドレス）
Interface | インターフェース名
Port | 空欄
Type | エントリー種別。static（スタティックエントリー）、dynamic（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

clear arp-cache（特権EXECモード）
show ip flooding-nexthops（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S