[index] AMF Plus Cloud/AMF Cloud（AT-VST-APL版） リファレンスマニュアル 5.5.5

# show interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`> show interface [IFRANGE] [brief]`

指定したインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`brief` | インターフェースの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    AT-AMF-app# show interface ↓
    Interface eth0
      Link is UP, administrative state is UP
      Hardware is Ethernet, address is XXXX.XXXX.XXXX
      IPv4 address 172.30.0.5/24 broadcast 172.30.0.255
      index 5 metric 1 mtu 1500
      current duplex half, current speed auto 10000 40000, current polarity auto
      configured duplex auto, configured speed auto, configured polarity auto
      <UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>
      SNMP link-status traps: Disabled
      Bandwidth 1g
        input packets 300, bytes 81914, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 288, bytes 92911
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 00:07:14
    Interface lo
      Link is UP, administrative state is UP
      Hardware is Loopback
      index 1 metric 1
      <UP,LOOPBACK,RUNNING>
      SNMP link-status traps: Disabled
        input packets 0, bytes 0, dropped 0, multicast packets 0
        output packets 0, bytes 0, multicast packets 0 broadcast packets 0
        input average rate : 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        output average rate: 30 seconds X.XX Kbps, 5 minutes X.XX Kbps
        input peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
        output peak rate XX.XX Kbps at XXXX/XX/XX XX:XX:XX
      Time since last state change: 0 days 00:07:50

表 1：詳細表示（briefオプション未指定時）
Interface | インターフェース名
Link is | リンクステータス
administrative state is | 管理ステータス。UP（ポートが有効に設定されている）、DOWN（ポートが無効に設定されている）、err-disabled（製品の機能によりポートがブロックされてリンクダウンしている）
Thrash-limiting | 未サポート
Hardware is | インターフェース種別。Ethernet、Loopbackなどがある
address is | 物理（MAC）アドレス
DHCP client enabled on interface | 該当インターフェースでDHCPクライアント機能が有効な場合に表示される
IPv4 address | IPアドレス/マスク長。IPアドレスが設定されているときだけ表示される
broadcast | IPブロードキャストアドレス。IPアドレスが設定されているときだけ表示される
IPv6 address | IPv6アドレス/プレフィックス長。IPv6アドレスが設定されているときだけ表示される。該当アドレスの状態がpreferred（優先アドレス）以外の場合は、行末にtentative（暫定アドレス）、DAD failed（暫定アドレスの重複を検出）、deprecated（非推奨アドレス）のいずれかの状態が表示される。また、状態のあとにアスタリスク（*）が表示されている場合、該当アドレスが自動設定されたことを示す。IPv6アドレスの状態についてはshow ipv6 interfaceコマンドのページを参照
Description | インターフェースの説明文
index | インターフェースインデックス番号（ifIndex）
current duplex | 実際のデュプレックスモード。インターフェース（eth）にだけ表示される
current speed | 実際の通信速度。インターフェース（eth）にだけ表示される
polarity | 極性。インターフェース（eth）にだけ表示される
configured duplex | デュプレックスモードの設定値。インターフェース（eth）にだけ表示される
configured speed | 通信速度の設定値。インターフェース（eth）にだけ表示される
metric | メトリック
mtu | MTU（Maximum Transmission Unit）
mru | MRU（Maximum Receive Unit）
arp ageing timeout | ARPタイムアウト（ARPエントリー保持時間）
<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> | インターフェースフラグの状態
SNMP link-status traps | SNMPのリンクステータス通知メッセージを生成するかどうか。Sending（生成する）、Disabled（生成しない）のいずれか。Sendingに設定されており、なおかつ、単位時間あたりの生成数に上限が設定されている場合は「(suppressed after 20 traps in 30 sec)」のような形式で上限値も表示される。上限が設定されていない場合は「(suppression disabled)」と表示される
input packets | 受信パケット数。以下、受信パケットに関して、bytes（バイト数）、dropped（破棄パケット数）、multicast packets（マルチキャストパケット数）が表示される
output packets | 送信パケット数。以下、送信パケットに関して、bytes（バイト数）、multicast packets（マルチキャストパケット数）、broadcast packets（ブロードキャストパケット数）が表示される
input average rate | 30秒間と5分間の平均入力レート。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される
output average rate | 30秒間と5分間の平均出力レート。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される
input peak rate | 入力ピークレートとピーク時の日時。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される。ただし、起動後一度もリンクアップしていないポートでは表示されない
output peak rate | 出力ピークレートとピーク時の日時。インターフェース統計情報（service statistics interfaces counterコマンド）が有効な場合（デフォルト有効）にだけ表示される。ただし、起動後一度もリンクアップしていないポートでは表示されない
Time since last state change | 前回ステータス変更後の経過時間

表 2：簡潔表示（briefオプション指定時）
Interface | インターフェース名
Status | 管理ステータス
Protocol | リンクステータス

### 注意・補足事項

■ 各インターフェースのインターフェースインデックス番号（ifIndex）は次のとおり。

表 1
インターフェース種別 | インターフェースインデックス番号（ifIndex）
ループバックインターフェース（lo） | 1

■ droppedカウンターはカウントされません。

### 関連コマンド

ip address dhcp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ipv6 address（インターフェースモード）
service statistics interfaces counter（グローバルコンフィグモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
show ipv6 interface（非特権EXECモード）

(C) 2020 - 2026 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002878 Rev.S