# snmp-server view

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / SNMP

## 構文

コマンド構文

`(config)# snmp-server view NAME NODEOID {included|excluded}`

`(config)# no snmp-server view NAME`

## コマンド説明

SNMPビューにエントリーを追加する。
no形式で実行した場合はSNMPビューを削除する。
SNMPビューは、複数のエントリーで構成されるリスト。各エントリーは、MIBノードのOIDと該当ノードをビューに含めるかどうかの指定（included、excluded）からなる。
あるOIDがビューに含まれるかどうかは、そのOIDがマッチする最も長いエントリーの指定（included、excluded）によって決まる（最長一致）。したがって、エントリーの追加順序は意味を持たない。
なお、最長一致検索を実現するため、リストはOIDの辞書順にソートされている（show snmp-server viewコマンドで確認できる）。そのため、リストを先頭から検索した場合に、最後にマッチしたエントリーが採用されると考えてもよい（ラストマッチ）。
どのエントリーにもマッチしなかったOIDはexcludedされる。

## パラメーター

`NAME`
  SNMPビュー名。20文字以内の文字列で指定する。大文字小文字は区別される
`NODEOID`
  MIBノードのOID（Object Identifier）。1.3.6.1.2.1.1のように指定する
`included|excluded`
  指定したMIBノードをビューに含めるかどうか。included（含める）、excluded（含めない）から選択する

## 使用例

internetノード（1.3.6.1）以下の全オブジェクトを含むSNMPビュー「most」を定義する。

    AT-AMF-app(config)# snmp-server view most 1.3.6.1 included

mib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の全オブジェクトを含むSNMPビュー「standard」を定義する。

    AT-AMF-app(config)# snmp-server view standard 1.3.6.1.2.1 included

原則としてmib-2ノード（1.3.6.1.2.1）以下の全オブジェクトを含むが、tcpノード（1.3.6.1.2.1.6）とudpノード（1.3.6.1.2.1.7）以下は含まないSNMPビュー「mib2notcpudp」を定義する。マッチングはOIDの最長一致で行われるため、エントリーの追加順序は意味を持たない。したがって、以下の3コマンドは異なる順序で入力しても同じ動作となる。

    AT-AMF-app(config)# snmp-server view mib2notcpudp 1.3.6.1.2.1 included
    AT-AMF-app(config)# snmp-server view mib2notcpudp 1.3.6.1.2.1.6 excluded
    AT-AMF-app(config)# snmp-server view mib2notcpudp 1.3.6.1.2.1.7 excluded

## 注意・補足事項

エントリー単位で削除することはできない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド