# switchport atmf-arealink remote-area

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# switchport atmf-arealink remote-area NAME vlan <2-4094>`

`(config-if)# no switchport atmf-arealink`

## コマンド説明

AMFエリアリンクを設定する。
no形式で実行した場合は、AMFエリアリンクを解除する。

## パラメーター

`NAME`
  AMFエリア名。最大15文字。大文字小文字を区別する。対向の機器の所属するエリア名を入力する。
`vlan <2-4094>`
  AMFエリアリンクのVLAN ID。対向の機器のポートと同じVLAN IDを設定する。　ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。

## 使用例

エリア名「area1」と接続するために、ポート1.0.1にAMFエリアリンクを設定する。

    SBx81(config)# interface port1.0.1
    SBx81(config-if)# switchport atmf-arealink remote-area area1 vlan 2000

ポート1.0.1のAMFエリアリンクを解除する。

    SBx81(config)# interface port1.0.1
    SBx81(config-if)# no switchport atmf-arealink

## 注意・補足事項

AT-AR2010V、AT-TQRシリーズ、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
本コマンドを実行すると対象ポートまたはスタティックチャンネルグループはタグ付きポート（トランクポート）に自動設定される。
指定したVLAN IDを使用して、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントパケットを送受信する。
エリアリンク接続ポートのネイティブVLAN（switchport trunk native vlanコマンド）をなしに設定してもこのパケットの送受信には影響しない。
タグなしポートとして運用中のポートに対して本コマンドを実行すると、タグなしVLANの設定が失われるため、本コマンド実行後にネイティブVLAN（タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属VLAN）を再設定すること。
たとえば、次の設定がしてあるポート1.0.1をエリアリンクに設定する場合を考える。

    FSW244(config)# interface port1.0.1
    FSW244(config-if)# switchport mode access
    FSW244(config-if)# switchport access vlan 10

ここでポート1.0.1をエリアリンクに設定すると、このポートはタグ付きポートとなり、タグなしパケットはネイティブVLANの初期設定値であるvlan1として扱われるようになるので、タグなしパケットをvlan10として扱えるよう、switchport trunk native vlanコマンドでネイティブVLANをvlan10に再設定すること。

    FSW244(config)# interface port1.0.1
    FSW244(config-if)# switchport atmf-arealink remote-area area1 vlan 2000
    FSW244(config-if)# switchport trunk native vlan 10

LACPチャンネルグループをエリアリンクに設定することはできない。
エリアリンクに設定済みのポートを後からスタティックチャンネルグループに束ねることはできない。先にスタティックチャンネルグループを作成し、該当スタティックチャンネルグループをエリアリンクとして設定すること。
エリアリンクでループガード機能（LDF検出、MACアドレススラッシングプロテクション）を使用する場合、ループ検出時のアクションとしてport-disableやlink-downを使用すると、アクション実行時に該当ポートにおけるAMFの接続が切れるため注意すること（LDF検出のアクションはloop-protection actionコマンド、MACアドレススラッシングプロテクションのアクションはthrash-limitingコマンドで設定する）。なお、非エリアリンクではループ検出時のアクションに関する制限はない。
1つのエリアリンクに接続できるAMFノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのエリアリンクに複数のAMFノードを接続することはできない。
ここで指定するVLAN IDは、コントローラー機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDとなる。
vlan databaseコマンドで作成したVLAN IDは指定できない。vlan databaseコマンドで設定を行っていないVLAN IDを指定すること。
本コマンドはx900シリーズ、AT-DC2552XSではサポート対象外。

## コマンドツリー

## 関連コマンド