# show atmf area nodes

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf area nodes AREANAME [NODENAME]`

## コマンド説明

リモートエリアのノード情報を表示する。

## パラメーター

`AREANAME`
  エリア名
`NODENAME`
  ノード名

## 使用例

    SBx81# show atmf area nodes area2

      area2 Area Node Information:
      Node                 Device             ATMF                             Node
      Name                 Type               Master  SC   Parent              Depth
    --------------------------------------------------------------------------------
      SBx908a              SwitchBlade x908     Y     S    none                  0
      x230                 x230-10GP            N     N    SBx908a               1

      area2 node count 2

表 1
Node Name | AMFノード名
Device Type | ノードの機種名
ATMF Master | マスターかどうか。Y（マスター）、N（メンバー）のいずれか
SC | ノードの形態。C（シャーシ構成）、S（VCS構成）、N（単体構成）のいずれか
Parent | 上位ノード名（マスターに近いノードの名前）。マスターではnone（なし）と表示される
Node Depth | マスターからの距離（ホップ数）。マスターは0、マスター直下のノードは1というように数える。ただし、AMFクロスリンクで接続したノードはすべて同じ距離となる

## 注意・補足事項

本コマンドはAMFコントローラーでのみ有効。
コントローラーエリアの情報を確認するには、コントローラー上でshow atmf local area nodesコマンドを実行すること。
本コマンドで情報を表示するには、コントローラーと対象リモートエリアのローカルマスターが両方とも5.4.7-1.1以降、または両方とも5.4.7-1.1より前のファームウェアで動作している必要がある。

## 関連コマンド