# ip name-server

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  運用・管理 / システム

## 構文

コマンド構文

`(config)# ip name-server SERVER [source-address {A.B.C.D|X:X::X:X}]`

`(config)# no ip name-server SERVER`

## コマンド説明

DNSサーバーリストにサーバーを追加する。
no形式で実行した場合は、リストからサーバーを削除する。
初期状態ではDNSサーバーリストは設定されていない。
Note

本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定したDNSサーバーアドレスが自動的に設定され、その内容が本コマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
ただし、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-VST-APLのGUIで初期設定したDNSサーバーアドレスを後から変更するときは、本製品のCLIからip name-serverコマンドを実行してください。

## パラメーター

`SERVER := {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  DNSサーバーのIPv4アドレスまたはIPv6アドレス
`source-address {A.B.C.D|X:X::X:X}`
  `SERVER`で指定したDNSサーバーへの問い合わせ時に使用する始点IPv4/IPv6アドレス。本製品に設定されているアドレスを指定すること
  `A.B.C.D`
    IPv4アドレス
  `X:X::X:X`
    IPv6アドレス

## 使用例

DNSサーバーリストに172.17.28.1と172.17.22.10を追加する。

    AT-AMF-app(config)# ip name-server 172.17.28.1
    AT-AMF-app(config)# ip name-server 172.17.22.10

## 注意・補足事項

DHCPクライアント機能（ip address dhcpコマンド）で動的に学習したDNSサーバーアドレスは、本コマンドで手動設定したDNSサーバーアドレスよりも前に追加され、優先的に使用される。
DNSサーバーへの問い合わせは、リストへの追加順に行われる。DNSサーバーから約10秒間応答がない場合は、次のDNSサーバーに問い合わせる。登録可能なDNSサーバーは3台まで。

## コマンドツリー

## 関連コマンド