# type ping-poll

モード
  トリガーモード
カテゴリー
  運用・管理 / トリガー

## 構文

コマンド構文

`(config-trigger)# type ping-poll <1-100> DIRECTION`

## コマンド説明

Pingポーリングトリガーを作成する。
Pingポーリングトリガーは、監視対象機器への到達性が失われるか、回復するかしたときに起動される。

## パラメーター

`<1-100>`
  PingポーリングID
`DIRECTION := {up|down}`
  起動条件
  `up`
    監視対象機器への到達性が回復したとき
  `down`
    監視対象機器への到達性が失われたとき

## 使用例

Pingポーリング設定「1」の監視対象機器への到達性が失われたときに起動するPingポーリングトリガー「5」を作成する。

    AT-AMF-app(config)# trigger 5
    AT-AMF-app(config-trigger)# type ping-poll 1 down

## コマンドツリー

## 関連コマンド