# ipv6 route

モード
  グローバルコンフィグモード
カテゴリー
  IPv6 / 経路制御

## 構文

コマンド構文

`(config)# ipv6 route X:X::X:X/M {GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ipv6 route X:X::X:X/M [{GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>]]`

## コマンド説明

IPv6経路表にスタティック経路を追加する。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。
Note

本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、IPv6のデフォルト経路（宛先 ::/0）は、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定したIPv6ゲートウェイにしたがって自動的に設定され、その内容が本コマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
ただし、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-VST-APLのGUIで初期設定したIPv6ゲートウェイを後から変更するときは、本製品のCLIからipv6 routeコマンドを実行してください。

## パラメーター

`X:X::X:X/M`
  宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）を指定する
`GATEWAY := X:X::X:X [IFNAME]`
  転送先（ネクストホップ）のIPv6アドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME`
  出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null`
  ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される
`<1-255>`
  管理距離（経路選択時の優先度）。同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合に本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`description TEXTLINE`
  説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

## 使用例

2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。

    AT-AMF-app(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1

2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、送出インターフェースの指定が必須なので注意すること。

    AT-AMF-app(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 eth0

デフォルト経路をeth0上のfe80::2に向ける。

    AT-AMF-app(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 eth0

## 注意・補足事項

経路追加時の書式には次のパターンがある。

- ネクストホップ（転送先）を指定する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY [<1-255>]`

  ネクストホップがリンクローカルアドレスの場合は出力インターフェース（IFNAME）も指定

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M null [<1-255>]`

## コマンドツリー

## 関連コマンド