# authorization commands

モード
  ラインモード
カテゴリー
  運用・管理 / 端末設定

## 構文

コマンド構文

`(config-line)# authorization commands {1|7|15} {default|LISTNAME}`

`(config-line)# no authorization commands {1|7|15}`

## コマンド説明

仮想端末ポート（Telnet、SSH用）にaaa authorization commandsコマンドで定義されたコマンド認可設定を適用する。

## パラメーター

`1|7|15`
  コマンド特権レベル
`default`
  デフォルトの認可順序リスト（aaa authorization commands default ...で指定したもの）を使用する
`LISTNAME`
  ユーザー定義の認可順序リスト（aaa authorization commands LISTNAME ...で定義したもの）を使用する

## 使用例

    AT-AMF-app(config)# line vty 0 5
    AT-AMF-app(config-line)# authorization commands 15 USERS

## 注意・補足事項

バージョン5.5.0-2.x以降のファームウェアでは、起動時コンフィグ内でLISTNAMEに半角英数字、ハイフン、アンダースコア以外の文字が使用されていた場合、該当文字をランニングコンフィグ上でアンダースコアに置き換える。

## コマンドツリー

## 関連コマンド