# show interface status

モード
  非特権EXECモード
カテゴリー
  インターフェース / 一般設定

## 構文

コマンド構文

`> show interface [IFRANGE] status`

## コマンド説明

指定したインターフェースの情報を表示する。

## パラメーター

`IFRANGE`
  インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

## 使用例

    AT-AMF-app> show interface status
    Port        Name               Status      Vlan       Duplex Speed   Type
    --------------------------------------------------------------------------------
    eth0        -                  connected         none a-full a-1000  1000BASE-T

Note

表示される内容は製品によって異なります。

表 1
Port | インターフェース名
Name | インターフェースの説明文
Status | インターフェースのステータス。connected（リンクアップ）、notconnect（リンクダウン）、disabled（シャットダウン）、err-disable（製品の機能によりポートがブロックされてリンクダウンしている）
Vlan | noneと表示される
Duplex | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際のデュプレックスモードが表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定されたモードであることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定されたデュプレックスモードが表示される
Speed | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際の通信速度が表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定された通信速度であることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定された通信速度が表示される
Type | インターフェースのメディアタイプ

## 注意・補足事項

本コマンドはEthernetインターフェース（ethX）に対してのみ有効。

## 関連コマンド