# show atmf tech

モード
  特権EXECモード
カテゴリー
  AMF / コマンド

## 構文

コマンド構文

`# show atmf tech`

## コマンド説明

AMFに関する詳細な情報を表示する。

## 使用例

    SBx81# show atmf tech
    ATMF Summary Information:

    ATMF Status           : Enabled
    Network Name          : AMF001
    Node Name             : SBx81
    Role                  : Master
    Restricted login      : Enabled
    Current ATMF Nodes    : 4

    ATMF Technical information:

    Network Name                       : AMF001
    Domain                             : SBx81's domain
    Node Depth                         : 0
    Domain Flags                       : 0
    Authentication Type                : 0
    MAC Address                        : eccd.6d7b.3eec
    Board ID                           : 316
    Domain State                       : DomainController
    Domain Controller                  : SBx81
    Backup Domain Controller           : -
    Domain controller MAC              : eccd.6d7b.3eec
    Parent Domain                      : -
    Parent Domain Controller           : -
    Parent Domain Controller MAC       : 0000.0000.0000
    Number of Domain Events            : 0
    Crosslink Ports Blocking           : 0
    Uplink Ports Waiting on Sync       : 0
    Crosslink Sequence Number          : 0
    Domains Sequence Number            : 0
    Uplink Sequence Number             : 0
    Number of Crosslink Ports          : 0
    Number of Domain Nodes             : 1
    Number of Neighbors                : 4
    Number of Non Broadcast Neighbors  : 2
    Number of Link State Entries       : 0
    Number of Up Uplinks               : 0
    Number of Up Uplinks on This Node  : 0
    DBE Checksum                       : c14c5
    Number of DBE Entries              : 0
    Management Domain Ifindex          : 4391
    Management Domain VLAN             : 4091
    Management ifindex                 : 4392
    Management VLAN                    : 4092
       :
       :

## 注意・補足事項

本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。