# ipv6 address dhcp

モード
  インターフェースモード
カテゴリー
  IPv6 / IPv6インターフェース

## 構文

コマンド構文

`(config-if)# [no] ipv6 address dhcp`

## コマンド説明

対象インターフェースでDHCPv6クライアント機能（ステートフル動作）を有効化し、IPv6アドレスやその他のIPv6設定情報を取得するよう設定する。
また、対象インターフェースでIPv6を有効化し、EUI-64形式のリンクローカルアドレスを自動設定する。
さらに、対象インターフェースで受信したルーター通知（RA）のプレフィックス情報にもとづき、該当インターフェースのIPv6アドレスを自動設定するSLAAC（ステートレスアドレス自動設定）を有効にする。
no形式で実行した場合は、DHCPv6クライアント機能（ステートフル動作）を無効にする。
初期設定は無効。
Note

本製品がスタートアップコンフィグなしで起動した場合、Ethernetインターフェース（ethX）には、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定したIPv6アドレス（固定、SLAACまたはDHCP）が自動的に設定され、その内容がipv6 addressコマンド、ipv6 enableコマンド、ipv6 address dhcpコマンドとしてランニングコンフィグに反映されます。
ただし、AT-VST-APLのGUI設定画面で指定した内容が動作に反映されるのは、本製品がコンフィグなしで起動したときだけです。
起動時にコンフィグが存在する場合は、コンフィグファイルの記述にしたがって設定が復元されますので、AT-VST-APLのGUIで初期設定したIPv6アドレスを後から変更するときは、本製品のCLIから前記のIPv6関連コマンドを実行してください。

本コマンドを実行したインターフェースではSLAACが自動的に有効になるため、該当インターフェースでSLAACを使用しない場合はipv6 nd accept-ra-pinfoコマンドをno形式で実行し、SLAACを明示的に無効化すること（SLAACを無効化しない場合は、SLAACとDHCPv6の両方によって複数のIPv6アドレスが設定される可能性がある）。
また、自動設定されたEUI-64リンクローカルアドレスを削除するには、ipv6 eui64-linklocalコマンドをno形式で実行する。

## 使用例

eth1インターフェースでDHCPv6クライアント機能を有効化する。

    AT-AMF-app(config)# interface eth1
    AT-AMF-app(config-if)# ipv6 address dhcp

## 注意・補足事項

本コマンドでIPv6アドレスを自動設定する場合、プレフィックス長は「/64」となる。プレフィックス長を変更する必要がある場合は、DHCPv6 PDクライアント機能を使用すること。
本コマンド有効時は、受信したRAのM（Managed address configuration）フラグがオンであるかオフであるかに関係なく、DHCPv6のステートフル動作が有効になる。
本コマンド有効時は、DNSサーバーアドレスとDS-Lite AFTR（Address Family Transition Router）の情報取得と自動設定も試みる。なお、ステートレスDHCPv6ではドメインリストとSNTPサーバーアドレスの情報も要求するが、これらは本製品の動作には反映されない。

## コマンドツリー

## 関連コマンド