# active

モード
  Pingポーリングモード
カテゴリー
  IP付加機能 / Pingポーリング

## 構文

コマンド構文

`(config-ping-poll)# [no] active`

## コマンド説明

対象Pingポーリング設定の監視対象機器（ipコマンドで指定）へのポーリングを開始する。
no形式で実行した場合はPingポーリングを停止し、関連するカウンターをリセットする。
ping-pollコマンドでPingポーリング設定を作成した直後はポーリングが停止状態になっているので、実際にポーリングを開始するには、（トリガーの設定などを済ませたあとに）本コマンドを実行する必要がある。
ポーリングを開始時点の対象機器の状態は「Down」。対象機器がup-count回連続してPingに応答すると「Up」になる。

## 使用例

Pingポーリング設定「1」の監視対象機器へのポーリングを開始する。

    AT-AMF-app(config)# ping-poll 1
    AT-AMF-app(config-ping-poll)# active

Pingポーリング設定「1」の監視対象機器へのポーリングを停止する。

    AT-AMF-app(config)# ping-poll 1
    AT-AMF-app(config-ping-poll)# no active

## 注意・補足事項

Pingポーリングをいったん無効化してから再度有効化すると、プロセス終了を示す以下のようなログが表示されるが、動作に問題はない。

    init: network/ping-poll main process (13750) killed by HUP signal

## コマンドツリー

## 関連コマンド