# ping-poll

モード
  グローバルコンフィグモード --> Pingポーリングモード
カテゴリー
  IP付加機能 / Pingポーリング

## 構文

コマンド構文

`(config)# [no] ping-poll <1-100>`

## コマンド説明

Pingポーリング設定を作成し、具体的な設定を行うためPingポーリングモードに移行する。あるいは、既存のPingポーリング設定を編集するためPingポーリングモードに移行する。
no形式で実行した場合は、指定したPingポーリング設定を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
Pingポーリング設定の作成直後はポーリングが停止（無効）状態になっているので、実際にポーリングを開始するには、（トリガーの設定などを済ませたあとに）activeコマンドを実行する必要がある。
Pingポーリングモードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

## パラメーター

`<1-100>`
  PingポーリングID

## 使用例

Pingポーリング設定「1」を作成する。

    AT-AMF-app(config)# ping-poll 1
    AT-AMF-app(config-ping-poll)#

Pingポーリング設定「1」を削除する。

    AT-AMF-app(config)# no ping-poll 1

## コマンドツリー

## 関連コマンド