[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# 設定例集#68: SD-WANロードバランス（リンクアグリゲーション）

広域EthernetとインターネットVPNの2種類の回線を、広域EthernetはL2TPv3、インターネットVPNはL2TPv3+IPsecを使用して構成します。
本例では、SD-WANロードバランスのリンクアグリゲーション機能を利用して両回線を監視し、2本の回線が品質しきい値を満たしている場合は両方を使用して通信を行い、片方の回線が品質しきい値を下回った場合はもう一方の回線だけを使用して通信を行います。
本例ではルーターAを本製品とし、ルーターBは弊社AT-AR4050Sを想定しています。

> Note

> > 本ページで述べるリンクアグリゲーションはリンク監視グループ内の良（good）回線間で負荷分散を行う機能であり、複数のスイッチポートを束ねるリンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）（ポートトランキング）とは異なります。

## 構成

| ルーターA （本製品） | ルーターB （AR4050S）
ISPから提供された情報
接続用ユーザー名 | user@ispA | user@ispB
接続用パスワード | isppasswdA | isppasswdB
PPPoEサービス名 | 指定なし | 指定なし
WAN側IPアドレス | 10.0.0.1 | 10.0.0.2
ルーターの基本設定
WAN側物理インターフェース(1)（広域Ethernet） | eth1 | eth1
WAN側物理インターフェース(2)（インターネット） | eth2 | eth2
WAN側IPアドレス(1) | 172.16.0.1/24 (eth1) | 172.16.0.2/24 (eth1)
WAN側IPアドレス(2) | 10.0.0.1/32 (ppp0) | 10.0.0.2/32 (ppp0)
LAN側IPアドレス | 192.168.1.1/24 (eth0) | 192.168.2.1/24 (vlan1)
L2TPv3トンネルIPアドレス(1) | 192.168.100.1/30 （tunnel0） | 192.168.100.2/30 （tunnel0）
L2TPv3トンネルIPアドレス(2) | 192.168.200.1/30 （tunnel1） | 192.168.200.2/30 （tunnel1）

[事前共有鍵]

- ルーターA・B間（tunnel1）: secret

## AT-NFV-APLの事前設定

本設定例は、あらかじめ AT-NFV-APL側で以下のような設定を行っていることを前提としています。
使用するインターフェースの番号や数は適宜変更してかまいません。
事前設定の流れについては「AT-NFV-APL」/「準備」をご覧ください。

> Note

> > 10ポート構成（eth1～eth10）のAT-NFV-APL-GTXを想定した例になっていますので、6ポート（eth1～eth6）構成のAT-NFV-APL-GTをご使用の場合は、使用するポートを適宜読み替えてください。

### 管理IPアドレス

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

インターフェース | IPアドレス
br0 | 192.168.1.254/24

### ブリッジ

詳細は「AT-NFV-APL」/「ネットワーク基本設定」をご覧ください。

ポート | 所属VLAN | ネイティブVLAN
eth1～eth8 | 1 | 1
eth9～eth10 | 未所属

### 仮想インターフェース割り当て

vFirewallアプリケーションインスタンスの初期設定時には、下記のように仮想インターフェースを割り当てます。
詳細は「AT-NFV-APL」/「AW+ vFirewall」をご覧ください。

vFirewallの インターフェース名 | インターフェース タイプ | 外部ネットワーク VLAN ID | ホスト インターフェース | IPv4アドレス
eth0 | Virtual | 1 | - | 192.168.1.1/24
eth1 | Physical | - | eth9 | 未指定
eth2 | Physical | - | eth10 | 未指定

## ルーターA（本製品）の設定

1. 広域Ethernet接続用のWANポートeth1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 172.16.0.1/24

2. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth2
        encapsulation ppp 0

3. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispA
        ppp password isppasswdA
        ip address 10.0.0.1/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

4. LAN側インターフェースeth0のIPアドレスは、AT-NFV-APLの事前設定時に設定済みのため、次のコマンドを手で入力する必要はありません。

       interface eth0
        ip address 192.168.1.1/24

5. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.1.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.2.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30
         ip subnet 192.168.200.0/30
        network wae
         ip subnet 172.16.0.0/24

6. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network eth2
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.1

7. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dport、sportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

8. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

9. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
   これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
   ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
   ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
   ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
   ・rule 50, 60 - ESPパケットを許可します
   ・rule 70, 80 - L2TPパケットを許可します
   ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

       firewall
        rule 10 permit any from private to private
        rule 20 permit any from private to public
        rule 30 permit isakmp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
        rule 40 permit isakmp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
        rule 50 permit esp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
        rule 60 permit esp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
        rule 70 permit l2tp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
        rule 80 permit l2tp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
       protect

10. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

11. 侵入防御（IPS）機能の設定を行います。
    これには、ips、category action、protectの各コマンドを使います。
    ここでは、HTTPに関するエラーや異常を検出したときに該当パケットを破棄するよう設定しています。
    侵入防御（IPS）の詳細は「UTM」/「侵入防御（IPS）」をご覧ください。

        ips
         category http-events action deny
         protect

12. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.2

13. ここから、SD-WANロードバランス機能において、VPN回線の状況を調べるために使うリンク監視機能の設定を行います。
    最初に広域Ethernet側（tunnel0側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE0」を作成します。linkmon probeでプローブを作成し、以下の各パラメーターを設定します。
    ・調査パケットの送信先（destination）
    ・調査パケットの送出インターフェース（egress interface）
    ・調査パケットの始点アドレス（source）
    ・リンク監視プローブの有効化（enable）
    リンク監視機能の詳細は「トラフィック制御」/「SD-WANロードバランス」をご覧ください。

        linkmon probe name PROBE0 type icmp-ping
         destination 192.168.100.2
         egress interface tunnel0
         source 192.168.100.1
         interval 1000
         enable

14. 同様にして、インターネット側（tunnel1側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE1」を作成します。

        linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
         destination 192.168.200.2
         egress interface tunnel1
         source 192.168.200.1
         interval 1000
         enable

15. ロードバランス対象のVPN回線（ネクストホップ）をリンク監視グループ「tunnelgroup」に束ねます。これには、linkmon group、member、load-balancingの各コマンドを使います。

        linkmon group tunnelgroup
         member 10 destination 192.168.100.2 probe PROBE0
         member 20 destination 192.168.200.2 probe PROBE1
         load-balancing

16. 各VPN回線の状況を判断するための基準をリンク性能プロファイル「tunnelquality」として作成します。これには、linkmon profile、consecutive-probe-loss bad-when、consecutive-probe-loss good-when、consecutive-probe-loss unreachable-whenの各コマンドを使います。

        linkmon profile tunnelquality
         consecutive-probe-loss bad-when 3
         consecutive-probe-loss good-when 2
         consecutive-probe-loss unreachable-when 10

17. ポリシーベースルーティングを有効化し、自身のLAN側から対向LAN側へのトラフィックをリンク監視グループ「tunnelgroup」に所属するVPN回線間でロードバランスするよう設定します。これには、policy-based-routing、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    対象トラフィックの送信には、リンク性能プロファイル「tunnelquality」にもとづく判定でgood（良）と判定された回線をすべて使います。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         ip policy-route 10 from private.lan to private.peer linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
         policy-based-routing enable

18. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）

        interface tunnel0
         mtu 1500
         tunnel source eth1
         tunnel destination 172.16.0.2
         tunnel local id 1
         tunnel remote id 2
         tunnel mode l2tp v3
         ip address 192.168.100.1/30

19. 同様にしてL2TPv3トンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    インターネット側のtunnel1ではIPsec保護を適用するため、tunnel protection ipsecコマンドを使用しています。

        interface tunnel1
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.2
         tunnel local id 3
         tunnel remote id 4
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3
         ip address 192.168.200.1/30

20. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターBのLAN側（192.168.2.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.2.0/24 192.168.100.2
        ip route 192.168.2.0/24 192.168.200.2

21. 以上で設定は完了です。

        end

## ルーターB（AR4050S）の設定

1. LANポートにおいて初期状態で有効化されているスパニングツリープロトコル（RSTP）を無効化します。これにはspanning-tree enableコマンドをno形式で実行します。
   スパニングツリープロトコルの詳細は「L2スイッチング」/「スパニングツリープロトコル」をご覧ください。

       no spanning-tree rstp enable

2. 広域Ethernet接続用のWANポートeth1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface eth1
        ip address 172.16.0.2/24

3. WANポートeth2上にPPPoEインターフェースppp0を作成します。これには、encapsulation pppコマンドを使います。
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface eth2
        encapsulation ppp 0

4. PPPインターフェースppp0に対し、PPPoE接続のための設定を行います。
   ・LCP EchoによるPPP接続状態の確認（keepalive）
   ・ユーザー名（ppp username）
   ・パスワード（ppp password）
   ・IPアドレスの固定設定（ip address）
   ・MSS書き換え（ip tcp adjust-mss）
   PPPの詳細は「PPP」/「一般設定」をご覧ください。

       interface ppp0
        keepalive
        ppp username user@ispB
        ppp password isppasswdB
        ip address 10.0.0.2/32
        ip tcp adjust-mss pmtu

5. LAN側インターフェースvlan1にIPアドレスを設定します。これにはip addressコマンドを使います。
   IPインターフェースの詳細は「IP」/「IPインターフェース」をご覧ください。

       interface vlan1
        ip address 192.168.2.1/24

6. ファイアウォール、NAT、ポリシーベースルーティング（PBR）のルール作成時に使うエンティティー（通信主体）を定義します。
   エンティティー定義の詳細は「UTM」/「エンティティー定義」をご覧ください。
   内部ネットワークを表すゾーン「private」を作成します。
   これには、zone、network、ip subnetの各コマンドを使います。

       zone private
        network lan
         ip subnet 192.168.2.0/24
        network peer
         ip subnet 192.168.1.0/24
        network tunnel
         ip subnet 192.168.100.0/30
         ip subnet 192.168.200.0/30
        network wae
         ip subnet 172.16.0.0/24

7. 外部ネットワークを表すゾーン「public」を作成します。
   前記コマンドに加え、ここではhost、ip addressの各コマンドも使います。

       zone public
        network eth2
         ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
         host ppp0
          ip address 10.0.0.2

8. ファイアウォールやNATのルール作成時に通信内容を指定するために使う「アプリケーション」を定義します。
   これには、application、protocol、dport、sportの各コマンドを使います。
   アプリケーション定義の詳細は「UTM」/「アプリケーション定義」をご覧ください。
   ESPパケットを表すカスタムアプリケーション「esp」を定義します。

       application esp
        protocol 50

9. ISAKMPパケットを表すカスタムアプリケーション「isakmp」を定義します。

       application isakmp
        protocol udp
        sport 500
        dport 500

10. 外部からの通信を遮断しつつ、内部からの通信は自由に行えるようにするファイアウォール機能の設定を行います。
    これには、firewall、rule、protectの各コマンドを使います。
    ・rule 10 - 内部から内部への通信を許可します
    ・rule 20 - 内部から外部への通信を許可します
    ・rule 30, 40 - ISAKMPパケットを許可します
    ・rule 50, 60 - ESPパケットを許可します
    ・rule 70, 80 - L2TPパケットを許可します
    ファイアウォールの詳細は「UTM」/「ファイアウォール」をご覧ください。

        firewall
         rule 10 permit any from private to private
         rule 20 permit any from private to public
         rule 30 permit isakmp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
         rule 40 permit isakmp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
         rule 50 permit esp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
         rule 60 permit esp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
         rule 70 permit l2tp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
         rule 80 permit l2tp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
        protect

11. LAN側ネットワークに接続されているすべてのコンピューターがダイナミックENAT機能を使用できるよう設定します。
    これには、nat、rule、enableの各コマンドを使います。
    NATの詳細は「UTM」/「NAT」をご覧ください。

        nat
         rule 10 masq any from private to public
         enable

12. 侵入防御（IPS）機能の設定を行います。
    これには、ips、category action、protectの各コマンドを使います。
    ここでは、HTTPに関するエラーや異常を検出したときに該当パケットを破棄するよう設定しています。
    侵入防御（IPS）の詳細は「UTM」/「侵入防御（IPS）」をご覧ください。

        ips
         category http-events action deny
         protect

13. 対向ルーターとの間で使用するISAKMPの事前共有鍵を設定します。これにはcrypto isakmp keyコマンドを使います。

        crypto isakmp key secret address 10.0.0.1

14. ここから、SD-WANロードバランス機能において、VPN回線の状況を調べるために使うリンク監視機能の設定を行います。
    最初に広域Ethernet側（tunnel0側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE0」を作成します。linkmon probeでプローブを作成し、以下の各パラメーターを設定します。
    ・調査パケットの送信先（destination）
    ・調査パケットの送出インターフェース（egress interface）
    ・調査パケットの始点アドレス（source）
    ・リンク監視プローブの有効化（enable）
    リンク監視機能の詳細は「トラフィック制御」/「SD-WANロードバランス」をご覧ください。

        linkmon probe name PROBE0 type icmp-ping
         destination 192.168.100.1
         egress interface tunnel0
         source 192.168.100.2
         interval 1000
         enable

15. 同様にして、インターネット側（tunnel1側）のVPN回線用にリンク監視プローブ「PROBE1」を作成します。

        linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
         destination 192.168.200.1
         egress interface tunnel1
         source 192.168.200.2
         interval 1000
         enable

16. ロードバランス対象のVPN回線（ネクストホップ）をリンク監視グループ「tunnelgroup」に束ねます。これには、linkmon group、member、load-balancingの各コマンドを使います。

        linkmon group tunnelgroup
         member 10 destination 192.168.100.1 probe PROBE0
         member 20 destination 192.168.200.1 probe PROBE1
         load-balancing

17. 各VPN回線の状況を判断するための基準をリンク性能プロファイル「tunnelquality」として作成します。これには、linkmon profile、consecutive-probe-loss bad-when、consecutive-probe-loss good-when、consecutive-probe-loss unreachable-whenの各コマンドを使います。

        linkmon profile tunnelquality
         consecutive-probe-loss bad-when 3
         consecutive-probe-loss good-when 2
         consecutive-probe-loss unreachable-when 10

18. ポリシーベースルーティングを有効化し、自身のLAN側から対向LAN側へのトラフィックをリンク監視グループ「tunnelgroup」に所属するVPN回線間でロードバランスするよう設定します。これには、policy-based-routing、policy-based-routing enable、ip policy-routeの各コマンドを使います。
    対象トラフィックの送信には、リンク性能プロファイル「tunnelquality」にもとづく判定でgood（良）と判定された回線をすべて使います。
    ポリシーベースルーティングの詳細は「トラフィック制御」/「ポリシーベースルーティング」をご覧ください。

        policy-based-routing
         ip policy-route 10 from private.lan to private.peer linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
         policy-based-routing enable

19. L2TPv3トンネルインターフェースtunnel0を作成します。
    トンネルインターフェースの詳細は「VPN」/「トンネルインターフェース」を、L2TPv3の詳細は「VPN」/「L2TPv3」をご覧ください。
    これには、interfaceコマンドでトンネルインターフェースを作成し、以下の情報を設定します。
    ・トンネルインターフェースのMTU（mtu）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの始点（自装置）アドレス（tunnel source）
    ・トンネルインターフェースから送信するデリバリーパケットの終点（対向装置）アドレス（tunnel destination）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 自装置ID（tunnel local id）
    ・トンネルインターフェースのL2TPv3 対向装置ID（tunnel remote id）
    ・トンネリング方式（tunnel mode l2tp v3）
    ・トンネルインターフェースのIPアドレス（ip address）

        interface tunnel0
         mtu 1500
         tunnel source eth1
         tunnel destination 172.16.0.1
         tunnel local id 2
         tunnel remote id 1
         tunnel mode l2tp v3
         ip address 192.168.100.2/30

20. 同様にしてL2TPv3トンネルインターフェースtunnel1を作成します。
    インターネット側のtunnel1ではIPsec保護を適用するため、tunnel protection ipsecコマンドを使用しています。

        interface tunnel1
         mtu 1500
         tunnel source ppp0
         tunnel destination 10.0.0.1
         tunnel local id 4
         tunnel remote id 3
         tunnel protection ipsec
         tunnel mode l2tp v3
         ip address 192.168.200.2/30

21. デフォルト経路（0.0.0.0/0）とルーターAのLAN側（192.168.1.0/24）への経路を設定します。これにはip routeコマンドを使います。
    IP経路設定の詳細は「IP」/「経路制御」をご覧ください。

        ip route 0.0.0.0/0 ppp0
        ip route 192.168.1.0/24 192.168.100.1
        ip route 192.168.1.0/24 192.168.200.1

22. 以上で設定は完了です。

        end

## 設定の保存

■ 設定が完了したら、現在の設定内容を起動時コンフィグとして保存してください。これには、copyコマンドを「`copy running-config startup-config`」の書式で実行します。

    awplus# copy running-config startup-config ↓
    Building configuration...
    [OK]

また、write fileコマンド、write memoryコマンドでも同じことができます。

    awplus# write memory ↓
    Building configuration...
    [OK]

その他、設定保存の詳細については「運用・管理」/「コンフィグレーション」をご覧ください。

## ファイアウォールログについて

■ ファイアウォールのログをとるには、次のコマンド（log(filter)）を実行します。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 記録されたログを見るには、次のコマンド（show log）を実行します。ここでは、ファイアウォールが出力したログメッセージだけを表示させています。

    awplus# show log | include Firewall ↓

## ルーターA（本製品）のコンフィグ

    !
    interface eth1
     ip address 172.16.0.1/24
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispA
     ppp password isppasswdA
     ip address 10.0.0.1/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface eth0
     ip address 192.168.1.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.2.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
      ip subnet 192.168.200.0/30
     network wae
      ip subnet 172.16.0.0/24
    !
    zone public
     network eth2
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.1
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 40 permit isakmp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
     rule 50 permit esp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 60 permit esp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
     rule 70 permit l2tp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 80 permit l2tp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
    protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ips
     category http-events action deny
     protect
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.2
    !
    linkmon probe name PROBE0 type icmp-ping
     destination 192.168.100.2
     egress interface tunnel0
     source 192.168.100.1
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
     destination 192.168.200.2
     egress interface tunnel1
     source 192.168.200.1
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon group tunnelgroup
     member 10 destination 192.168.100.2 probe PROBE0
     member 20 destination 192.168.200.2 probe PROBE1
     load-balancing
    !
    linkmon profile tunnelquality
     consecutive-probe-loss bad-when 3
     consecutive-probe-loss good-when 2
     consecutive-probe-loss unreachable-when 10
    !
    policy-based-routing
     ip policy-route 10 from private.lan to private.peer linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
     policy-based-routing enable
    !
    interface tunnel0
     mtu 1500
     tunnel source eth1
     tunnel destination 172.16.0.2
     tunnel local id 1
     tunnel remote id 2
     tunnel mode l2tp v3
     ip address 192.168.100.1/30
    !
    interface tunnel1
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.2
     tunnel local id 3
     tunnel remote id 4
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3
     ip address 192.168.200.1/30
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.2.0/24 192.168.100.2
    ip route 192.168.2.0/24 192.168.200.2
    !
    end

## ルーターB（AR4050S）のコンフィグ

    !
    no spanning-tree rstp enable
    !
    interface eth1
     ip address 172.16.0.2/24
    !
    interface eth2
     encapsulation ppp 0
    !
    interface ppp0
     keepalive
     ppp username user@ispB
     ppp password isppasswdB
     ip address 10.0.0.2/32
     ip tcp adjust-mss pmtu
    !
    interface vlan1
     ip address 192.168.2.1/24
    !
    zone private
     network lan
      ip subnet 192.168.2.0/24
     network peer
      ip subnet 192.168.1.0/24
     network tunnel
      ip subnet 192.168.100.0/30
      ip subnet 192.168.200.0/30
     network wae
      ip subnet 172.16.0.0/24
    !
    zone public
     network eth2
      ip subnet 0.0.0.0/0 interface ppp0
      host ppp0
       ip address 10.0.0.2
    !
    application esp
     protocol 50
    !
    application isakmp
     protocol udp
     sport 500
     dport 500
    !
    firewall
     rule 10 permit any from private to private
     rule 20 permit any from private to public
     rule 30 permit isakmp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 40 permit isakmp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
     rule 50 permit esp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 60 permit esp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
     rule 70 permit l2tp from public.eth2.ppp0 to public.eth2
     rule 80 permit l2tp from public.eth2 to public.eth2.ppp0
    protect
    !
    nat
     rule 10 masq any from private to public
     enable
    !
    ips
     category http-events action deny
     protect
    !
    crypto isakmp key secret address 10.0.0.1
    !
    linkmon probe name PROBE0 type icmp-ping
     destination 192.168.100.1
     egress interface tunnel0
     source 192.168.100.2
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon probe name PROBE1 type icmp-ping
     destination 192.168.200.1
     egress interface tunnel1
     source 192.168.200.2
     interval 1000
     enable
    !
    linkmon group tunnelgroup
     member 10 destination 192.168.100.1 probe PROBE0
     member 20 destination 192.168.200.1 probe PROBE1
     load-balancing
    !
    linkmon profile tunnelquality
     consecutive-probe-loss bad-when 3
     consecutive-probe-loss good-when 2
     consecutive-probe-loss unreachable-when 10
    !
    policy-based-routing
     ip policy-route 10 from private.lan to private.peer linkmon-group tunnelgroup linkmon-profile tunnelquality
     policy-based-routing enable
    !
    interface tunnel0
     mtu 1500
     tunnel source eth1
     tunnel destination 172.16.0.1
     tunnel local id 2
     tunnel remote id 1
     tunnel mode l2tp v3
     ip address 192.168.100.2/30
    !
    interface tunnel1
     mtu 1500
     tunnel source ppp0
     tunnel destination 10.0.0.1
     tunnel local id 4
     tunnel remote id 3
     tunnel protection ipsec
     tunnel mode l2tp v3
     ip address 192.168.200.2/30
    !
    ip route 0.0.0.0/0 ppp0
    ip route 192.168.1.0/24 192.168.100.1
    ip route 192.168.1.0/24 192.168.200.1
    !
    end

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U