[index] AT-NFV-APL Ver.1.15.1 リファレンスマニュアル

# sport

モード: アプリケーションモード
カテゴリー: UTM / アプリケーション定義

`(config-application)# [no] sport <1-65535>`

`(config-application)# [no] sport <1-65535> to <1-65535>`

`(config-application)# [no] sport <1-65535> to max`

`(config-application)# [no] sport any`

対象アプリケーションの通信に合致するTCP/UDPの始点ポート（範囲指定も可能）を追加する。
no形式で実行した場合は指定した始点ポートを削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`<1-65535>` | 始点ポートを1つだけ指定するときの書式
`<1-65535> to <1-65535>` | 始点ポートを範囲指定するときの書式。「下限値 to 上限値」の形で指定する。下限値が上限値より大きい場合はエラーになる
`<1-65535> to max` | 始点ポートの範囲指定において上限値が65535のときは「to 65535」の代わりに「to max」と書くこともできる
`any` | すべてのポート。対象アプリケーションのトラフィックを識別するにあたり、始点ポートの情報は使わないことを示す

### 使用例

■ アプリケーションmydbの始点ポートとしてTCP 1024～65535を指定する。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# protocol tcp ↓
    awplus(config-application)# sport 1024 to 65535 ↓

■ アプリケーションmystreamの始点ポートとしてUDP 1024～65535を指定する。上限値が65535のときは次のようにキーワードmaxで指定することも可能。

    awplus(config)# application mystream ↓
    awplus(config-application)# protocol udp ↓
    awplus(config-application)# sport 1024 to max ↓

■ アプリケーションmydbの始点ポートを未指定に戻す。

    awplus(config)# application mydb ↓
    awplus(config-application)# no sport 1024 to 65535 ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのアプリケーション定義において、始点ポートおよび始点ポート範囲は複数指定できる。その場合、指定したうちのどれか1つに合致すれば始点ポートのマッチは成功する。
■ 1つのアプリケーション定義で指定可能な始点ポートおよび始点ポート範囲の数は、以下に述べる数え方で 15カウントまでがサポート対象となる。

- 始点ポートを1つだけ指定 → 1カウント

      sport 50001          // 1つだけ指定
      sport 50001 to 50001 // 範囲指定であっても下限と上限が同じ場合はコンフィグ上1つだけの指定に自動変換される

- 始点ポートを範囲指定 → 2カウント

      sport 50001 to 50010 // 通常の範囲指定
      sport 50001 to max   // キーワード max はコンフィグ上 65535 に自動変換される

■ 本コマンド未設定時はanyを指定したときと同じ動作、すなわち「すべてのポート」になる。

### コマンドツリー

    application (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sport（アプリケーションモード）

### 関連コマンド

dport（アプリケーションモード）
protocol（アプリケーションモード）
show application（特権EXECモード）
show application detail（特権EXECモード）

(C) 2021 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002993 Rev.U